**ANEXO N°1: FORMULARIO DE LA OFERTA**

(Lugar y fecha)

Señores

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Solicitud de Cotización No.: CSJ-93-MINSAL-GO- RFQ**

**MATERIALES ELÉCTRICOS ENTRE OTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS, MINISTERIO DE SALUD, (Gastos Operativos)**

Nombre y dirección del Ofertante:

\_\_\_\_\_\_ (Nombre del Ofertante)\_\_\_\_\_\_\_\_ abajo firmante, con domicilio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del departamento de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, República \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quién se presenta en su carácter de titular y/o representante legal del Ofertante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los Bienes y/o Servicios solicitados según los plazos previstos de acuerdo al siguiente detalle:

* Ítem 1- El precio total de nuestra oferta, a continuación, es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar el precio total de la oferta de los Ítems en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];
* Ítem 2- El precio total de nuestra oferta, a continuación, es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar el precio total de la oferta de los Ítems en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];
* Ítem 3- El precio total de nuestra oferta, a continuación, es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar el precio total de la oferta de los Ítems en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];
* ……
* …..

El precio total de nuestra oferta es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; todos los precios Incluyen IVA.

La validez de nuestra oferta es de \_\_\_\_\_ días contados a partir del día establecido para la presentación de la oferta.

Firma y sello del Ofertante

Teléfono de contacto

Dirección:

E-mail:

**ANEXO No. 2: LISTA DE PRECIOS**

**Solicitud de Cotización No. CSJ-93-MINSAL-GO-RFQ**

**MATERIALES ELÉCTRICOS ENTRE OTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS, MINISTERIO DE SALUD, (Gastos Operativos)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **CÓDIGO DEL PRODUCTO** | **CODIFICACIÓN DE CATALOGO ONU** | **DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SUMINISTRO CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACTUALIZADAS** | **U/M** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO****(INCLUYE IVA)** | **TOTAL****(INCLUYE IVA)** |
|  |
| 1 | 70215011 | 43223303 | CABLE UTP CAT. 6A, BOBINA APROX. (300) Mt | C/U | 2 |  |  |
| 2 | 70205500 | 39131601 | TECNODUCTO DE 1" | MT | 60 |  |  |
| 3 | 70205499 | 39131601 | TECNODUCTO DE 3/4" | MT | 90 |  |  |
| 4 | 70205196 | 39121303 | CAJA DE REGISTRO 8"x6"x12" | C/U | 2 |  |  |
| 5 | 70205191 | 39121309 | CAJA OCTAGONAL METALICA CON TAPADERA | C/U | 6 |  |  |
| 6 | 70205508 | 39131719 | TUBO EMT DE 3" X 3 METROS | C/U | 2 |  |  |
| 7 | 70205972 | 39121708 | RIEL STRUT DE 1.5/8X13/16X 3 MTS | C/U | 1 |  |  |
| 8 | 70205971 | 31162906 | ABRAZADERA STRUT 3" | C/U | 3 |  |  |
| 9 | 70205651 | 39121434 | CONECTOR EMT DE 3" | C/U | 2 |  |  |
| 10 | 70212500 | 30102403 | VARILLA ROSCADA DE 3/8" | C/U | 2 |  |  |
| 11 | 70212588 | 31161727 | TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" | C/U | 16 |  |  |
| 12 | 70212595 | 31161807 | ARANDELA PLANA DE 3/8" | C/U | 16 |  |  |
| 13 | 70212370 | 31162107 | ANCLA DE EXPANSION 3/8" | C/U | 10 |  |  |
| 14 | 70212424 | 31161509 | TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1" | CTO | 2 |  |  |
| 15 | 70212415 | 31162103 | ANCLA PLASTICA DE 1/4"  | C/U | 200 |  |  |
| 16 | 70215030 | 39121311 | MARCO UNIVERSAL PLASTICO 4" X 2"  | C/U | 7 |  |  |
| 17 | 70215037 | 39121704 | PLACA SENCILLA RJ 45 | C/U | 7 |  |  |
| 18 | 70215053 | 43223303 | PATCH CORD DE 3 PIES, CAT. 6A, COLOR AZUL | C/U | 12 |  |  |
| 19 | 70215063 | 43223303 | PATCH CORD DE 7 PIES, CAT. 6A, COLOR AZUL  | C/U | 12 |  |  |
| 20 | 70205479 | 39131714 | MINICANALETA PVC DE 40 X 22 MILIMETROS | C/U | 20 |  |  |
| 21 | 70205466 | 30151703 | CANALETA PLASTICAS DE 105 x 65 MILIMETROS, 2 MT | C/U | 5 |  |  |
| 22 | 62506030 | 32151904 | PANEL DE PARCHEO (PATCH PANEL) DE 24 PUERTOS, CATEGORIA 6A | C/U | 1 |  |  |
| 23 | 60201385 | 39121017 | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) | C/U | 1 |  |  |
| 24 | 62506009 | 46161507 | ORGANIZADOR DE CABLES ABIERTO HORIZONTAL 19", 2 UNIDADES | C/U | 1 |  |  |
| 25 | 60211065 | 43222612 | SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS | C/U | 1 |  |  |
| 26 | 62506043 | 43223306 | RACK TIPO GABINETE, DE PARED (15 UNIDADES RACK) DE UN CUERPO | C/U | 1 |  |  |
| 27 | 70215070 | 43223305 | BANDEJA PARA RACK | C/U | 1 |  |  |
| 28 | 60201415 | 39121011 | UPS DE 1500 VA  | C/U | 1 |  |  |
| 29 | 70212995 | 26121540 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | LB | 1 |  |  |
| 30 | 70215026 | 39121434 | CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 3/4" | C/U | 20 |  |  |
| 31 | 70215028 | 39121434 | CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 1" | C/U | 20 |  |  |
| 32 | 70215016 | 39121434 | UNION PARA TECNODUCTO DE 3/4" | C/U | 10 |  |  |
| 33 | 70215022 | 39121434 | UNION PARA TECNODUCTO DE 1" | C/U | 10 |  |  |
| 34 | 70205160 | 39121303 | CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS, MONOFASICA, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC | C/U | 1 |  |  |
| 35 | 70205130 | 39121602 | DADO TERMICO DE 20 AMPERIOS, 1 POLO DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC | C/U | 1 |  |  |
| 36 | 70205296 | 39121308 | TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO | C/U | 1 |  |  |
| 37 | 70205331 | 39121302 | PLACA DOBLE DE BAQUELITA (PARA TOMA POLARIZADO) | C/U | 1 |  |  |
| 38 | 70205061 | 26121634 | CABLE THHN NO 12 AWG, COLOR NEGRO | MT | 25 |  |  |
| 39 | 70205062 | 26121634 | CABLE THHN NO 12 AWG, COLOR BLANCO | MT | 25 |  |  |
| 40 | 70205063 | 26121634 | CABLE THHN NO 12 AWG, COLOR VERDE | MT | 25 |  |  |
| 41 | 70205428 | 39121405 | TERMINAL DE OJO No. 8 | C/U | 1 |  |  |
| 42 | 70205570 | 31201502 | CINTA AISLANTE PVC 19 mm x 20 ydas x 0.177 mm, APROXIMADAMENTE, ROLLO | C/U | 1 |  |  |
| 43 | 60211153 | 43222640 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (ACCESS POINT) DE PRESTACIONES ALTAS | C/U | 7 |  |  |
| 44 | 80806250 | 11162134 | VELCRO  | C/U | 1 |  |  |

País de Origen de materiales:

Plazo de entrega (inmediata):

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[Los precios ofertados deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA: …………… LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal).

**ANEXO N°3: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **CÓDIGO DEL PRODUCTO** | **CODIFICACIÓN DE CATALOGO ONU** | **DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SUMINISTRO CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  | **U/M** | **CANT.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
|
| 1 | 70215011 | 43223303 | **CABLE UTP CAT. 6A, BOBINA APROX. (300) Mt****Especificación Técnica:**Cable para redes UTP (Par trenzado sin blindar) de Categoría 6A, cubierta color azul, con 4 pares calibre 23 AWG, útil para la transmisión de video-ip, voz y datos.Cable debe cumplir con la norma ANSI/TIA-568-C-24 pares trenzados sin blindar calibre 23 AWG.Aislamiento de tipo polietilenoTipo de cubierta de PVC con propiedades retardantes a la flama.Transmite hasta 10 Gbps.Frecuencia: 500 MHz mínimo | C/U | 2 |  |
| 2 | 70205500 | 39131601 | **TECNODUCTO DE 1"****Especificación Técnica:** color azul, rollo de 30 metro | MT | 60 |  |
| 3 | 70205499 | 39131601 | **TECNODUCTO DE 3/4"****Especificación Técnica:**color azul, rollo de 30 metros | MT | 90 |  |
| 4 | 70205196 | 39121303 | **CAJA DE REGISTRO 8"x6"x12"****Especificación Técnica:**metálica con tapadera y tornillos | C/U | 2 |  |
| 5 | 70205191 | 39121309 | **CAJA OCTAGONAL METALICA CON TAPADERA** | C/U | 6 |  |
| 6 | 70205508 | 39131719 | **TUBO EMT DE 3" X 3 METROS** | C/U | 2 |  |
| 7 | 70205972 | 39121708 | **RIEL STRUT DE 1.5/8X13/16X 3 MTS** | C/U | 1 |  |
| 8 | 70205971 | 31162906 | **ABRAZADERA STRUT 3"** | C/U | 3 |  |
| 9 | 70205651 | 39121434 | **CONECTOR EMT DE 3"****Especificación Técnica:**Con tornillo | C/U | 2 |  |
| 10 | 70212500 | 30102403 | **VARILLA ROSCADA DE 3/8"****Especificación Técnica:**Tipo roscada zincada de 2 metros  | C/U | 2 |  |
| 11 | 70212588 | 31161727 | **TUERCA HEXAGONAL DE 3/8"****Especificación Técnica**Zincada | C/U | 16 |  |
| 12 | 70212595 | 31161807 | **ARANDELA PLANA DE 3/8"****Especificación Técnica:** Zincada de 3/8” x 1.1/4” | C/U | 16 |  |
| 13 | 70212370 | 31162107 | **ANCLA DE EXPANSION 3/8"****Especificación Técnica:**De anillo | C/U | 10 |  |
| 14 | 70212424 | 31161509 | **TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1"** | CTO | 2 |  |
| 15 | 70212415 | 31162103 | **ANCLA PLASTICA DE 1/4"** **Especificación Técnica:**Largo de 1.5” | C/U | 200 |  |
| 16 | 70215030 | 39121311 | **MARCO UNIVERSAL PLASTICO 4" X 2"** **Especificación Técnica:** De tipo universal | C/U | 7 |  |
| 17 | 70215037 | 39121704 | **PLACA SENCILLA RJ 45****Especificación Técnica:** Color blanco en bolsa sellada | C/U | 7 |  |
| 18 | 70215053 | 43223303 | **PATCH CORD DE 3 PIES, CAT. 6A, COLOR AZUL****Especificación Técnica:** Debe cumplir con la norma ANSI/TIA-568-C.2,Cubierta retardante al fuego.Debe utilizar plugs RJ45 y cada plug debe poseer botade protección.Configuración de los hilos del patch cord 568B. | C/U | 12 |  |
| 19 | 70215063 | 43223303 | **PATCH CORD DE 7 PIES, CAT. 6A, COLOR AZUL** **Especificación Técnica:** Debe cumplir con la norma ANSI/TIA-568-C.2,Cubierta retardante al fuego.Debe utilizar plugs RJ45 y cada plug debe poseer bota de protección. Configuración de los hilos del patch cord 568B | C/U | 12 |  |
| 20 | 70205479 | 39131714 | **MINICANALETA PVC DE 40 X 22 MILIMETROS****Especificación Técnica:** Con adhesivo x 2 metros | C/U | 20 |  |
| 21 | 70205466 | 30151703 | **CANALETA PLASTICAS DE 105 x 65 MILIMETROS, 2 MT****Especificación Técnica:** Debe incluir tapadera | C/U | 5 |  |
| 22 | 62506030 | 32151904 | **PANEL DE PARCHEO (PATCH PANEL) DE 24 PUERTOS, CATEGORIA 6ª****Especificación Técnica:** De 19” para instalar en Rack | C/U | 1 |  |
| 23 | 60201385 | 39121017 | **UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU)****Especificación Técnica:** Con 8 tomas | C/U | 1 |  |
| 24 | 62506009 | 46161507 | **ORGANIZADOR DE CABLES ABIERTO HORIZONTAL 19", 2 UNIDADES****Especificación Técnica:** Con agujeros en la parte trasera Debe incluir su respectiva tapadera. | C/U | 1 |  |
| 25 | 60211065 | 43222612 | **SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS****Especificación Técnica:** El equipo debe cumplir con las siguientes características:24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps BASE-T de detección automática4 slot SFP+ para transceivers 10GbE.Debe incluir 4 Módulos SFP+ 10GbE Multimodo. Característica de Memoria: CPU de 1 GB, mínimo.Memoria flash de 256 MB mínimo.Packet buffer de 1.5 MB mínimo.Rendimiento mínimo de 128Gbps de Switch Fabric.Capacidad Mínima de Forwarding 128 Mpps.Soporte de direcciones MAC mínimo de 16,000Capacidad de apilamiento de hasta 4 switches como mínimo El equipo debe ser administrado vía CLI y Web GUI.Debe Soportar SNMP, Telnet y RMON.Debe ser capaz de Manejar 8 colas de prioridad por puerto, 802.1p Modo de servicio QoS basado en puertos, flujo, DiffServDebe soportar Control de tormentas de difusiónFuente de poder integrada que cumpla con certificación 80PLUS.Debe Soportar 4094 VLANs, mínimo.Soporte de VLAN dinámicas (GVRP)El equipo debe tener capacidad de routeo Layer 2+ con soporte a protocolos de enrutamiento Layer 3, RIP v1/v2, – con un rendimiento de 128 interfaces de enrutamiento en RIP y 256 rutas estáticas IPv4 como mínimo.Debe soportar 100 reglas por ACL mínimoSoporte de acceso seguro a través RADIUS y TACACS+Debe tener disponible soporte a protocolos Spanning Tree (802.1D, 802.1S (MSTP), 802.1W (RSTP)). | C/U | 1 |  |
|  |  |  | Para agregación de puertos debe Soportar 64 grupos de agregación de enlaces LAG y hasta 8 puertos miembro por LAG (IEEE 802.1ad) como mínimo.Soporte para fuente de poder externa redundante (no requerida).Soporte de imágenes de Sistema Operativo doble, Carga y descarga del archivo de configuración (vía USB).Chasis: 1 Unidad de RackSeguridad mediante: 802.1x RADIUS, ACL y SSH.Estándares soportados:IEEE 802.1D (STP).IEEE 802.1p (CoS).IEEE 802.1Q (VLANs).IEEE 802.1s (Múltiple Spanning Tree).IEEE 802.1w (RSTP)IEEE 802.1X (Security).IEEE 802.3 (Ethernet).IEEE 802.3ab (1000BASE-T).IEEE 802.3ad (Link Aggregation).IEEE 802.3u (Fast Ethernet).IEEE 802.3x (Flow Control).IEEE 802.3z (1000BASE-X).Kit de montaje en rack.Voltaje: 120 VACFrecuencia: 60 HertzFases: 1Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado. |  |  |  |
| 26 | 62506043 | 43223306 | **RACK TIPO GABINETE, DE PARED (15 UNIDADES RACK) DE UN CUERPO****Especificación Técnica:** Dos puertas laterales con llavePuerta frontal con llavePuerta trasera con llaveDebe incluir bolsa con 50 tuercas y 50 tornillosDebe incluir dos ventiladores para extraer aire caliente del interior | C/U | 1 |  |
| 27 | 70215070 | 43223305 | **BANDEJA PARA RACK****Especificación Técnica:** Ventilada, tamaño de 19x15”, 2 RMS | C/U | 1 |  |
| 28 | 60201415 | 39121011 | **UPS DE 1500 VA** **Especificación Técnica:** SALIDA• Capacidad de potencia de Salida 1500 VA• Máxima potencia configurable (WATTS) 1350 watts• Voltaje de salida nominal: 120 VAC | C/U | 1 |  |
|  |  |  | • Frecuencia de salida: 60 HZ +/- 6HZ• Tipo de onda de salida: Senoidal• Conexiones de Salida: 8 Nema 5-15R, protegidos por bateríaENTRADA• Voltaje de entrada nominal: 120 VAC• Frecuencia de entrada: 60 HZ• Conexión de entrada: NEMA 5-15P• Longitud del cable de alimentación 1.5mt como mínimo• COMUNICACIÓN• Puerto USB• Panel multifunción LCD• Alarmas audibles• Con tarjeta para administración WEB/SNMP BATERÍAS• Baterías libres de mantenimiento• Tiempo mínimo de respaldo a carga completa: 12 mín• Tiempo mínimo de respaldo a media carga: 4 mínOTROS:• El equipo debe poseer Regulación automática de voltaje• El equipo debe ser de tipo rackeable• Debe incluir todos los accesorios para la instalación en el gabinete.• Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.Garantía: de 1 año contra desperfectos de fabrica |  |  |  |
| 29 | 70212995 | 26121540 | **ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16** | LB | 1 |  |
| 30 | 70215026 | 39121434 | **CONECTOR PARA TECNODUCTO DE ¾”****Especificación Técnica:** PLÁSTICO COLOR AZUL CON SU TUERCA | C/U | 20 |  |
| 31 | 70215028 | 39121434 | **CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 1”****Especificación Técnica:** PLÁSTICO COLOR AZUL CON SU TUERCA | C/U | 20 |  |
| 32 | 70215016 | 39121434 | **UNION PARA TECNODUCTO DE 3/4"** | C/U | 10 |  |
| 33 | 70215022 | 39121434 | **UNION PARA TECNODUCTO DE 1"** | C/U | 10 |  |
| 34 | 70205160 | 39121303 | **CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS, MONOFASICA, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC** | C/U | 1 |  |
| 35 | 70205130 | 39121602 | **DADO TERMICO DE 20 AMPERIOS, 1 POLO DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC** | C/U | 1 |  |
| 36 | 70205296 | 39121308 | **TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO.****Especificación Técnica:** 15 AMP. | C/U | 1 |  |
| 37 | 70205331 | 39121302 | **PLACA DOBLE DE BAQUELITA (PARA TOMA POLARIZADO)** | C/U | 1 |  |
| 38 | 70205061 | 26121634 | **CABLE THHN NO 12 AWG, COLOR NEGRO** | MT | 25 |  |
| 39 | 70205062 | 26121634 | **CABLE THHN NO 12 AWG, COLOR BLANCO** | MT | 25 |  |
| 40 | 70205063 | 26121634 | **CABLE THHN NO 12 AWG, COLOR VERDE** | MT | 25 |  |
| 41 | 70205428 | 39121405 | **TERMINAL DE OJO No. 8****Especificación Técnica:** De 6 mm | C/U | 1 |  |
| 42 | 70205570 | 31201502 | **CINTA AISLANTE PVC 19 mm x 20 ydas x 0.177 mm, APROXIMADAMENTE, ROLLO** | C/U | 1 |  |
| 43 | 60211153 | 43222640 | **PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (ACCESS POINT) DE PRESTACIONES ALTAS****Especificación Técnica:** Características de alta disponibilidad:* Para ambientes interior y exterior.
* Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g
* Doble banda 5GHz y 2.4 GHz
* MIMO 4X4
* 4800 Mbps en 5GHz
* 573.5 Mbps en 2.4GHz
* al menos 1 puerto 10/100/1000 Mbps.
* Alimentación de entrada: PoE que soporte alimentación 802.3at
* Incluir fuente de alimentación
* Debe incluir botón de reset e indicadores led
* Kit de Montaje incluidos para cielo / pared
* Soporte de 8 SSID mínimo
* VLAN 802.1Q
* Compatible con seguridad WPA-PSK, WPA-Enterprise
 | C/U | 7 |  |
|  |  |  | * (WPA/WPA2/WPA3).
* Certificaciones: CE, FCC, IC, MIC
* Montaje: Pared y/o Cielo (incluidos)
* Libre de licenciamiento.
* Se requiere medio de gestión y monitoreo por medio de software del fabricante, el cual no debe ser licenciado.

Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación mínimo |  |  |  |
| 44 | 80806250 | 11162134 | **VELCRO** **Especificación Técnica:** DE DOBLE CARA AUTOAGARRE DE ¾” DE 25 YARDAS | C/U | 1 |  |

Firma del Ofertante

Sello del Proveedor.

**ANEXO N°4: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

**SDC No. CSJ-93-MINSAL-GO-RFQ** denominado **MATERIALES ELÉCTRICOS ENTRE OTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS, MINISTERIO DE SALUD, (Gastos Operativos)**

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier SDC de contrato con el Comprador por un período de 2 años contados a partir de la fecha de presentación de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

1. retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o
2. si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento, (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificativa.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Ofertante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechada el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar la fecha de la firma]

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

**ANEXO N°5- DECLARACIÓN JURADA**

Señores

Unidad Coordinadora Proyectos Creciendo Juntos (UCPCSJ)

Presente

Atendiendo la invitación recibida para participar en el proceso de Solicitud de Cotización **No. CSJ-93-MINSAL-GO-RFQ** denominado **MATERIALES ELÉCTRICOS ENTRE OTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS, MINISTERIO DE SALUD**, (Gastos Operativos) para ser entregados en \_\_\_\_\_, detallados en los documentos adjuntos a esta carta.

Al presentar la propuesta como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (persona natural, persona jurídica o asociación, según aplique), declaro bajo juramento, que:

Me comprometo a entregar y proveer los servicios con sujeción a los requisitos que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y por los precios detallados en mi Oferta.

Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte de la orden de Compra, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos.

Me comprometo a no incurrir o denunciar cualquier acto relacionado con prácticas prohibidas que fuere de mi conocimiento durante el desarrollo del proceso.

 Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal, Nombre de la Empresa

o persona natural

(Lugar y fecha)

|  |
| --- |
| **DECLARACION JURADA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 DECLARANTE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Persona Natural o Jurídica |  |  |  |
| **NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL** | **NIT** | **DUI O PASAPORTE** |
|  |  |  |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **CORREO ELECTRONICO** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Representante Legal o Apoderado (Solo personas Jurídicas) |  |  |  |  |  |  |  |
| **NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL** | **NIT** | **CORREO ELECTRÓNICO** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación será utilizada por el Estado por medio de la Dirección General de Tesorería para cancelar cualquier tipo obligación que realice la institución y que sean legalmente exigibles, según lo establecido en el Art. 77, de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| La cuenta a declarar es la siguiente: |
| **NOMBRE DE LA CUENTA** | **NUMERO DE LA CUENTA** | **CORRIENTE** | **AHORRO** |
|  |  |  |  |
| **DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:** |
| 1. Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan esta declaración jurada. |
| 2. Que, en caso de actuar como representante legal, declaro que el poder con el que actuó es suficiente para asumir todas las responsabilidades. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | San Salvador,  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma: |  |
|  |  |  |  |  | Nombre: |  |
|  |  |  |  |  | DUI: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |