Formulario 01 - Formulario de Información sobre el Oferente
[bookmark: _Toc136107946]
Licitación Pública Nacional n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00118.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA PARA BASE CENTRAL SEM Y AMBULANCIAS”. 

Fecha: [insertar la fecha]
Señores
Ministerio de Salud.
Presente.-
De mi consideración:

1.	Nombre jurídico del Oferente: [indicar el nombre jurídico del Oferente].
2.	Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro: [indicar el nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro de la APCA, identificando al socio Representante]
3.	[País donde está constituido el Oferente en la actualidad] o [Nombre del País de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]
4.	[Año de constitución del Oferente] o [año de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el año de constitución]
5.	Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido]
6.	Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono: [indicar números de teléfono del representante]
Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico del representante]

7.	Se adjuntan copias de los siguientes documentos: 
· Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.
· Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada: ______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________
Nombre del Oferente: __________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________


Formulario 02 - Formulario de la Oferta.

Licitación Pública Nacional n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00118.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA PARA BASE CENTRAL SEM Y AMBULANCIAS”. 


Fecha: [insertar la fecha]
Señores
Ministerio de Salud.
Presente.-

De mi consideración:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, incluso sus Aclaraciones y Enmiendas.
(b) Ofrecemos proveer los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes [indicar una descripción breve de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.
(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: US$. [indique el monto en cifras y en letras] dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA.
(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:
Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento, caso contrario detallar NO APLICA].
Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [NO APLICA];
(e)	Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la Presentación de las Ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
(f)	Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y la Cláusula 17 de las CGC;
(g)	Los suscriptos, incluyendo todos los proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles.;
(h)	No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO;
(i)	Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas y proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO;
(j)	Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación]

	Nombre del Receptor
	Dirección
	Concepto
	Monto

	
	
	
	


[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”]
(k)	Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta considerada como la más ventajosa ni ninguna otra oferta que reciban.
(m) Nos abstendremos de adoptar conductas para que los funcionarios del Contratante, induzcan o alteren los resultados del procedimiento, de la evaluación de las Ofertas u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
(n) manifestamos bajo declaración jurada que no nos encontramos en los supuestos de las Cláusula 4 de las IAO.

Firma Autorizada: ______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________
Nombre del Oferente: __________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________


Formulario 03 - Formularios de Listas de Precios.

Licitación Pública Nacional n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00118.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA PARA BASE CENTRAL SEM Y AMBULANCIAS”. 

Fecha: (fecha de presentación de la oferta)

A. Precio de los bienes.
	Art.
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario 
(IVA incluido) 
	Precio Total
(IVA incluido)

	1
	SISTEMA MULTIMEDIA (VIDEO WALL)
	c/u
	1
	$
	$

	2
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP
	c/u
	1
	$
	$

	3
	CÁMARA CORPORAL BODYCAM
	c/u
	53
	$
	$

	4
	TELÉFONO CELULAR DE PRESTACIONES MEDIAS
	c/u
	50
	$
	$

	5
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y GPS PARA VEHÍCULO
	c/u
	50
	$
	$

	6
	MEMORIA SDXC PROFESIONAL UHS-II V90, 256 GB
	c/u
	75
	$
	$

	7
	CÁMARA TIPO DOMO PARA VEHÍCULO
	c/u
	10
	$
	$

	8
	CABLE DE 5 METROS TIPO AVIACIÓN DE 4 PINES
	c/u
	30
	$
	$

	9
	CABLE DE 15 METROS TIPO AVIACIÓN DE 4 PINES
	c/u
	30
	$
	$

	10
	CÁMARA TIPO DUAL (DOBLE LENTE) PARA VEHÍCULO
	c/u
	10
	$
	$

	11
	CÁMARA EXTERIOR PARA VEHÍCULO
	c/u
	10
	$
	$

	12
	MONITOR DE 7” PARA VEHÍCULO
	c/u
	10
	$
	$

	13
	APARATO DE RECEPCIÓN DE SEÑAL GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)
	c/u
	30
	$
	$

	14
	ANTENA WIFI PARA VEHÍCULO
	c/u
	30
	$
	$

	15
	ANTENA GSM PARA VEHÍCULO
	c/u
	20
	$
	$

	
	
	
	TOTAL
	US$




B. Precio de los servicios conexos.
	Art.
	Descripción
	Servicio Conexo 
	Cantidad
	Precio Unitario 
(IVA incluido) 
	Precio Total
(IVA incluido)

	1
	SISTEMA MULTIMEDIA (VIDEO WALL)
	INSTALACIÓN
	1
	$
	$

	2
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP
	
	1
	$
	$

	5
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y GPS PARA VEHÍCULO
	
	50
	$
	$

	
	
	
	TOTAL
	US$






OFERTA TOTAL

	Descripción
	Precio Total
(IVA incluido)

	A. Precio de los bienes.
	$

	B. Precio de los servicios conexos.
	$

	TOTAL
	$




El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes. 
[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]
Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA.

Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________



Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas.
Importante: Presentar documentación como Brochures, catálogos, u hojas técnicas en la que se puedan verificar la totalidad de las especificaciones solicitadas. Deberán foliar todas las páginas de la oferta, éstas se marcarán en el cuadro comparativo y se referenciarán en las fichas presentadas para verificar su conformidad. La referencia deberá realizarse de acuerdo al número de FOLIO de la oferta, no de la numeración de los catálogos.

	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	1
	60206061
	SISTEMA MULTIMEDIA (VIDEO WALL)
	1
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	El Sistema Multimedia (Video Wall) es una solución de visualización compuesta por matrices de pantallas profesionales de alto desempeño, diseñadas para operar de forma continua 24/7 y brindar una superficie de monitoreo ampliada, uniforme y de alta resolución. Su función principal es permitir la visualización simultánea de información crítica, videovigilancia, mapas, sistemas de despacho y comunicaciones operativas, facilitando la toma de decisiones en tiempo real dentro del Centro de Emergencias Médicas 132. El sistema está conformado por pantallas de bisel ultra delgado instaladas en configuración 2×2, soportes profesionales tipo pop-out para mantenimiento frontal, reproductores multimedia dedicados y software especializado para la gestión dinámica de contenidos.

	Características
	1. Pantallas Profesionales para Video Wall (16 unidades)
· Tamaño: 55 pulgadas en diagonal (55”).
· Resolución: 1920 × 1080 (Full HD) o superior o su equivalente nativo por pantalla.
· Brillo: 500 nits mínimo.
· Relación de Contraste: 1000:1 (mínimo) o superior.
· Tiempo de Respuesta: 8 ms (mínimo).
· Ángulo de Visión: 178° Horizontal y Vertical (mínimo).
· Bisel total (bordes combinados): ≤ 3.5 mm.  
· Tecnología de panel: IPS o equivalente.
· Operación 24/7 certificada.
· Certificación de Operación: 24 horas al día / 7 días a la semana.
· Vida útil de la fuente de luz: ≥ 60,000 horas.
· Reproducción: Soporte continuo 24/7 con salida mínima HDMI Full HD.
· Entradas mínimas: HDMI, DisplayPort, DVI-D.
· Puertos de Control: Entrada y salida RS-232C, y puerto LAN Ethernet (RJ45 10/100/1000 Mbps) para gestión centralizada (No se aceptan adaptadores).
· Salidas de Audio: Salida de audio estéreo y digital.
· Soporte para control remoto, ajuste de color y balance de blancos.
· Capacidad de rotación: horizontal y vertical.

2.  Soportes Profesionales Tipo Video Wall Pop-out (16 unidades)
· Soportes: Dieciséis (16) soportes profesionales tipo pop-out con Microajuste de alineación.
· Compatibilidad: pantallas de 43 a 80 pulgadas.
· Capacidad mínima de carga: ≥ 70 kg por unidad.
· Tipo de mecanismo: pop-out o pull-out de tijera para mantenimiento frontal.
· Ajustes mínimos:
· Posicionamiento en eje X, Y y Z.
· Ajuste de profundidad.
· Microajuste de alineación.
· Compatibilidad VESA hasta 800 × 400 mm.

3. Players/Reproductores Multimedia (4 unidades)
· Salida mínima: HDMI Full HD o superior.
· Soporte para reproducción continua 24/7.
· Compatibilidad con software CMS de gestión de contenidos.
· Capacidad de operar matrices de 2×2.

4. Licencias de Software CMS Content Management System (4 unidades)
· Funciones CMS: Administración remota, programación de listas de reproducción y contenido dinámico.
· Control y Gestión: Cuatro (4) reproductores multimedia y cuatro (4) licencias de software CMS para administración remota.
· Marca: Compatible con pantallas profesionales del fabricante.
· Administración remota de contenido.
· Programación de listas de reproducción, plantillas, mensajes y contenido dinámico.
· Licencia mínima de 1 año.

	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Accesorios incluidos
	El sistema de Video Wall está integrado por un conjunto de dieciséis pantallas profesionales de 55 pulgadas, diseñadas para operación continua 24/7 y con bisel ultradelgado para conformar cuatro matrices de 2×2 pantallas de alta resolución. Cada pantalla se instala sobre soportes profesionales tipo pop-out, que permiten microajustes y mantenimiento frontal sin desmontaje. El sistema incluye cuatro reproductores multimedia (players) encargados de gestionar y distribuir el contenido hacia cada matriz, junto con cuatro licencias de software CMS (Content Management System) para administración remota, programación y monitoreo del contenido visual. Se complementa con la estructura metálica, tornillería, cableado, accesorios de instalación y los servicios especializados de montaje, calibración y puesta en funcionamiento, garantizando una solución de visualización confiable, modular y de alto desempeño para el Centro de Emergencias 132.
	

	Con la oferta
	Instalación y Configuración

El proveedor deberá realizar:
· Montaje profesional de las 16 pantallas según lo coordinado con el Administrador del contrato.
· Alineación y calibración precisa de biseles.
· Configuración de cuatro (4) matrices de video 2×2.
· Ajustes de color, brillo, balance de blancos y uniformidad.
· Integración de reproductores multimedia y software CMS.
· Capacitación práctica de al menos 2 horas.
· Inducción técnica para proporcionar mantenimiento preventivo adecuado y sin pérdida de garantía.
	

	Condiciones de Recepción
	La recepción del Sistema Multimedia (Video Wall) se realizará únicamente cuando el proveedor haya entregado el total de los equipos nuevos, en su empaque original, sin daños físicos, junto con sus accesorios, licencias, manuales y fichas técnicas correspondientes. Asimismo, deberá haberse completado la instalación, configuración, calibración y puesta en funcionamiento de cada una de las matrices de video, verificando la calidad de imagen, alineación de biseles, operación continua y correcta integración con los reproductores multimedia y el software de gestión de contenidos. El proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en presencia del personal técnico designado por el SEM 132, y brindar una capacitación básica de operación y posteriormente se levantará un informe de conformidad el cual será adicionado al expediente del Administrador del contrato.
	

	Garantía 
	· Garantía mínima del fabricante: 1 año contra defectos de fabricación.
· El proveedor deberá brindar soporte ante fallas durante la vigencia de la garantía.

	









	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	2
	60208125
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP
	1
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	El presente suministro comprende la provisión de equipos y componentes para un sistema de videovigilancia IP orientado al fortalecimiento de la seguridad física, el control perimetral y la supervisión de áreas internas y externas. El contratista deberá suministrar los equipos requeridos para la conformación del sistema, incluyendo cámaras IP PoE de alta resolución tipo bullet, domo o PTZ según las necesidades operativas, grabadores de vídeo en red (NVR), dispositivos de almacenamiento y los accesorios necesarios para su funcionamiento, garantizando que los equipos suministrados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y sean compatibles con la infraestructura tecnológica existente. 

	Accesorios incluidos
	Cámaras tipo PT
· Sensor: CMOS 1/1.8" de 8 Megapíxeles (3840 × 2160).
· Velocidad de video: Hasta 20 fps @ 8 MP.
· Lente: Lente única optimizada para PT (Single Lens) con funciones de Pan/Tilt y Auto Tracking Lite.
· Iluminación: Tecnología WizColor con IR y luz blanca, alcance efectivo mínimo 40 m.
· Compresión de video: H.265 / H.264.
· WDR: 120 dB real.
· Audio: Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional (Two-way talk).
· Inteligencia artificial (WizSense):
· SMD 3.0 (clasificación humana y vehicular).
· Protección perimetral (IVS).
· Auto Tracking Lite.
· Disuasión activa: Luz y audio activos configurables.
· Protección ambiental: IP66, apta para instalación en exteriores.
· Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)

[bookmark: _heading=h.dp81cy68arzl]Cámaras tipo Bullet
· Sensor CMOS 1/1.8" 8MP (3840×2160) @ 50/60 fps.
· Lente motorizado varifocal 2.7–12 mm.
· Alcance IR mínimo: 60 m.
· Inteligencia artificial: reconocimiento facial, detección de personas/vehículos y PPE Detection IVS entre otros.
· Protección: IP67 / IK10.
· Alimentación: PoE+ (802.3at).
[bookmark: _heading=h.e2pewlu349gd]Cámara IP Domo
· Resolución: 4 Megapíxeles (4 MP)
· Tipo: Cámara IP Domo
· Lente fijo: 2.8 mm
· Alcance infrarrojo (IR): 30 metros
· Tecnología de imagen: WDR Real (Wide Dynamic Range)
· Protección contra ingreso de polvo y agua: IP67
· Reducción digital de ruido: 3D DNR
· Compensación de altas luces: HLC (Highlight Compensation)
· Detección de movimiento: Motion Detection
· Uso recomendado: Interior y exterior
· Factor de forma: Domo antivandálico compacto
· Captura video en resolución de 4 MP para mayor detalle.
· Compresión H.265+, optimizando almacenamiento y ancho de banda.
· Visión nocturna IR hasta 30 m.
· Tecnología WDR para mejorar imágenes en condiciones de contraluz.
· Alimentación y datos mediante un solo cable de red gracias a PoE.
· Funciones de mejora de imagen 3D DNR y HLC.

Grabador de Vídeo en Red (NVR)
· 16 canales IP, 16 puertos PoE integrados (802.3af/at).
· Resolución máxima de grabación: 12 MP.
· Compresión: H.265+/H.264+.
· Inteligencia artificial integrada (WizSense): clasificación de personas y vehículos, SMD Plus, búsqueda inteligente.
· Almacenamiento: 2 bahías HDD SATA (8 TB c/u), soporte RAID 1.
· Puertos: HDMI/VGA 4K, 2 LAN Gigabit, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0.
· Alimentación: 100–240 VAC.
· Carcasa metálica 1U para rack.
· Retención de video con 2×8 TB (RAID 1): 25–35 días de grabación continua.
	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Con la oferta
	Condiciones generales: 
El contratista deberá coordinar con la supervisión técnica designada por la institución la entrega de los equipos objeto del suministro, garantizando que estos sean proporcionados en los plazos establecidos, debidamente identificados, protegidos y acompañados de la documentación técnica correspondiente, de conformidad con las especificaciones requeridas. 

Distribución de Equipamiento:  
· Cámaras IP tipo PT: 3
· Cámaras IP tipo bullet: 3
· Cámara IP Domo: 15
· Grabador de video (NVR): 1
	

	Garantía 
	El contratista deberá garantizar la calidad, durabilidad y correcto funcionamiento de los equipos, accesorios y materiales suministrados, asegurando que estos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. Deberá presentar una garantía mínima de tres (3) años, contados a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes.
La garantía cubrirá fallas de fabricación, defectos en componentes electrónicos, defectos de materiales, funcionamiento anómalo del software suministrado por el fabricante y cualquier otra condición atribuible a defectos propios de los equipos o componentes entregados. Durante el período de garantía, el contratista deberá gestionar la reparación reposición de los equipos defectuosos sin costo adicional para la institución.
	








	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	3
	60205029
	CÁMARA CORPORAL BODYCAM
	53
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Dispositivos de registro audiovisual corporal con sistema de gestión centralizada, diseñados para capturar, transmitir y almacenar evidencia en tiempo real. Incorporan funciones de geolocalización, mensajería interna y respaldo automático. El sistema asociado permite administración segura, monitoreo remoto y conservación de información.

	Características
	· Transmisión en Vivo
Debe soportar transmisión inalámbrica de vídeo, audio y GPS en tiempo real a una sala de control central (función "Live Streaming")

· Conectividad
4G/LTE (compatible con redes locales), Wi-Fi (2.4GHz y 5GHz) y Bluetooth.

· Resistencia
Al menos certificación IP68 (Protección máxima contra polvo y agua).; comprobación de caída a menos de 1 metro.

· Ubicación
Módulo de posicionamiento satelital GPS integrado 

· Resolución Video (Grabación)
Resolución de video mínima: 2K (2560×1440) a 30 FPS. Soporte para grabación en dispositivo de 1080P o superior

· Pre-grabación
Debe capturar video mínimo 60 segundos antes de que el usuario presione el botón de inicio de grabación.

· Seguridad de Datos
Cifrado de extremo a extremo de video y audio (mínimo AES 256).

· Peso y Diseño
Diseño compacto y robusto

· Mensajería interna
Comunicación bidireccional entre dispositivos y desde plataforma

· Respaldo automático
Respaldo vía Wi-Fi o estación de acoplamiento y con encriptación AES 128/256

· Otros
· Compresión H.265/H.264
· Pantalla táctil IPS HD ≥ 2.4"
· Cámara frontal ≥ 12 MP y trasera ≥ 2 MP
· Campo de visión ≥ 120°, zoom digital ≥ 100x
· Almacenamiento interno no removible ≥ 512 GB
· Software de Gestión
Se debe incluir la licencia perpetua de uso del Software de Gestión Centralizado. El software deberá quedar instalado en los servidores de la institución.

· Integración
El sistema debe ser compatible con soluciones de almacenamiento local o en la nube, con opciones de integración abierta a otros VMS (Video Management Systems).

· Auditoría
El software debe incluir un registro de auditoría detallado (log) que rastree la cadena de custodia de la evidencia (quién accedió, cuándo, qué hizo).
	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Accesorios incluidos
	· Montura
Compatible con sistemas de montaje rápido y seguro, como Klick Fast o similar, para sujeción estable y fácil colocación en el uniforme principalmente. Además, debe incluir sujetador tipo arnés para portar la bodycam de manera cómoda a la altura del pecho y deberá ser ajustable.

· Estaciones de Acoplamiento
Incluir la cantidad necesaria de Estaciones de Acoplamiento (Docking Stations) para la descarga automática de evidencia y carga simultánea. Mínimo 4.

· Cargador
Cada uno de los dispositivos debe contar con su propio cargador, cable de datos y adaptador de corriente.

· Batería
Mínimo de 4200 mAh con una autonomía de al menos 10 horas en transmisión continua (streaming) o 16 horas en grabación continua. 
	

	Con la oferta
	Incluye documento con especificaciones técnicas, brochure y fotografías del equipo.
	

	Garantía 
	2 años contra desperfectos de fabricación.
	







	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	4
	60203502
	TELÉFONO CELULAR DE PRESTACIONES MEDIAS
	50
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	TELÉFONO CELULAR DE GAMA MEDIA, DESTINADO A CUBRIR REQUERIMIENTOS OPERATIVOS

	Características
	· CPU: 8-CORE Y CON FRECUENCIA 2.0GHZ COMO MÍNIMO.
· PANTALLA LCD: 6.2 PULGADAS COMO MÍNIMO FHD IPS 1080*2280.
· SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 12 COMO MÍNIMO.
· RAM: 6 GB como mínimo.
· ROM: 128 GB (eMCP)
· CÁMARA FRONTAL: 12MP como mínimo.
· CÁMARA TRASERA: 48MPcomo mínimo.
· BATERIA: 10,000 mAh
· FRECUENCIA DE BANDA: 
· 2G: GSM850\900\1800\1900.
· 3G: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19.
· 4G: TDD B34,B38,B39,B40,B41 
· FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71.
· DEBE INCLUIR TECNOLOGÍA NFC.
· CON SENSOR DE HUELLA DACTILAR 
· TIEMPO DE TRABAJO: En Uso 20H+, En Reposo 30 days+
· TAMAÑO: 166.7x82.4x18.6mm aproximadamente.
· TOUCH PANEL: PANTALLA LCD CON SENSORES INCORPORADOS (INCELL)
· BOCINA: AL MENOS 2 WATTS DE POTENCIA.
· BOTONES: UN BOTÓN DE ENCENDIDO, BOTONES DE CONTROL DE VOLUMEN Y UN BOTÓN PERSONALIZABLE 
· SENSORES: SENSOR DE GRAVEDAD, SENSOR DE LUZ, SENSOR DE DISTANCIA, SENSOR DE GIROSCOPIO.
· SENSOR DE TEMPERATURA INFRARROJO: ±0.2℃.
· VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 110~240V 11V3A.
· CARGA INALÁMBRICA: 15W.
· WIFI:802.11 AC/A/B/G/N 
· BLUETOOTH: BT5.0 
· DEBE POSEER TECNOLOGÍA GPS L1 
· DEBE INCLUIR PUERTO DE CARGA TIPO USB C EN VERSIÓN 3.0
· SOPORTE MICROSD CAPACIDAD MÍNIMA 512 GB
· SOPORTE PARA DOBLE SIM CARD VERSION NANO
· PUERTO DE AUDIO: 3.5MM EARPHONE JACK. 
· CERTIFICACIONES: IP68/CE/MIL-STO 810G/ MSDS/ UN38.3
	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS


(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Accesorios incluidos
	· CABLE DE CARGA 
· CARGADOR TIPO AMERICANO, NO DEBE SER EUROPEO 
· LANYARD PARA FÁCIL PORTABILIDAD DEL DISPOSITIVO. 
· HERRAMIENTA PARA EXTRAER SIM (SIM PIN)
	

	GARANTÍA 
	GARANTÍA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.
	






	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	5
	60206063
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y GPS PARA VEHÍCULO
	50
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Solución de video vigilancia y gps para vehículos; terrestres, aéreo y fluvial. Incluye instalación de todos los sistemas.
	

	Características
	CÁMARA DE VIDEO DUAL (1 por cada sistema MDVR):
· Instalación en cabina de conducción que permita grabar la cabina de conducción y la carretera.
· Permitir grabación de audio a través de la cámara
· Cámara frontal con al menos 120° de visualización
· Cámara frontal con al menos 1080P de resolución con visión nocturna.
· voltaje amplio entre 8V-18V
· Rango de hasta 25 mts de capturas de alta definición
· Sensor CMOS
· Capacidad de balance de blancos automático
· Longitud de cable al menos 3 metros
· Corriente de trabajo 1 mA - 5 mA
· Consumo de energía no máximo a 140 mA
· Temperatura de trabajo entre -20°C a 70°C
· Resistencia de salida al menos 600Ω(ohm)

CÁMARA DE VIDEO TIPO DOMO ( 1 por cada sistema MDVR)
· Cámara tipo domo al menos con 1080P de resolución, visión nocturna
· Sensor CMOS para resolución de imagen
· Cámara tipo domo con al menos 120° de visualización.
· Capacidad para escucha mediante micrófono
· Capacidad de balance de blancos automático
· Sensibilidad de al menos 43 db
· Resistencia de salida de al menos 600Ω (ohm)
· Consumo de energía no máximo a 140 mAh
· Temperatura de trabajo entre -20°C a 70°C
· Con voltaje de trabajo 8V - 18V
· 
CÁMARA TRASERA DE EXTERIOR (1 por cada sistema MDVR)
· Cámara trasera al menos con protección IP65
· Cámara al menos con 1080P de resolución 
· Ángulo de visión de al menos 110° de visualización
· Compensación de luces altas
· Ajuste de inclinación
· Incluya infrarrojos
· Cámara con waterproof
· Que incluya sensor CMOS
· Capacidad de visión nocturna

MONITOR LCD (1 por cada sistema MDVR)
· Monitor de cabina de conducción al menos de 7 pulgadas
· Con soporte de rotación de pantalla ajustable
· Capacidad de instalación de pie o de montaje
· Con soporte a distancia IR para fácil manejo
· Admisión de entrada de video de al menos 2 canales AV
· Ajuste de brillo, contraste y color
· Resolución al menos 480x234 Pixeles
· Al menos una entrada de audio
· Fuente de alimentación 12V
· Consumo no mayor 6W
· Conector aviación hembra 4 pines 
· Conector Aviación macho de 4 pines
· Dimensiones 193 x 135 x 25 mm
· peso no mayor a 500 g
· Temperatura de trabajo 0°C a 80°C

GRABADOR MDVR (50 gravadores)
· Grabador MDVR de 4 canales AHD con características GPS
· Soporte para HDD/SSD al menos 1TB
· Soporte de memorias SD hasta 512 GB
· Puerto RS232 para conexión de accesorios
· Capacidad de conexión mini monitor para visualización en vivo
· Visualización en vivo e históricos mediante servidor web y App Móvil
· Capacidad para configurar alertas de conducción con posibilidad de notificaciones web.
· Entrada de voltaje variable entre los 8V hasta 36V
· Detección de ignición del vehículo
· Slot para SIM Card
· Entradas y salidas digitales y análogas
· Temperaturas de operación entre -20°c hasta 70°c
· Sensor IR para control remoto
· Llavín de bloqueo para acceso a memorias SD y SIM Card
· Puertos USB y Ethernet para conexión de periféricos
· LED indicativos de funcionamiento
· Antena GSM, GPS y WIFI
· Fusible de protección para el equipo integrado en cable de poder
· incluir Tarjeta SD 256 UHS-I / Clase 10
· Incluir Módulo WIFI 2.4 GHZ
· Capacidad encriptación de vídeo 

MEMORIA SD 256 CLASE 10 (1 por cada sistema MDVR)
· Formato Micro SDHC
· Capacidad 256 GB
· Velocidad escritura al menos 50 M/s
· Velocidad Lectura al menos 95 M/s
· Velocidad clase 10
· Temperatura de operación 0 °C a 70 °C (32 °F  a 158 °F)

2 CABLES TIPO AVIACIÓN 5 METROS por cada sistema MDVR
· Tipo conexión: Aerolínea 4 pines macho + 4 pines hembra
· Impermeable
· Conector de macho a hembra
· Forma redonda
· Cantidad de pines: 4 pines
· Longitud de 5 metros 
· Temperatura ambiente -20-105 grados
· Voltaje de tolerancia 12-24V

2 CABLES TIPO AVIACIÓN 15 METROS por cada sistema MDVR
· Tipo conexión: Aerolínea 4 pines macho + 4 pines hembra
· Impermeable
· Conector de macho a hembra
· Forma redonda
· Cantidad de pines: 4 pines
· Longitud de 15 metros
· Temperatura ambiente -20-105 grados
· Voltaje de tolerancia 12-24V 

ANTENA GPS (1 por cada sistema MDVR)
· Frecuencia 1575 MHz / 160 MHz
· Voltage:3V-5V
· Conector macho SMA

ANTENA WIFI (1 por cada sistema MDVR)
· Base de montaje magnética.
· Conector macho RP-SMA
· Dirección: Omnidireccional
· Impedancia: 50 ohmios
· Rango de frecuencia: al menos 2.4 GHz
· Temperatura de funcionamiento: -20 ºC ~ +80 ºC

ANTENA GSM (1 por cada sistema MDVR)
· Frecuencia GSM 900: 890-960MHz
· Frecuencia GSM 1800: 1710-1880 MHz (D-Netze)
· Conector macho SMA
· Temperatura de funcionamiento: - 40 ° C + 85 ° C

	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS


(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Condiciones de Recepción
	· El sistema debe ser compatible con la plataforma actual de streaming utilizada.  (Howen vss)
· Se dará por recibido una vez el equipo esté instalado, configurado en la plataforma y funcionando en los vehículos en el lugar indicado de la instalación.
	

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	







	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	6
	80201146
	MEMORIA SDXC PROFESIONAL UHS-II V90, 256 GB
	75
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Tarjeta de memoria para MDVR 
	

	Características
	Especificaciones Técnicas
· Interfaz de Hardware: UHS-II o su equivalente
· Clase de Velocidad de Video: V90 o superior o su equivalente
· Clase de Velocidad UHS: U3 o superior o su equivalente
· Clase de Velocidad SD: Clase 10 o superior o su equivalente
· Tipo y Capacidad de Memoria
· Tipo: SDXC o su equivalente (micro SDHC con adaptador a SD Incluido)
· Capacidad de Almacenamiento: 256 GB
· Compatibilidad:
· Compatible con cámaras y grabadoras MDVR profesionales
· Velocidad Lectura (mínima): 300 MB/s
· Velocidad Escritura (mínima): 90 MB/s
· Resistencia y Fiabilidad:
· Resistencia de impactos y caídas 
· Resistencia a la flexión
· A prueba de rayos X
· Resistencia al agua y polvo
· Resistencia a magnetismo, estática
· Resistencia a rayos UV
· Resistencia a altas temperaturas
· De Preferencia moldeada en una sola pieza, sin interruptor físico de protección contra escritura, para mayor fiabilidad estructural. 
· Rendimiento y aplicación:
· Alto desempeño para grabación continua de video en formatos 8K, 4K, Full HD, video 3D y 60 p.
· De Preferencia adecuada para flujos de trabajo profesionales y formatos de grabación de alta tasa de bits (ProRes, All-Intra, RAW, etc.)

	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS


(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Software Adicional
	Software incluido (De Preferencia): Utilidad de recuperación de datos o rescate proporcionada por el fabricante. 
	

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	







	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	7
	61701015
	CÁMARA TIPO DOMO PARA VEHÍCULO
	10
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Cámara de video tipo domo para vehículo

	Características
	· Cámara tipo domo al menos con 1080P de resolución, visión nocturna
· Sensor CMOS para resolución de imagen
· Cámara tipo domo con al menos 120° de visualización.
· Capacidad para escucha mediante micrófono
· Capacidad de balance de blancos automático
· Sensibilidad de al menos 43 db
· Resistencia de salida de al menos 600Ω (ohm)
· Consumo de energía no máximo a 140 mAh
· Temperatura de trabajo entre -20°C a 70°C
· Con voltaje de trabajo 8V - 18V
	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS


(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Accesorios incluidos
	Debe incluir extensiones de cable
	

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	







	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	8
	61701025
	CABLE DE 5 METROS TIPO AVIACIÓN DE 4 PINES
	30
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Cable tipo aviación de 4 pines 

	Características
	· Tipo conexión: Aerolínea 4 pines macho + 4 pines hembra
· Impermeable
· Conector de macho a hembra
· Forma redonda
· Cantidad de pines: 4 pines
· Longitud de 5 metros
· Temperatura ambiente -20 A 105 grados
· Voltaje de tolerancia 12-24V
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Condiciones de Recepción
	Producto nuevo y en caja
	

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	







	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	9
	61701035
	CABLE DE 15 METROS TIPO AVIACIÓN DE 4 PINES
	30
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Cable tipo aviación de 4 pines
	

	Características
	· Tipo conexión: Aerolínea 4 pines macho + 4 pines hembra
· Impermeable
· Conector de macho a hembra
· Forma redonda
· Cantidad de pines: 4 pines
· Longitud de 15 metros
· Temperatura ambiente -20 A 105 grados
· Voltaje de tolerancia 12-24V 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	


















	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	10
	61701020
	CÁMARA TIPO DUAL (DOBLE LENTE) PARA VEHÍCULO
	10
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Cámara tipo dual (doble lente) para vehículo
	

	Características
	· Permitir grabación de audio a través de la cámara
· Cámara frontal con al menos 120° de visualización
· Cámara frontal con al menos 1080P de resolución con visión nocturna.
· voltaje amplio entre 8V-18V
· Rango de hasta 25 mts de capturas de alta definición
· Sensor CMOS
· Capacidad de balance de blancos automático
· Longitud de cable al menos 3 metros
· Corriente de trabajo 1 mA - 5 mA
· Consumo de energía no máximo a 140 mA
· Temperatura de trabajo entre -20°C a 70°C
· Resistencia de salida al menos 600Ω(ohm)
	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Accesorios incluidos
	Debe incluir extensiones de cables
	

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	






	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	11
	61701018
	CÁMARA EXTERIOR PARA VEHÍCULO
	10
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Cámara para intemperie para vehículo
	

	Características
	· Cámara trasera al menos con protección IP65
· Cámara con al menos 1080P de resolución y visión nocturna
· Ángulo de visión de hasta 110° de visualización
· Compensación de luces altas
· Ajuste de inclinación
· Incluya infrarrojos
· Cámara con waterproof
· Que incluya sensor CMOS
· Capacidad de visión nocturna
	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	














	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	12
	61701010
	MONITOR DE 7” PARA VEHÍCULO
	10
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Monitor 7” para vehículo
	

	Características
	Especificaciones Técnicas
· Pantalla y Resolución:
· Tamaño de pantalla: 7 pulgadas.
· Resolución: al menos 800 x 480 píxeles.
· Ajuste de brillo, contraste y color.
· Brillo: 450 nits (mínimo)
· Entradas y Conectividad:
· Entrada AV de Dos (2) canales mínimos.
· Al menos una entrada de audio.
· Conector aviación hembra 4 pines y macho 4 pines.
· Soporte para control remoto IR.

· Instalación y Soporte:
· Capacidad de instalación en cabina de conducción, de pie o montado.
· Soporte de rotación de pantalla ajustable para visibilidad óptima.

· Temperatura de operación:
· Rango: 0°C a 80°C.

· Presentación;
· Producto nuevo, en la caja.
	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Alimentación y Consumo 
	· Fuente de alimentación: 12V
· Consumo máximo: 6W
	

	Accesorios incluidos
	Debe incluir extensiones de cables
	

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	






	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	13
	60209020
	APARATO DE RECEPCIÓN DE SEÑAL GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)
	30
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Antena GPS para uso en vehículo
	

	Características
	· Frecuencia 1575.42 MHz/ 1602 MHz.
· Ganancia de 26 DB o superior
· Cable de 3 m o más. 
· Montaje Magnético. 
· Protección IP67
· Impedancia 50 OHMS
· Voltage:3v-5V 
· Conector macho SMA
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	






	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	14
	61701040
	ANTENA WIFI PARA VEHÍCULO
	30
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	ANTENA WIFI PARA VEHÍCULO
	

	Características
	· Base de montaje magnética.
· Conector macho RP-SMA
· Dirección: Omnidireccional
· Impedancia: 50 ohmios
· Rango de frecuencia: al menos 2.4 GHz
· Temperatura de funcionamiento: -20 ºC ~ +80 ºC.
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	






	ÍTEM
	CÓDIGO
MINSAL
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	15
	61701045
	ANTENA GSM PARA VEHÍCULO
	20
	MARCA:
MODELO:
PAÍS DE ORIGEN:

	Descripción
	Antena GSM para vehículo
	

	Características
	· Frecuencia GSM 900: 890-960MHz
· Frecuencia GSM 1800: 1710-1880 MHz (D-Netze)
· Conector macho SMA
· Temperatura de funcionamiento: - 40 ° C + 85 ° C
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

(Detallar en este apartado las especificaciones técnicas del equipo que oferta, para hacer el comparativo con lo solicitado.  Detallar folio del catálogo para verificación de la especificación técnica)

	Garantía 
	Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica
	



[insertar la fecha]


Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________





Formulario 05 - Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas.

Licitación Pública Nacional n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00118.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA PARA BASE CENTRAL SEM Y AMBULANCIAS”. 

A. Plan de entrega de los BIENES.
	n.° 
de Art.
	Descripción de los Bienes
	Cantidad
	Lugar de destino convenido 
	Fecha de Entrega 

	
	
	
	
	Fecha más Temprana de Entrega
	Fecha Límite de Entrega 
	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]

	1
	SISTEMA MULTIMEDIA (VIDEO WALL)
	1
	Almacén El Paraíso.
Col. El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente n°. 1105, Distrito de San Salvador y Capital de la República, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador.
	50 días calendarios
	60 días calendarios
	[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]

	2
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP
	1
	
	
	
	

	3
	CÁMARA CORPORAL BODYCAM
	53
	
	
	
	

	4
	TELÉFONO CELULAR DE PRESTACIONES MEDIAS
	50
	
	
	
	

	5
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y GPS PARA VEHÍCULO
	50
	
	
	
	

	6
	MEMORIA SDXC PROFESIONAL UHS-II V90, 256 GB
	75
	
	
	
	

	7
	CÁMARA TIPO DOMO PARA VEHÍCULO
	10
	
	
	
	

	8
	CABLE DE 5 METROS TIPO AVIACIÓN DE 4 PINES
	30
	
	
	
	

	9
	CABLE DE 15 METROS TIPO AVIACIÓN DE 4 PINES
	30
	
	
	
	

	10
	CÁMARA TIPO DUAL (DOBLE LENTE) PARA VEHÍCULO
	10
	
	
	
	

	11
	CÁMARA EXTERIOR PARA VEHÍCULO
	10
	
	
	
	

	12
	MONITOR DE 7” PARA VEHÍCULO
	10
	
	
	
	

	13
	APARATO DE RECEPCIÓN DE SEÑAL GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL)
	30
	
	
	
	

	14
	ANTENA WIFI PARA VEHÍCULO
	30
	
	
	
	

	15
	ANTENA GSM PARA VEHÍCULO
	20
	
	
	
	



B. Plan de entrega de los Servicios Conexos.
	Art. n.°
	Descripción de los Servicios Conexos
	Cantidad
	Unidad
	Lugar de prestación del servicio
	Fecha de Entrega 

	
	
	
	
	
	Fecha de inicio
	Fecha de finalización

	1
	SISTEMA MULTIMEDIA (VIDEO WALL)
	
	
	
	

	
	INSTALACIÓN
	1
	c/u
	SEM
	Dentro de los 5 días calendario, posteriores a la entrega del bien; el cual se realizará en coordinación con el Administrador de Contrato
	

	2
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP
	
	
	
	

	
	INSTALACIÓN
	1
	c/u
	SEM
	Dentro de los 5 días calendario, posteriores a la entrega del bien; el cual se realizará en coordinación con el Administrador de Contrato
	

	5
	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y GPS PARA VEHÍCULO
	
	
	
	

	
	INSTALACIÓN
	50
	c/u
	SEM
	Dentro de los 5 días calendario, posteriores a la entrega del bien; el cual se realizará en coordinación con el Administrador de Contrato
	



 [insertar la fecha]


Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________



Formulario 06 - Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes].

Licitación Pública Nacional n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00118.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA PARA BASE CENTRAL SEM Y AMBULANCIAS”. 

Fecha: [indique la fecha]

A:  MINISTERIO DE SALUD

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 1 año para literales (a) y (b) y 3 años para literal (c), contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

[bookmark: _Hlk45025217](b)	no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o

(c)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula correspondiente de las IAO.]

 
Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]










Formulario 06 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
GARANTÍA BANCARIA (No aplica).









Formulario 06 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
FIANZA (No aplica).



Formulario 07 - Autorización del Fabricante.

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su oferta, si así se establece en estos documentos.]

Licitación Pública Nacional n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00118.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA PARA BASE CENTRAL SEM Y AMBULANCIAS”. 


Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

A: [indicar el nombre completo del Contratante]
POR CUANTO
Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía por un período de: [indicar plazo de garantía de fábrica], respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]
Cargo: [indicar cargo]
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Oferente]
Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma].












Formulario 08 - Facturación Promedio Anual

Mi representada tiene una facturación promedio anual por [venta de los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos: (detallar)/prestación de servicios como: (detallar)] por el período del (indicar fecha) al _(indicar fecha), de _(indicar monto), adjunto documentos de respaldo. Presentamos los Estados Financieros de los años 2023, 2024 y 2025, para verificar el dato proporcionado de la Facturación Promedio de los tres años.
Atentamente,

[insertar la fecha]



Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________



















Formulario 09 - Experiencia Específica del Oferente.


	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA 

	No
	CONTRATANTE (*)
	OBJETO DEL CONTRATO
	UBICACIÓN
	VALOR USD
	FECHAS EJECUCIÓN
	PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN – NOMBRE DEL SOCIO (**)

	
	
	
	
	ORIGINAL
	FINAL
	ORIGINAL
	FINAL
	

	 A) CONTRATOS EJECUTADOS DE [VENTA DE LOS SIGUIENTES BIENES: (DETALLAR)/PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO: (DETALLAR)]

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US $)
	




[insertar la fecha]


Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________







Formulario 10: Disponibilidad del Equipo.
(No aplica)

	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
	ANTIGUEDAD
	CONDICIÓN
	CANTIDAD
	PROPIETARIO
	DISPONIBILIDAD

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	




Atentamente,

[insertar la fecha]


Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________







Formulario 11 - Personal Principal Propuesto – Curriculum Vitae.
(No aplica)
	CARGO A EJERCER
	NACIONALIDAD
	TÍTULO PROFESIONAL
	FECHA DE GRADO
	PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL    (No aplica)

Nombre Completo: ……………………………………..
Edad: ……………………………………..
Nacionalidad:	……………………………………..		
Ciudad de residencia: ……………………………………..
Títulos profesionales:		Fecha obtención (d/m/a):
__________________			______________________
Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar/institución que dio el curso, duración, fecha de realización).
 Nombre curso             Institución                         Duración		Fechas (d/m/a) 
Actividad actual y lugar de trabajo: ……………………………………………………….
Experiencia profesional: (Indicar experiencia en proyectos similares) …………………
Asociaciones a las que pertenece: ……………………………………………………
Licencia o Registro Profesional (profesionales nacionales): …………………………
Artículos técnicos y publicaciones: …………………………………………………….
Declaro que la información proporcionada es verídica.





Formulario 12 – Carta compromiso del Sistema de Gestión Antisoborno.
para Proveedores por contrataciones de préstamos externos del MINSAL


Yo, _______________________________, mayor de edad, __________, del domicilio del distrito de _____________________, municipio de ____________________, departamento de __________________, con Documento Único de Identidad número ___________________, actuando en calidad de ___________________, de la empresa me comprometo a:

1. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de beneficio a ningún funcionario, servidor público o consultor del Ministerio de Salud, en relación con los procesos de contratación en los que participe, ni con la ejecución de las órdenes de compra o contratos que pueda celebrarse como resultado de la presentación de ofertas o propuestas dentro de los mismos.

2. Dar cumplimiento a la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, Política de Proveedores y Política de Obsequios y regalos del Ministerio de Salud.

3. Permitir que mis empleados o personal clave, participen en programas de capacitación sobre cultura antisoborno y las Políticas del Sistema Antisoborno que el Ministerio de Salud imparta.

4. Dar cumplimiento a los principios, responsabilidades, capacidad legal, prácticas competitivas, reglas especiales y métodos de contratación que establezcan las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su respectivo Reglamento operativo del Programa.

5. Denunciar cualquier conducta indebida que pudiese constituir soborno de la que haya sido objeto o tenga conocimiento, utilizando los canales de denuncia establecidos por el Ministerio de Salud, la cual será manejada de forma confidencial y no existirán represalias al respecto. De igual forma, el BID exige que todos los participantes en las actividades que financia, deben denunciar al BID todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas.
	
6. Cooperar plenamente con cualquier investigación interna o externa relacionada con presuntos actos de soborno.

Además, declaró que, conozco y asumo las consecuencias legales, si se comprobase el incumplimiento de los compromisos antisoborno de mi parte o de los colaboradores o involucrados por parte de mi representada y el incumplimiento a cualquier obligación asumida mediante la presente, siendo causal de resolución de contrato. 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, firmo la presente en el Distrito de __________________, municipio de__________________ / departamento de __________________, a los ___________ días del mes de _____________ de 202 ___.


FIRMA DEL OFERTANTE
