Llamado a Licitación	
[bookmark: _Toc136107946]FORMULARIOS DE LA OFERTA.
Formulario 01 - Formulario de Información sobre el Oferente

Licitación Pública Nacional LPN n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00205.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA”

Fecha: [insertar la fecha]
Señores
Ministerio de Salud.
Presente.-
De mi consideración:

1.	Nombre jurídico del Oferente: [indicar el nombre jurídico del Oferente].
2.	Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro: [indicar el nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro de la APCA, identificando al socio Representante]
3.	[País donde está constituido el Oferente en la actualidad] o [Nombre del País de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]
4.	[Año de constitución del Oferente] o [año de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el año de constitución]
5.	Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido]
6.	Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono: [indicar números de teléfono del representante]
Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico del representante]

7.	Se adjuntan copias de los siguientes documentos: 
· Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.
· Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada: ______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________
Nombre del Oferente: __________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________

Formulario 02 - Formulario de la Oferta.

Licitación Pública Nacional LPN n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00205.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA”.

Fecha: [insertar la fecha]
Señores
Ministerio de Salud.
Presente.-

De mi consideración:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, incluso sus Aclaraciones y Enmiendas No. [indicar el número y la fecha de emisión de cada boletín de aclaraciones y enmiendas];
(b) Ofrecemos proveer los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes [indicar una descripción breve de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.
(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: US$. [indique el monto en cifras y en letras] dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA.
(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:
Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento, caso contrario detallar NO APLICA].
Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [NO APLICA];
(e)	Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la Presentación de las Ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
(f)	Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y la Cláusula 17 de las CGC;
(g)	Los suscriptos, incluyendo todos los proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles.;
(h)	No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO;
(i)	Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas y proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO;
(j)	Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación]

	Nombre del Receptor
	Dirección
	Concepto
	Monto

	
	
	
	


[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”]
(k)	Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta considerada como la más ventajosa ni ninguna otra oferta que reciban.
(m) Nos abstendremos de adoptar conductas para que los funcionarios del Contratante, induzcan o alteren los resultados del procedimiento, de la evaluación de las Ofertas u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
(n) manifestamos bajo declaración jurada que no nos encontramos en los supuestos de las Cláusula 4 de las IAO.

Firma Autorizada: ______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________
Nombre del Oferente: __________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________


Formulario 03 - Formularios de Listas de Precios.
Licitación Pública Nacional LPN n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00205.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA”.
Fecha: (fecha de presentación de la oferta)
Precio de los bienes:
	Art.
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario 
(IVA incluido) 
	Precio Total
(IVA incluido)

	1
	Monitor LCD de 27”
	c/u
	13
	US$
	US$

	2
	UPS DE 2200 VA
	c/u
	2
	US$
	US$

	3
	UPS de 1500 VA
	c/u
	10
	US$
	US$

	4
	Computadora portátil de prestaciones altas para edición multimedia con sistema operativo privativo
	c/u
	1
	US$
	US$

	5
	Computadora portátil de prestaciones medias con sistema operativo privativo
	c/u
	10
	US$
	US$

	6
	Computadora portátil de prestaciones altas con sistema operativo privativo, tipo workstation
	c/u
	5
	US$
	US$

	7
	Tableta informática genérica con conectividad wifi
	c/u
	4
	US$
	US$

	8
	Impresor láser blanco y negro multifuncional
	c/u
	1
	US$
	US$

	9
	Sistema de videoconferencia para sala de reuniones y usos múltiples
	c/u
	3
	US$
	US$

	10
	Megáfono
	c/u
	2
	US$
	US$

	11
	Micrófono de mano inalámbrico
	c/u
	2
	US$
	US$

	12
	Televisor a color de 85" smart pantalla led
	c/u
	6
	US$
	US$

	13
	Televisor a color de 105" pantalla led
	c/u
	2
	US$
	US$

	14
	Sistema integral de audio direccional focalizado (tipo domo)
	c/u
	2
	US$
	US$

	15
	Sistema de audio, amplificado
	c/u
	2
	US$
	US$

	16
	Pantalla interactiva led 65”
	c/u
	2
	US$
	US$

	17
	Pantalla interactiva led de 85" a 87"
	c/u
	6
	US$
	US$

	18
	Transmisor de archivos inalámbrico
	c/u
	3
	US$
	US$

	19
	Teléfono IP
	c/u
	5
	US$
	US$

	20
	Protector de sobretensión.
	c/u
	2
	US$
	US$

	21
	Regulador automático de voltaje
	c/u
	2
	US$
	US$

	22
	Extensión eléctrica con carrete, de 25 pies
	c/u
	5
	US$
	US$

	23
	Audífonos tipo diadema profesionales
	c/u
	12
	US$
	US$

	24
	Licencia de Office
	c/u
	16
	US$
	US$

	25
	 Suministro e instalación de puntos de red y equipos para sistema de cctv
	c/u
	1
	US$
	US$

	
	
	
	
	TOTAL
	US$



Precio de los servicios conexos.

	n.° 
de Art.
	Descripción 
	Descripción del servicio conexo
	Cantidad
	Unidad
	Precio Unitario 
(IVA incluido) 
	Precio Total
(IVA incluido)

	15
	Sistema de audio, amplificado
	CAPACITACIÓN
	1 jornada de 4 horas para personal usuario
	c/u
	US$
	US$

	
	
	INSTALACIÓN
	2 instalaciones
	c/u
	US$
	US$

	
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	 1 visita cada seis meses para cada equipo durante dos años y medio (2 equipos) 
10 VISITAS EN TOTAL

	c/u
	US$
	US$

	13
	Televisor a color de 105" pantalla LED
	CAPACITACIÓN
	1 jornada de 4 horas para personal usuario
	c/u
	US$
	US$

	
	
	INSTALACIÓN
	2 instalaciones
	c/u
	US$
	US$

	12
	Televisor a color de 85" smart pantalla led
	INSTALACIÓN
	6 instalaciones
	c/u
	US$
	US$

	14
	Sistema integral de audio direccional focalizado (tipo domo)
	CAPACITACIÓN
	1 jornada de 4 horas para personal usuario
	c/u
	US$
	US$

	
	
	INSTALACIÓN
	2 instalaciones
	c/u
	US$
	US$

	
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	1 visita cada seis meses para cada equipo durante dos años y medio (2 equipos) 
12 VISITAS EN TOTAL
	c/u
	US$
	US$

	25
	Suministro e instalación de puntos de red y equipos para sistema de cctv
	CAPACITACIÓN
	1 jornada de 4 horas para personal usuario
	c/u
	US$
	US$

	
	
	INSTALACIÓN
	1 instalación
	c/u
	US$
	US$

	
	
	
	
	
	TOTAL
	US$



El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes. 
[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]
Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA.

Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________


Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas.
	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	1
	60201332
	Monitor LCD de 27”
	13
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Tamaño de panel (Pantalla [Diagonal]): 27” (27 pulgadas) 
Relación ancho-alto: 16:9 o su equivalente o superior
Resolución (nativa): 4K UHD (3840 x 2160) (mínimo)
Taza de Refresco: 60 Hz (mínimo)
Tipo De Pantalla: IPS o su equivalente o superior
Compatibilidad con (Luz azul baja, “Modo LowBlue”):
Solución de hardware con luz azul baja con certificación TÜV o su equivalente
Tratamiento de la pantalla: Antirreflejante o su equivalente
Funciones de la Pantalla:
Encendido sencillo
Altura Ajustable/Inclinación/Rotación/Giro
De Preferencia con Sensor de luz ambiental o su equivalente
De Preferencia con Compatibilidad de Encadenamiento
De Preferencia con Compatibilidad (Picture in Picture)
Imagen en imagen
De Preferencia con Compatibilidad (Picture by Picture)
Imagen por imagen
Calibración de color de fábrica
Resoluciones admitidas:
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280
x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050;
1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160
Brillo: 400 nits (mínimo)
De Preferencia el Monitor debe Incluir:
USB Tipo-A: Cinco (5) Puertos USB Tipo-A (USB-A)
Entrada de Video USB Tipo-C (USB-C): Un (1) Puerto
Thunderbolt 4 (Compatibilidad con Funcionamiento DisplayPort 1.4)
USB Tipo-C: Un (1) Puerto USB Tipo-C (USB-C)
Puerto Ethernet: Un (1) RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)
Compatibilidad con HDCP para las Interfaces: DisplayPort, HDMI, Thunderbolt Incluir adaptador Hub con conexión por medio de USB tipo C con al menos 3 puertos USB tipo A (USB-A) (mínimo) incluyendo HDMI o DisplayPort.
Interfaces:
DisplayPort de Entrada: Un (1) Puerto DisplayPort
De Preferencia con DisplayPort de Salida: Un (1) Puerto DisplayPort
HDMI: Un (1) Puerto HDMI
De Preferencia con Compatibilidad de Montaje VESA
(Incluir Soporte)
Capacidad de Rotación: ± 45° (mínimo)
Capacidad de Inclinación: -5 a +20° (mínimo)
Ángulo de Visión: [Horizontal y Vertical] 178° (mínimo)
Rotación sobre eje: ±90° (mínimo)
	

	INCLUIR
	· Si el monitor Ofertado es compatible con:
(Entrada de Video USB Tipo-C (USB-C) con (Compatibilidad con Funcionamiento DisplayPort 1.4))
Incluir: Cable Thunderbolt 
· Un (1) Cable DisplayPort (Cable directo para conexión a CPU u otro dispositivo sin adaptador y/o convertidor) 
· Un (1) Cable HDMI (Cable directo para conexión a CPU o otro dispositivo sin adaptador y/o convertidor)
· Un (1) Cable USB Tipo-C (USB-C) a cable USB Tipo-A (USB-A) (USB-C – USB-A)
· Adaptador Hub con conexión por medio de USB tipo C con al menos 3 puertos USB tipo A (USB-A) (mínimo) incluyendo HDMI o DisplayPort 
· Cable de alimentación de CA
· Adaptador de montaje VESA 
Cada uno de los accesorios debe ser compatible con el Monitor Ofertado.
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100VAC a
120VAC o su equivalente o superior.
◦ Compatible con la red eléctrica nacional
• Frecuencia: 50/60 Hertz
• Fases: 1
• Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
• Calificación ENERGY STAR o su equivalente.
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
	






	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	2
	60201413
	UPS DE 2200 VA
	2
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Voltaje de salida 1800 Watt / 2200 VA
Voltaje de Entrada nominal 120VAC (mínimo)
De Preferencia Forma de onda: Onda senoidal simulada
Tipo de entrada: Estándar NEMA 5-15P
Tipo de salida: Ocho (8) (mínimo) x Estándar NEMA 5-15R
Conectores de salida de alimentación o Ocho (8) salidas NEMA 5-15R como mínimo, de las cuales al menos seis (6) deben contar con respaldo de batería y regulación automática de voltaje (AVR), y el resto con supresión
de sobretensión. De Preferencia con LCD Display para monitoreo de carga. 
Alarma Audible
Regulador Automático de Voltaje (AVR)
Tiempo de respaldo de energía de 5 a 15 minutos (mínimo).
Fácil acceso a batería para reemplazo.
De Preferencia con Método de Enfriamiento (Ventilador)
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100 ~ 120 VAC o su equivalente o superior.
Compatible con la red eléctrica nacional (Tomacorriente polarizado tipo NEMA 5-15P).
Frecuencia: 50/60 Hertz
Fases: 1 (monofásico)
Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado. De Preferencia Calificación Energy Star o equivalente
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
	






	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	3
	60201415
	UPS de 1500VA
	10
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Voltaje de salida 900 Watt / 1500 VA
Voltaje de entrada nominal 120VAC (mínimo)
De preferencia forma de onda: Onda senoidal simulada
Tipo de entrada: Estándar NEMA 5-15P
Tipo de salida: Ocho (8) (mínimo) x Estándar NEMA 5-15R
Conectores de salida de alimentación o Ocho (8) salidas NEMA 5-15R como mínimo, de las cuales al menos seis (6) deben contar con respaldo de batería y regulación automática de voltaje (AVR), y el resto con
supresión de sobretensión. De Preferencia con LCD Display para monitoreo de carga.
Alarma Audible
Regulador Automático de Voltaje (AVR)
Tiempo de respaldo de energía de 5 a 15 minutos (mínimo).
Fácil acceso a batería para reemplazo.
De Preferencia con Método de Enfriamiento (Ventilador)
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100 ~ 120 VAC o su equivalente o superior.
Compatible con la red eléctrica nacional (Tomacorriente polarizado tipo NEMA 5-15P). Frecuencia: 50/60 Hertz
Fases: 1
Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
De Preferencia Calificación Energy Star o equivalente
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
	





	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	4
	60204192 
	COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES ALTAS PARA EDICIÓN MULTIMEDIA CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO
	1
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Procesadores Admitidos
Chip M4 Pro o superior o su equivalente
Pantalla: Pantalla Liquid Retina XDR de 14.2 pulgadas (en diagonal) mínimo, resolución mínima 3024 por 1964 a 254 píxeles por pulgada mínimo.
Unidad de Proceso Central (CPU) de 10 núcleos mínimo.
Motor neuronal (Neural Engine) de 16 núcleos mínimo
Memoria RAM mínima: 24 GB.
Almacenamiento mínimo: Disco Duro de Estado Sólido (SSD) de 512 GB mínimo.
Tarjeta de red inalámbrica: Conexión inalámbrica Wi‑Fi 6E (802.11ax), compatible con 802.11a/b/g/n/ac.
Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.3 o superior.
Cámara web integrada:
◦ Cámara de 12MP mínimo con resolución de video 1080p HD mínimo.
Entradas y salidas:
◦ Puerto HDMI
◦ Tres puertos Thunderbolt mínimo, compatibles con:
DisplayPort
Carga
Thunderbolt 4 (hasta 40 Gb/s)
USB 4 (hasta 40 Gb/s)
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45)
Se acepta adaptador Hub con conexión por medio de USB tipo C (USB-C) que incluya al menos Cinco (5) puertos (mínimo) incluyendo Gigabit
Ethernet 10/100/1000 Mbps (conector RJ-45) o Puertos aceptados en el HUB:
Puerto HDMI
Puertos USB tipo C (USB-C)
Puertos USB tipo A (USB-A)
Miniconectores jack de salida audio estéreo (3.5 mm) para auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono 
Ranura para tarjeta SDXC o su equivalente
Software preinstalado: macOS o su equivalente, en español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma.
Con cargador y cualquier dispositivo necesario para el trabajo normal de la laptop.
Incluir Mochila de espalda (backpack) para protección y movilidad del equipo
◦ Se Acepta Maletín de Asa Moldeado y Portátil Compatible con el equipo asegurando protección y resistencia.
▪ Capacidad de Usar el equipo dentro del Estuche/Maletín/Funda
▪ De Preferencia con capacidad de Resistencia a líquidos (Impermeable)
	

	ACCESORIOS ADICIONALES
	Mouse Magic Mouse o su equivalente (Inalámbrico y Recargable)
◦ Incluir Cable USB-C a Lightning
Cable de alimentación y adaptador de corriente
HardCase (Funda Protectora)
◦ Compatible con el equipo
◦ Protección contra impactos
◦ Acabado suave al tacto
◦ Instalación fácil y rápida
◦ Sin marcas de huellas
◦ Delgado y semiflexible
	

	CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje de 100VAC a 240VAC o su equivalente o superior
◦ Compatible con la red eléctrica nacional (Tomacorriente polarizado tipo NEMA 5-15P).
Frecuencia: De 50 a 60 Hz
Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
De Preferencia con Calificación ENERGY STAR o su equivalente
	

	GARANTÍA
	Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación.
	

	CONDICIÓN ESPECIAL 
	Detallar en la oferta el costo del equipo y el costo del Software macOS o su equivalente por separado.
Al momento de ser adjudicado el proponente se compromete a Detallar en la factura el costo del equipo y el costo del macOS o su equivalente por separado.
	







	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	5
	60204200
	COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS CON
SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO
	10
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
	Especificaciones Técnicas
● Procesadores admitidos:
○ Intel Core i5, 13va generación o superior o su equivalente, 12 MB de Caché mínimo, 10 núcleos mínimo con velocidad de frecuencia turbo de 4.6GHz o superior
○ También se aceptará el procesador Intel Core Ultra 5 como una opción equivalente, siempre y cuando cumpla con las siguientes
características admitidas:
○ Intel Core Ultra 5 225U, o superior o su equivalente, 12MB de Caché mínimo, 12 núcleos mínimo con velocidad de frecuencia turbo de 4.8GHz o superior.
● Memoria RAM: 16GB DDR5, 5,600 MHz mínimo.
● Disco duro de estado sólido (SSD): 512GB SSD mínimo.
○ Se acepta SSD PCIe NVMe de 512GB mínimo.
● Tarjeta madre tipo UEFI desarrollada por el fabricante.
● Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps.
○ (Puerto RJ45) (No se acepta con adaptador).
● Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11ax o superior o su equivalente.
● Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos integrados.
● Tarjeta de video integrada, memoria compartida.
● Cámara Web 720p integrada mínimo.
● Teclado en español de preferencia con retroiluminación LED.
○ De preferencia con resistencia a derrame de líquidos.
● Mouse óptico c/scroll de la misma marca del equipo (incluir Mouse pad
con soporte gel para muñeca).
○ Mouse óptico se acepta cableado USB o inalámbrico
● Pantalla LCD de 15.6”; anti-reflejos, resolución mínima FHD 1920x1080
dpi.
● Interfaces:
○ Dos (2) puertos USB tipo A (USB-A) 3.2 como mínimo.
○ Un (1) puerto USB tipo C (USB-C) como mínimo.
● Salida de video HDMI
● Incluir adaptador HDMI a VGA (Opcional).
● Miniconectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono.
● Software con licencia a perpetuidad instalados:
○ Microsoft Windows 11 Pro o superior, 64 bits, en español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma.

● Batería de Lithium-Ion de 3 a 6 celdas como mínimo.
● Con cargador y cualquier dispositivo necesario para el trabajo normal de la laptop, además deberán ser de la misma marca que el equipo ofertado (a excepción del Mouse Pad con Soporte Gel para muñeca y Adaptador HDMI a VGA (si fuese el caso).
● Incluir mochila de espalda (backpack) de preferencia de la misma marca del equipo ofertado.
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100VAC a 120VAC o su equivalente o superior.
○ Compatible con la red eléctrica nacional (Tomacorriente polarizado tipo NEMA 5-15P).
● Frecuencia: 50/60 Hertz
● Fases: 1 (monofásico)
● Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
● Calificación ENERGY STAR o su equivalente.
	

	CONDICIONES ESPECIALES 
	Detallar en la oferta económica el costo del equipo y el costo del  Software Microsoft Windows 11 Pro o superior por separado.
● Al momento de ser adjudicado el proponente se compromete a Detallar en la factura el costo del equipo y el costo del Software Microsoft Windows 11 Pro o superior por separado.
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar carta de garantía de parte del fabricante.
● Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
● Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años.
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	60204213 
	COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES ALTAS CON
SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO, TIPO WORKSTATION
	5
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
	Computadora portátil de tipo: Workstation 
Especificaciones Técnicas
Procesadores admitidos:
Intel Core i7 Serie HX o H o su equivalente o superior, 13va Generación o 14va Generación o superior o su equivalente, 24 MB de Caché L3 mínimo, 14 núcleos mínimo con velocidad de frecuencia de turbo de 5.0GHz o
superior. También se aceptará el procesador Intel Core Ultra 7 como una opción equivalente, siempre y cuando cumpla con las siguientes características admitidas:
Intel Core Ultra 7 165H, o superior o su equivalente, 24 MB de Caché mínimo, 16 núcleos mínimo con velocidad de frecuencia turbo de 5.0GHz o superior.
Memoria RAM: 32GB DDR5, 5,600MHz mínimo.
Unidad de Almacenamiento de estado sólido SSD PCIe NVMe de 1TB mínimo.
Tarjeta madre tipo UEFI desarrollada por el fabricante.
Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps (Puerto LAN RJ45).
(No se acepta con adaptador)
Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11ax Wifi6 AX211 o superior o su equivalente.
Conectividad Bluetooth 5.3 o superior.
Tarjeta de sonido integrada y dos (2) parlantes estereofónicos integrados.
Tarjeta de video independiente NVIDIA RTX o superior o su equivalente con Cuatro (4GB) Memoria dedicada GDDR6 o superior o su equivalente, Con Certificación ISV.
Cámara Web: Resolución 5MP mínimo, De Preferencia con soporte para reconocimiento facial, sensores Infrarrojos (IR) para reconocimiento facial y obturador de privacidad.
Teclado en español de preferencia con retroiluminación LED, con resistencia a derrame de líquidos.
Mouse óptico c/scroll de la misma marca del equipo (incluir Mouse Pad con soporte gel para muñeca). o Mouse óptico se acepta cableado USB o Inalámbrico.
Pantalla LCD de 15.6”; en diagonal mínimo, panel antireflejos o su equivalente o superior y resolución mínima WUXGA de 1920 x 1200 o superior o su equivalente.
Interfaces:
o Un (1) puerto USB tipo A (USB-A) 3.2 como mínimo
o Un (1) puerto USB tipo C (USB-C) Thunderbolt 4 o superior o su equivalente como mínimo.
o Salida de video HDMI
o Un (1) Miniconectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono.
o Incluir cable de video HDMI 2.1 Ultra High Speed (1.8 m mínimo).
Cable HDMI
Cable HDMI a HDMI
Cable de alta calidad para una conexión óptima Terminales tipo macho en ambos extremos
o Ranura de candado de seguridad Incluyendo el candado compatible con el equipo.
Adaptadores de Video:
Adaptador de Video: Un (1) adaptador de puerto USB Tipo C (USB-C) a HDMI (HDMI Hembra) De Preferencia de la misma marca del equipo
o Cable de alta calidad para una conexión óptima.
o Conector de entrada: USB tipo C (USB-C), macho
o Conector de salida: HDMI, hembra
o Soporta salida de video a 1080p (mínimo)
o No requiere de alimentación para funcionamiento
o Plug &amp; Play sin la necesidad de instalar un controlador de software
o Incluir adaptador HDMI a VGA.
Software con licencia a perpetuidad instalados:
Microsoft Windows 11 Pro, 64 bits, en español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma. Batería de Lithium-Ion de 6 celdas o superior como mínimo.
Con cargador y cualquier dispositivo necesario para el trabajo normal de la laptop, además deberán ser de la misma marca que el equipo ofertado (a excepción del Mouse Pad con soporte gel para muñeca, adaptador de
video). Mochila de espalda (backpack) de preferencia de la misma marca del equipo ofertado.
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100VAC a 120VAC o su equivalente o superior. Compatible con la red eléctrica nacional (Tomacorriente polarizado tipo NEMA 5-15P). Fuente de poder De Preferencia Adaptador Inteligente de corriente AC de preferencia 230 Watts (230W). según diseño del fabricante para equipos de alto rendimiento Frecuencia: 50/60 Hertz
Fases: 1 (Monofásico)
Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
Calificación ENERGY STAR o su equivalente.
	

	CONDICIONES ESPECIALES 
	Detallar en la oferta económica el costo del equipo y el costo del Software Microsoft Windows 11 Pro o superior por separado.
ESPECIALES ● Al momento de ser adjudicado el proponente se compromete a Detallar en la factura el costo del equipo y el costo del Software Microsoft Windows 11 Pro o superior por separado.
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar carta de garantía de parte del fabricante.
Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5 a 10) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años.
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	60204301
	TABLETA INFORMÁTICA GENÉRICA CON CONECTIVIDAD WIFI
	4
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN  
	Especificaciones Técnicas
Descripción Pantalla:
● Tamaño de pantalla: 12 pulgadas en diagonal (12”) (mínimo)
● Tipo de Display Táctil capacitiva.
● Resolución de la pantalla: 2880 x 1752 píxeles (WQXGA+) o superior o su equivalente
● Tipo AMOLED, Dynamic AMOLED 2X o superior de buena calidad, con tecnología anti reflejo nativa.
● Brillo 400 nits (mínimo)
● Frecuencia: 120Hz (mínimo) adaptativa
● Con tecnología multitáctil de 10 puntos (mínimo)
● Material de Case: Metal o su equivalente de buena calidad.
○ Chasis o cubierta posterior en metal o material de alta resistencia de calidad equivalente
● Anti-rayones o Lámina de protección contra rayones y huellas táctiles.
○ Acabado resistente a rayones, huellas o con protección equivalente.
● Memoria:
● Memoria RAM 12.0 GB RAM LPDDR5x o su equivalente o superior, tipo integrada Almacenamiento:
● Memoria de almacenamiento interna 256 GB o superior o su equivalente
◦ Con capacidad de Expandir el almacenamiento por medio de Memoria Externa/MicroSD 2 TB como mínimo (opcional incluir) Procesador:
● Procesador de última generación de Ocho (8) núcleos (Arquitectura basada en Dimensity
9300+, Snapdragon 8 Gen 2/3 o su equivalente técnico superior).
● Procesador Gráfico (GPU): GPU integrada de alto rendimiento.
○ GPU integrada de alto rendimiento (Arquitectura basada en Immortalis-G720
MC12 o su equivalente o superior O Adreno 740/750 o su equivalente o
superior).
● Frecuencia turbo o máxima de 2.9 GHz (mínimo).
● Conectividad:
● Wi-Fi 7 (mínimo), compatible con estándar Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, compatible con
estándar 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Dual Band/Tri Band).
● Bluetooth versión 5.3 (mínimo)
Cámara:
● Cámara Frontal: 12.0 MP (mínimo) tipo ultra gran angular.
● Cámara Trasera: 13.0 MP (mínimo) con enfoque automático y soporte 4K.
Altavoces:
● Altavoces: Altavoces integrados tipo estéreo, cuatro (4) unidades (mínimo).
● Puertos:
● Un (1) USB tipo C (USB-C 3.2 o superior) (mínimo) (admite transferencia de datos y carga)
● Un (1) Lector integrado de tarjeta MicroSD
● Salida de audio y micrófono (Se acepta salida nativa a través del puerto USB-C, adaptador
de USB-C a 3.5mm, o Miniconector de 3.5mm).
Sensores
● Acelerómetro: Detecta la orientación y el movimiento de la tablet.
● Sensor de luz ambiental: Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla según la iluminación
del entorno.
● Giroscopio: Permite la detección de rotación y movimientos más precisos.
● Sensor de efecto Hall (Hall Sensor): Utilizado para detectar la proximidad y el estado de la
cubierta de la tablet
● Sensor de Huella Dactilar (integrado en pantalla)
● Sensor Geomagnético (Brújula)
● O sus equivalentes
Sensores de Ubicación
● GPS
● GLONASS
● Galileo
● Beidou
● QZSS
● O sus equivalentes
Resistente al polvo y agua: Certificación IP68 nativa del equipo o su equivalente o superior
Batería:
● Batería de 10,000 mAh (mínimo) tipo Li-Po o Li-Ion no extraíble, Con soporte de carga
rápida de 45W (mínimo)
● Sistema Operativo: Android (14) nativa o superior

	

	INCLUIR 
	Fuente de alimentación USB [Tipo A o Tipo C (USB-A o USB-C)] con potencia de (45W o superior) y cable de comunicación/cargador compatible.
○ Incluir Cable de comunicación/carga (USB-A a USB-C o USB-C a USB-C) compatible con la fuente de alimentación suministrada.
○ Debe ser original del mismo fabricante del equipo ofertado y entregarse como parte integral de la solución (ya sea dentro de la caja principal o en su empaque original individual)
● Case Protector
○ Debe incluir funda protectora (Case) de uso rudo o De Preferencia grado militar, diseñada específicamente para las dimensiones exactas del modelo ofertado. Debe poseer esquinas reforzadas, características antideslizantes y diseño ergonómico para facilitar el agarre seguro en campo.
○ Film (Película) Protectora de Pantalla:
○ Debe incluir vidrio templado o lámina de alta resistencia contra rayones instalada o suministrada junto con la funda.
○ Lápiz Óptico (Stylus / Pen):
○ Debe incluir Lápiz Óptico original del mismo fabricante y marca del equipo ofertado, diseñado para funcionar nativamente con la pantalla táctil de la tableta. De Preferencia Con certificación IP68.
○ Memoria (OPCIONAL)
Memoria Externa/MicroSD 1 TB como mínimo (opcional incluir)
	

	INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA
	Al momento de la entrega del equipo: Manual de uso del equipo en formato digital o disponible en internet.
	

	GARANTÍA
	Garantía de Tres (3) años contra desperfectos de fabricación, batería un (1) año de garantía, presentar carta de garantía de parte del fabricante.
● Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía.
● Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años.
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	60205075
	IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL
	1
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro.
Velocidad de impresión: 57 ppm mínimo.
Resolución de impresión en negro: 1200 x 1200 dpi.
Resolución de escaneo y copia (mínimo): 600 x 600 dpi.
Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 250,000 páginas. 
Memoria RAM: 1 GB mínimo.
Procesador: 1.0 GHz mínimo. 
Alimentador automático de documentos para escaneo a doble cara en una sola pasada de 100 hojas mínimo.
Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas mínimo.
Bandeja de entrada de 500 hojas mínimo, con soporte para tamaño de papel legal.
Bandeja de salida de 250 hojas mínimo.
Impresión a doble cara automática.
Gestor de documentos integrado con funcionalidad de envío directo a correo electrónico de documentos escaneados en formato PDF y gráfico (jpg, tiff y otros). 
Capacidad de liberación de trabajos privados mediante pin.
Tamaños de papel soportados en el ADF y Cristal de exposición: Carta, Legal, Oficio, tanto en impresión
como en copia y escaneo.
Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, rugoso), sobres, cartulina.
Tamaños de papel soportados: A4, Legal, Carta, Executive.
Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red Ethernet 10/100/1000 Mbps. 
Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows.
Se requiere escaneo a plataforma de correo Office 365 u otras plataformas compatibles con
protocolo: TLS 1.3 y superiores.
Incluir cable USB para conexión a PC.
Incluir tóner originales de la misma marca del impresor ofertado para la impresión de 40,000 mínimo, adicionales al que se incluye de fábrica con el equipo. Los tóner adicionales deberán ser de la mayor capacidad disponible
según estándar ISO/IEC 19752.
Los equipos deberán incluir un software de administración, monitoreo de consumibles, alertas de insumos.
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: 110~2020 VAC, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1 Compatible con la red eléctrica nacional.
Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
	

	INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA
	Detallar el modelo, precio de venta y cantidad de páginas según ISO/IEC 19752 del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad de impresión, así como los elementos de reemplazo periódico necesarios para el funcionamiento óptimo del equipo. Esta información deberá presentarse certificada por el distribuidor autorizado.
	

	GARANTÍA
	Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
Debe incluir la entrega de servicios de sustitución y entrega de partes en sitio, más mano de obra en un
Tiempo máximo de cinco (5) días hábiles luego del reporte de falla, durante el período de la garantía. 
Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de tres años.
	






	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	9
	60206067
	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALA DE REUNIONES Y USOS
MÚLTIPLES
	3
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CÁMARA
Panorámica, inclinación y Zoom robotizados controlados con remoto o consola.
Panorámico de 260°, inclinación de 130° (mínimo)
Zoom 10x (mínimo) HD o superior o su equivalente sin pérdida.
Resolución Full HD (mínimo) 1080p 30fps. o superior o su equivalente
H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable (SVC).
Enfoque automático.
Compatibilidad con 5 Preajustes de cámara. (mínimo)
Control remoto (PTZ) de otros productos ConferenceCam (con servicios compatibles).
De preferencia incluir Kensington Security Slot (Slot de Seguridad Kensington) o incluir Candado Compatible equivalente y funcional con el equipo ofertado.
Indicador LED de silencio/anulación de silencio de video.
Adaptador para trípode estándar.
CONTROL REMOTO
Cámara, sistema manos libres y control de llamadas.
Compatibilidad con 5 Preajustes de cámara. (mínimo)
Acoplamiento a sistema manos libres.
Radio de acción IR de 8.5m. (mínimo)
Batería CR2032 (incluida)
SISTEMA MANOS LIBRES
Dúplex completo.
Cancelación de eco acústico.
Tecnología de reducción de ruido.
Audio de banda super ancha.
Se empareja con dispositivos móviles mediante Bluetooth y NFC.
LCD para identificación y duración de llamadas, y otras funciones de respuesta.
Indicadores LED para streaming, silencio, puesta en espera y emparejamiento
Bluetooth de sistema manos libres.
Botones táctiles para respuesta/finalización de llamadas, volumen y silencio,
Bluetooth y controles de cámara.
Cinco Preajustes (mínimo) de cámara para panorámica, inclinación y Zoom.
De preferencia incluir Kensington Security Slot (Slot de Seguridad Kensington) o incluir Candado Compatible equivalente y funcional con el equipo ofertado.
MICRÓFONOS
Radio de captación: 6m. (mínimo)
Cuatro micrófonos omnidireccionales (mínimo), con formación de haces acústicos.
Respuesta de frecuencia: 100Hz – 11KHz (mínimo)
Sensibilidad: -28 dB +/-3 dB (mínimo)
Distorsión:  <5% desde 200Hz (mínimo)
HUB / CABLES / ALIMENTACIÓN
El Hub central conecta y alimenta todos los componentes.
Adhesivo para montaje bajo la mesa incluido.
Un cable para cámara: 5 m. (mínimo)
Un cable para sistema manos libres: 5 m. (mínimo)
De Preferencia Incluir Cables de extensión de (10 m y 15 m). (mínimo)
Un cable USB para conexión a PC/Mac (2 m). (mínimo)
Adaptador de alimentación con conectores regionales.
Un cable de alimentación: 3 m (mínimo)
SOPORTE
Soporte de doble función tanto para montaje en pared como en escritorio.
COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES
Conectividad USB Plug&amp;Play o Plug and Play, no necesita controladores
De Preferencia Con certificación para Skype for Business y compatible con Teams.
De Preferencia Con certificación para Zoom.
De Preferencia Con certificación para Fuze.
De Preferencia Microsoft Cortana.
De Preferencia Cisco Jabber.
De Preferencia Compatible con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación y difusión utilizables con cámaras USB.
	

	INCLUIR
	Dos (2) micrófonos de expansión.
o Tipo de conexión: Plug&amp;Play
Plug and Play, no necesita controladores
o Indicadores luminosos (LED): LED para confirmar streaming de video, silencio de micrófono, llamada en espera y emparejamiento Bluetooth.
o Tipo de micrófono: Mono, banda ancha, supresión de ruido
o Botones/Conmutador: Desactivar micrófono
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100VAC a 120VAC o su equivalente o superior.
◦ Compatible con la red eléctrica nacional (De Preferencia con Tomacorriente polarizado tipo NEMA 5-15P).
Frecuencia: 50/60 Hertz
De Preferencia de Fase: 1 (Monofásico)
De Preferencia Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
De Preferencia Calificación ENERGY STAR o su Equivalente.
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
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	60206075
	MEGÁFONO
	2
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Megáfono portátil de alta potencia para uso en exteriores, brigadas de emergencia y coordinación de personal, con funciones de grabación, sirena y reproducción de medios.
ESPECIFICACIONES DE AUDIO Y POTENCIA
Potencia Nominal: 25 Watts RMS (mínimo).
Alcance acústico: Rango efectivo de transmisión comprobable de hasta 500 metros en zonas urbanas y hasta 1,000 metros en áreas abiertas o libres de ruido.
Alertas de Emergencia: Debe incorporar función de tono de sirena (alarma audible de gran potencia) activable mediante un interruptor o botón dedicado.
MICRÓFONO Y DISEÑO
Tipo de Micrófono: Diseño ”Patrullero”. El micrófono debe ser de mano e independiente al cuerpo principal del megáfono, conectado mediante cable en espiral extensible.
Controles en Micrófono: Debe incluir interruptor de habla (Push-to-Talk) y control de volumen integrado físicamente en el mando del micrófono.
Construcción: Carcasa fabricada en plástico ABS de alta resistencia a impactos y exposición a exteriores.
MÓDULO DE REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN
Grabadora de Voz: Circuito o memoria interna capaz de grabar mensajes de voz y repetirlos en bucle (capacidad de grabación mínima de 10 a 15 segundos).
Reproductor de Medios: Reproductor de audio MP3 integrado.
Puertos Periféricos: Debe incluir ranura para lectura de memorias
USB y ranura para tarjetas SD o MicroSD, con panel de control de reproducción (Play, Pause, Adelantar, Retroceder). Entrada auxiliar de 3.5mm (deseable).
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN HÍBRIDA
Batería Recargable: Debe incluir un bloque de batería recargable de Litio (Li-ion) de fábrica. 
Capacidad de la batería de 1500 mAh mínimo.
Incluir cargador compatible con el equipo, fuente de poder y cable de conexión compatibles con el equipo ofertado y preferiblemente de la misma marca del equipo ofertado.
Alimentación Alternativa: El compartimento del megáfono debe soportar el uso alternativo de baterías secas alcalinas estándar (ej. tamaño C o D) para operar en emergencias cuando no haya energía para recargar el bloque de litio.
Incluir juego de baterías tipo recargables con su respectivo cargador.
	

	ACCESORIOS
	Un (1) Micrófono de mano tipo patrullero con cable espiral (integrado o conectable).
Un (1) Cable y adaptador de corriente para carga de la batería.
Una (1) Correa de nylon ajustable de alta resistencia para colgar al hombro.
Manual de Usuario en español. (Se Acepta Digital)
	

	GARANTÍA
	Garantía de Un (1) año contra desperfectos de fabricación.
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	60206077
	MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO
	2
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Sistema inalámbrico de un solo canal que incluya un (1) receptor base y un (1) transmisor de mano.
Especificaciones Del Receptor Base
Alcance: Cien (100) metros de rango operativo mínimo.
Tecnología de Recepción: Diversidad con antena interna controlada por microprocesador.
Gestión de Frecuencias: Ajuste de frecuencia rápido y sencillo con sistema de localización de mejor frecuencia.
Escalabilidad: Hasta 10 sistemas compatibles mínimo.
Conectividad Universal: Salidas de audio de 6.3 mm y XLR (compatibles de forma directa con sistemas de parlantes activos o consolas de audio).
Indicadores: Piloto bicolor, indicador de estado de la señal de audio. Especificaciones Del Transmisor (Micrófono De Mano) Diseño: Micrófono de mano inalámbrico con cápsula dinámica (patrón
polar cardioide o unidireccional o su equivalente). Indicadores: Piloto indicador de carga de pila y encendido. Control: Control de ganancia ajustable. Rendimiento RF: Salida RF de transmisor de 10 mW. Respuesta de Frecuencia: Respuesta de audiofrecuencia entre 50 a 15,000 Hz.
	

	ACCESORIOS INCLUIDOS
	Guía del Usuario.
Fuente de Alimentación.
Cable de audio (con sus respectivos adaptadores si fuese necesario) que permita la conexión directa desde la salida del receptor (6.3 mm o XLR) hacia entradas auxiliares estándar (RCA o 3.5mm) de sistemas de parlantes.
Un (1) Par de Baterías tipo AA recargables (hasta 14 horas de uso continuo) con su respectivo cargador inteligente.Maletín de Transporte.
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100VAC a 120VAC o su equivalente o superior.
Compatible con la red eléctrica nacional Frecuencia: 50/60 Hertz
De Preferencia Fases: 1 (monofásico)
De Preferencia Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
De Preferencia con Calificación ENERGY STAR o su Equivalente.
	

	GARANTÍA
	Garantía de un año contra desperfectos de fabricación.
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	60206158
	TELEVISOR A COLOR DE 85, SMART PANTALLA LED
	6
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Tipo de Tecnología: QLED, Crystal UHD o su equivalente o superior
Factor de forma:
o Diseño: De Preferencia AirSlim o su equivalente
o Tipo de Bisel: De Preferencia Tres (3) lados sin bisel o su equivalente
o Diseño Delgado
Compatible con mil millones de colores (mínimo)
Tamaño de Pantalla: 85” Pulgadas
Tipo de TV: LED-Smart TV O su equivalente
Resolución de Pantalla: 3840 x 2160 pixeles (mínimo)
Resolución de Video: Smart 4k / Ultra HD (UHD) o su equivalente o superior
Frecuencia de refresco de pantalla: 120Hz o su equivalente o superior
De Preferencia con pantalla antirreflejante
De Preferencia Adaptable a Dolby Visión
De Preferencia Con compatibilidad con HDR / HDR10 /
HDR10+.
Sistema Operativo: Basado en el sistema Operativo Android compatible con Tizen OS Smart TV o su equivalente
Ángulo de visión amplio
Puertos HDMI: Tres (3) (mínimo)
Puerto USB-A (USB-A): Dos (2) (mínimo)
Puerto LAN (RJ45)
Conectividad:
Wi-Fi integrado (Wi-Fi 5) (mínimo)
Bluetooth 5.2 (mínimo)
Salida de Audio Digital
De Preferencia con Tipo de sonido compatible con Dolby Atmos o su equivalente
Salida de Sonido (RMS): 20W o superior o su equivalente
Compatibilidad móvil a TV: Duplicación, DLNA, C. Cast, Screen Sharing
De Preferencia con Compatibilidad con aplicaciones de streaming
Capacidad de Montaje en Pared
	

	INCLUIR
	Manual de Usuario (Se Acepta Digital)
Control Remoto y Baterías
Rack de Pared
Capacidad adaptable para pantallas de televisores desde 55” a 90” (mínimo)
Soportar peso mínimo de 135 libras
Compatible con patrones de montaje VESA
Altura ajustable de la placa de TV para pantallas grandes
(Rango recomendado: 55” a 85” (mínimo)).
Construcción en acero aleado de alta durabilidad, apto para pantallas grandes y pesadas.
Rack de Montaje debe incluirse:
Manual de instalación y todos los accesorios para montaje.
Canales o postes huecos con abertura para ordenamiento y gestión de cableado.
Cable de seguridad anti-robo, con:
Combinación de mínimo 4 dígitos.
Dos llaves de acceso.
Cable de acero recubierto de PVC.
Longitud mínima de 200 cm.
	

	 INSTALACIÓN 
	Instalación completa de la pantalla y del rack por parte del Proveedor.
Pruebas de funcionamiento, verificando la operatividad total del equipo a satisfacción del cliente.
Deberá instalarse en las oficinas del Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicadas en 19 av. Norte y Av. Juan Pable Segundo, edificio Ex Puertobus, tercer nivel, San Salvador.
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
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	60206159
	TELEVISOR A COLOR DE 105", PANTALLA LED
	2
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Descripción General: Pantalla comercial de gran formato diseñada para señalización digital y salas de conferencia (compatible con formato Microsoft Teams Front Row), con operación continua 24/7 y diseño ultra ancho.
Tamaño de Pantalla: 105 Pulgadas (105” medida diagonal)
Relación de Aspecto: 21:9 (Formato Ultra Ancho / Panorámico)
Tipo de Panel: Tecnología VA (Vertical Alignment) o Direct.LED o su equivalente
Resolución de Pantalla: 5K nativa (5120 × 2160 píxeles o equivalente superior)
Brillo: 500 nits o superior
Relación de contraste: 4000:1 o su equivalente o superior
Ángulo de Visión: 178° Horizontal / 178° Vertical
Tratamiento de Pantalla: Panel Antirreflejante para mejor visibilidad en entornos iluminados
Tiempo de Operación: Certificado para uso continuo 24 horas / 7 días (24/7)
Orientación: Soporte para instalación en modo paisaje (Landscape) y Retrato (Portrait).
Sistema Operativo: Basado en el sistema Operativo Android compatible con Tizen OS Smart TV o su equivalente
Almacenamiento Interno: 16 GB (mínimo)
Gestión de Contenidos: Soporte nativo para soluciones de administración remota o su equivalente.
Puertos HDMI: Tres (3) (mínimo)
Puerto DisplayPort (DP): Un (1) (mínimo)
Puerto USB tipo A (USB-A): Dos (2) (mínimo)
Puerto USB tipo C (USB-C): Un (1) (mínimo)
Puerto LAN (RJ45)
Entrada/Salida RS232

Conectividad:
Wi-Fi integrado (mínimo)
Bluetooth integrado (mínimo)
Salida de Audio Digital
Salida de Sonido (RMS): 40W o superior o su equivalente
o Altavoces Integrados de 4 canales de 10W}
Características Físicas y Montaje
o Diseño: Marco delgado y profundidad uniforme (Slim Depth) o su
equivalente para montaje estético en pared
o Montaje VESA: Compatible con estándar VESA 1000 x 400 mm o su equivalente
Capacidad de Montaje en Pared
Sistemas de Montaje y Soporte Soporte Fijo de Pared
Compatibilidad: Adaptable para pantalla de 105 pulgadas formato Ultra Wide.
Estándar de Montaje: Compatible con patrón VESA 1000 x 400 mm.
Material: Acero aleado de alta durabilidad y resistencia al peso (Heavy Duty).
Perfil: Diseño de perfil bajo o slim para instalación estética a pared.
Accesorios: Incluir manual de instalación y kit completo de tornillería/anclaje para pared de concreto/mampostería.
Soporte Móvil de Piso (Rack con Ruedas)
Capacidad: Estructura robusta diseñada para soportar pantallas de 105 pulgadas con estabilidad garantizada (antivuelco).
Estándar de Montaje: Compatible con patrón VESA 1000 x 400 mm.
Material: Construcción en Acero Aleado de alta resistencia.
Movilidad: Base con sistema de ruedas de uso rudo (proporcional al
tamaño de la pantalla) con mecanismo de freno/bloqueo de seguridad.
Gestión de Cableado: Estructura con postes huecos o canaletas integradas con aberturas estratégicas para el ordenamiento interno y gestión oculta del cableado de conexión.
Accesorios: Incluir manual de ensamblaje y herramientas necesarias.

	

	 CAPACITACIÓN
	Capacitación
El proveedor deberá brindar una capacitación técnica y funcional (teórico-práctica) sobre el funcionamiento del equipo, uso de la interfaz, puertos y mantenimiento preventivo básico al usuario final designado.
Una jornada de mínimo 4 horas.
	

	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
	El proveedor deberá realizar la primera instalación física (Considerando que puede ser en pared o en soporte móvil según indicación del usuario en sitio). Configuración inicial del sistema operativo, conexión a la red y puesta en marcha, garantizando el óptimo funcionamiento de los equipos entregados.
Deberá instalarse en las oficinas del Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicadas en 19 av. Norte y Av. Juan Pable Segundo, edificio Ex Puertobus, tercer nivel, San Salvador.
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje de 100VAC a 240VAC o su equivalente o superior
Compatible con la red eléctrica nacional (Tomacorriente polarizado tipo NEMA 5-15P).
Frecuencia: De 50 a 60 Hz
Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
De Preferencia con Calificación ENERGY STAR o su equivalente
	

	ACCESORIOS 
	Control Remoto y Baterías
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
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	60206163
	SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO DIRECCIONAL FOCALIZADO (TIPO DOMO)
	2
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Sistema De Altavoz Parabólico Direccional Con Caja De Interfaz Externa Y Soporte  Rígido.
Suministro, configuración de un sistema de altavoz de techo tipo domo parabólico para creación de zonas de audio focalizado. El sistema debe ser una solución que integre amplificación, reproductor multimedia, sensor de movimiento y gestión remota, incluyendo todos los herrajes de suspensión y cableado necesarios para su
inmediata operación.
Sistema de audio focalizado compuesto por dos elementos principales: una unidad emisora tipo domo parabólico y una unidad decodificadora de interfaz externa, interconectadas mediante cableado propietario de 8 pines.
Especificaciones Técnicas
Unidad Emisora (Domo)
Diseño: Reflector parabólico transparente de 730 mm de diámetro (mínimo).
Montaje: Debe incluir un Tubo/Vástago Rígido (Pole) de 410 mm (mínimo) de longitud para fijación estable al techo, evitando balanceos por corrientes de aire.
Conexión: Puerto de conexión propietario para enlace con la caja de interfaz.
Caja De Interfaz Y Reproducción
Descripción: Módulo metálico externo encargado de la amplificación, decodificación y gestión de conexiones.
Puertos de Interfaz Física:
o Puerto LAN (RJ45): Para conexión a la red IP y gestión remota.
o Puerto HDMI: Salida de video para pantalla externa.
o Puerto RS485: Para control domótico o integración serial.
o Entrada AUX: Jack 3.5mm o RCA para fuentes de audio locales.
o Alimentación: Entrada DC 9V (Transformador incluido).
o Puerto de Control (RS485): Para integración domótica.
o Puerto USB / Ranura TF: Para reproducción local de archivos multimedia.
Accesorios De Interconexión (Incluidos)
Cable de Enlace: Cable de 8 pines para conectar el Domo con la Caja.
Control Remoto: Mando infrarrojo para operación local.
Características Físicas y de Diseño (Domo) y Acústica
Diseño: Reflector parabólico hemisférico de radiación directa.
Material: Cúpula de polímero óptico transparente (Policarbonato o Acrílico de alta ingeniería para minimizar impacto visual.
Tipo: Altavoz de radiación directa con reflector parabólico hemisférico.
Material del Domo: Acrílico óptico transparente o Policarbonato de alta resistencia (para permitir la visibilidad y estética).
Dimensiones del Domo: Diámetro de 730 mm (aprox. 29 pulgadas) (mínimo) para garantizar la cobertura de hombros de un adulto promedio.
Altura del Domo: 320 mm (mínimo).
Ángulo de Cobertura: Haz de sonido estrecho (Direccionalidad estricta) para evitar contaminación acústica a más de Un (1) metro del eje central.
Montaje: Diseño preparado para suspensión en techo (tipo colgante) mediante sistema de cables de acero o varilla rígida.
Especificaciones de Audio
Rango de Frecuencia: Optimizada para voz humana y música de fondo, cubriendo como mínimo de 300 Hz a 18 kHz. (Optimizada para inteligibilidad de voz) Sensibilidad: ≥ 80 dB (Alta eficiencia). (mínimo) o Potencia Nominal operativa de 1.5W a 15W.
Relación Señal/Ruido (S/N): ≥ 71 dB. (mínimo) 
Distorsión Armónica Total (THD): Inferior al 0.5% (Sonido limpio y nítido).
Potencia Nominal: 1.5 Watts a 15 Watts (Rango operativo ajustable).
Impedancia: 8 Ohmios. (mínimo)
Directividad: El sistema debe garantizar una atenuación drástica del sonido fuera del eje del domo para evitar contaminación acústica lateral.
Electrónica y Reproducción (Integrada)
Procesador: Unidad de control montada en la parte superior del domo
Unidad de Procesamiento y Reproducción Multimedia
Formatos de Audio Soportados: MP3, WAV, WMA, OGG, FLAC (Sin pérdidas).
Formatos de Video Soportados: MP4, AVI, MKV, MOV, WMV (Decodificación nativa hasta 1080p).
o Con salida sincronizada.
Almacenamiento Local: Ranura para tarjeta TF (MicroSD) y puerto USB para reproducción local de contenido.
Salida de Video: Puerto HDMI integrado (Para conectar una pantalla externa que muestre video sincronizado con el audio del domo).
Sensores y Automatización (Inteligencia)
Activación Automática: Sensor infrarrojo (PIR) o de movimiento integrado en la cúpula.
Funcionamiento: El audio/vídeo debe iniciarse automáticamente cuando el usuario se para debajo del domo y detenerse (o pausar) tras un tiempo configurable cuando el usuario se retira.
Temporizador: Capacidad de configurar el tiempo de retardo de apagado.
Conectividad y Gestión Remota
Puerto de Red: Interfaz Ethernet RJ45 (LAN) integrada.
Gestión: Capacidad de actualización de contenido (archivos de audio/video) y firmware de forma remota a través de la red local, sin necesidad de acceder físicamente al domo (escaleras).
Integración PA: Entrada de audio auxiliar o funcionalidad de ”Host Audio” para integrarse al sistema de voceo general.
Accesorios E Instalación
El oferente debe suministrar el siguiente inventario de accesorios por cada unidad ofertada. No se aceptarán ofertas que excluyan estos componentes
Kit de Suspensión y Montaje
Sistema de Cables: Dos (2) cables de acero inoxidable o galvanizado de alta resistencia, longitud mínima 2.5 metros (ajustable), para suspensión segura desde los techos altos.
Soporte de anclaje a techo de concreto o adaptador para estructura de cielo falso (según inspección del sitio).
Sujetadores: Set de ”Grip-locks” (prisioneros de cable ajustables) para nivelación milimétrica sin herramientas.
Anclaje Superior: Placa o gancho de techo con taquetes expansivos metálicos (para concreto) y mariposas (para cielo falso/tabla roca).
Seguridad: Un (1) cable de seguridad secundario (bucle de acero) para cumplimiento de normas sísmicas y anticaídas.
Cables y Conectividad
Cable de Video: Cable HDMI de 3 metros (Mínimo), blindado, puntas doradas (para conectar el domo a una pantalla en pared si se requiere).
Cable de Red PatchCord Cat6 certificado (3 metros).
Almacenamiento y Control
Medio de Almacenamiento: Incluir una (1) Tarjeta MicroSD de 32 GB Clase 10 (Industrial Grade) instalada, lista para cargar contenido.
Mando a Distancia: Control remoto infrarrojo multifunción (Volumen, Pista, Configuración de Sensor, Selección de Fuente) con sus respectivas baterías.
Consola De Voceo Ip Con Pantalla Táctil
Especificaciones Técnicas
Tipo: Consola de escritorio basada en red IP.
Interfaz: Pantalla táctil LCD a color (mínimo 7 pulgadas) para selección de zonas y visualización de estado.
Micrófono: Tipo cuello de ganzo (Gooseneck) desmontable o integrado, unidireccional con anulación de ruido.
Entradas/Salidas: Entrada de línea para música de fondo local y salida de audio para monitoreo.
Sistema Operativo: Basado en Linux o Android embebido para alta estabilidad.
Funciones:
o Voceo en vivo a zonas específicas determinadas por los usuarios
o Intercomunicación bidireccional con otros terminales IP.
o Monitoreo de estado de los altavoces.
Conectividad: Puerto RJ45 (10/100 Mbps).
Alimentación: Compatible con DC 12V/24V.
Servidor Central De Audio Ip
Centro De Control De Megafonía Ip Tipo Rack
Especificaciones Técnicas
Formato: Chasis metálico de grado industrial compatible con montaje en Rack de 19 pulgadas.
Pantalla: Pantalla táctil industrial integrada de gran formato (mínimo 15-17 pulgadas) para gestión visual del mapa del recinto.
Capacidad: Gestión de hasta 1,000 terminales/zonas IP (Domos, Altavoces, Consolas).
Funciones Principales:
o Servidor de Audio Programado (Timbres, Música ambiental automática).
o Matriz de Audio Digital (Enrutar fuentes a zonas).
o Grabación de eventos y registro de llamadas.
Almacenamiento: Disco duro interno para librería de música y mensajes pregrabados.
Interfaz de Red: Puerto Gigabit Ethernet.
Entradas/Salidas: Entradas de micrófono para emergencias, entradas de línea para música externa, puertos USB.
Altavoces
Altavoz IP de montaje en pared Potencia 60W, diseño de caja acústica con soporte orientable.
Tipo: Altavoz de caja acústica de 2 vías (Woofer + Tweeter).
Potencia: 60W (Soporte POE o alimentación externa).
Montaje: Incluye soporte de pared tipo ”U” ajustable.
Uso: Áreas amplias, salas de espera grandes, auditorios.
Altavoz IP de caja compacta Diseño estético
Diseño: Estético, perfil delgado para oficinas.
Pantalla: Display LCD frontal para mostrar hora o estado.
Conectividad: Puerto de red RJ45 integrado.
	

	INSTALACIÓN
	Instalación y Configuración
El proveedor deberá realizar la primera instalación física (Considerando que puede ser en techo según indicación del usuario en sitio).
Configuración inicial del sistema operativo, conexión a la red y puesta en marcha, garantizando el óptimo funcionamiento de los equipos entregados.
Fijación Rígida: El montaje de los domos en el techo deberá realizarse utilizando el Soporte/Vástago Rígido suministrado, asegurado firmemente a la losa de concreto o estructura metálica. No se aceptarán instalaciones que
dependan únicamente de la resistencia del cielo falso (tabla roca/yeso) ni instalaciones con cables flexibles que permitan el balanceo del equipo por corrientes de aire (A/C).
Calibración de Altura: El borde inferior del domo deberá quedar calibrado a una altura de entre 2.20m y 2.50m del nivel de piso terminado (NPT) para garantizar la focalización acústica correcta.
Estética del Cableado: Todo el cableado visible que baja hacia el domo deberá estar protegido y ordenado (dentro del tubo de soporte o mediante organizador helicoidal), sin cables expuestos colgando desordenadamente.
Ubicación de Interfaces: Las Cajas de Interfaz deberán quedar ocultas sobre el cielo falso, pero en una ubicación accesible para futuro mantenimiento.
Puesta En Marcha Y Configuración De Software
Configuración de Red: El proveedor asignará y configurará las direcciones IP estáticas para cada dispositivo (Domos, Consolas y Servidor) en coordinación con el departamento DTIC de la institución.
Programación del Servidor: Se deberá entregar el sistema con el mapa de zonas cargado en la pantalla del servidor y las etiquetas de ubicación definidas.
Pruebas Funcionales: Se realizará una prueba de sonido en sitio para verificar:
o Que el audio del domo sea audible claramente bajo el mismo.
o Que el audio del domo sea inaudible (o muy bajo) a 1 metro de distancia del centro (Efecto ducha).
o Que la consola de voceo realice las llamadas correctamente a la zona seleccionada.
	

	INC-LUIR
	Software Y Documentación
Software de Gestión: Licencia de software (si aplica) o herramienta de gestión gratuita para administración de contenido por lotes vía red LAN.
Manuales: Manual de usuario en español y guía rápida de instalación (Se Acepta Digital).
Manual de usuario y operación en español.
Diagrama de conexión entregado.
Ficha técnica del fabricante que certifique el cumplimiento de los estándares de directividad.
Accesorios Incluidos por Unidad
Cable de Enlace: Cable propietario de 8 pines para conectar el Domo con la Caja.
Fuente de Alimentación: Adaptador DC 9V certificado.
Control Remoto: Mando infrarrojo multifunción.
Almacenamiento: Tarjeta MicroSD de 32GB (Clase 10) incluida.
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
	Fuente de Poder: Adaptador de voltaje AC/DC (9V-12V) certificado.
Extensión Eléctrica: Cable de extensión de bajo voltaje (mínimo 3 metros) para alcanzar tomas de corriente en el cielo falso.
	

	CAPACITACIÓN
	Capacitación
El proveedor deberá brindar una capacitación técnica y funcional (teórico- práctica) sobre el funcionamiento del equipo, uso de la interfaz, puertos y mantenimiento preventivo básico al usuario final designado.
Una jornada de mínimo 4 horas.
	

	CONDICIONES
ESPECIALES
	Visita técnica: El proveedor podrá asistir a la visita técnica, al área de instalación previa a la entrega de la oferta, para evaluar distancia y material de cielo falso. Ver detalles de la visita en la IAO 7.1.
	

	GARANTÍA
	Garantía de Tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
Soporte: Asistencia técnica telefónica y en sitio.
Repuestos: Disponibilidad garantizada de repuestos (fuentes de poder, placas lógicas, sensores) por 5 años.
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	El proveedor deberá realizar dos (2) visitas de mantenimiento preventivo al año (una cada seis meses) de forma obligatoria durante los tres años de vigencia de la garantía de fabricación. El servicio incluirá limpieza de componentes, revisión de cableado, actualización de firmware de conectividad y pruebas de calibración de audio.
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	60206207
	SISTEMA DE AUDIO, AMPLIFICADO
	2
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Suministro e Instalación de Sistema de Audio Inalámbrico (Parlantes Medianos de Pared y Parlantes Pequeños de Techo).
PARLANTES MEDIANOS (Tipo Superficie/Pared)
Diseño: Parlantes activos (amplificador integrado) con diseño tipo monitor de estantería o superficie para montaje en esquinas/pared.
Potencia: Mínimo de 40W a 60W RMS por par.
Componentes: Woofers de 4” a 5.5” (mínimo) y Tweeter de 1” para alta fidelidad.
Conectividad: Conexión inalámbrica Bluetooth (versión 5.0 o superior) y entradas físicas auxiliares (RCA o 3.5mm).
Accesorios: Debe incluir soportes metálicos articulados para montaje seguro en pared.
PARLANTES PEQUEÑOS (Tipo Empotrables/Plafón)
Diseño: Parlantes activos de techo (in-ceiling) o su equivalente con rejilla magnética o su equivalente o de bajo perfil, para empotrar a ras de cielo falso.
Potencia: Mínimo de 20W a 30W RMS por unidad.
Componentes: Woofers de 5” a 6.5” y Tweeter direccional.
Conectividad: Módulo Bluetooth o Wi-Fi integrado en el parlante principal (activo) que alimente al secundario (pasivo).
Construcción: Carcasa con protección contra polvo y pestañas de fijación rápida para cielo falso.
SINCRONIZACIÓN DE AUDIO
Capacidad de interconexión (inalámbrica o cableada) entre el sistema de pared y el de techo para funcionar como un solo ecosistema de audio, o bien, funcionar como zonas independientes según lo requiera la sala.
	

	ACCESORIOS INCLUIDOS
	Manual de Instrucciones
Fuente de Alimentación
	

	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
	Catálogos: Presentar fichas técnicas (Datasheets) de ambos modelos de parlantes ofertados, destacando la potencia RMS y la conectividad inalámbrica.
Carta de Garantía: Documento emitido por el fabricante o distribuidor que respalde el tiempo de cobertura solicitado.
	

	INSTALACIÓN
	El proveedor será el responsable absoluto de:
1. Instalación física de los parlantes medianos en paredes/esquinas.
2. Cortes, empotramiento y fijación de los parlantes pequeños en el cielo falso.
3. Suministro e instalación de todo el cableado eléctrico u ocultamiento de cables necesarios para la estética de la sala.
4. Configuración, emparejamiento Bluetooth/Wi-Fi con los equipos de la sala y pruebas de sonido.
La instalación deberá coordinarse con el Administrador del Contrato.
Deberá instalarse en las oficinas del Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicadas en 19 av. Norte y Av. Juan Pable Segundo, edificio Ex Puertobus, tercer nivel, San Salvador.
	

	CAPACITACIÓN
	El proveedor deberá brindar una capacitación técnica y funcional (teórico-práctica) sobre el funcionamiento del equipo, uso de la interfaz, puertos y mantenimiento preventivo básico al usuario final designado.
Una jornada de mínimo 4 horas.
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	El proveedor deberá realizar dos (2) visitas de mantenimiento preventivo al año (una cada seis meses) de forma obligatoria durante los tres (3) años de vigencia de la garantía de fabricación. El servicio incluirá limpieza de componentes, revisión de cableado, actualización de firmware de conectividad (si aplica) y pruebas de calibración de audio.
	

	CONDICIONES ESPECIALES
	Visita técnica: El proveedor podrá asistir a la visita técnica, al área de instalación previa a la entrega de la oferta, para evaluar distancia y material de cielo falso. Ver detalles de la visita en la IAO 7.1.
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
	Voltaje: 100~120 VAC 
Frecuencia: 50/60 Hertz 
Ambos sistemas (mediados y pequeños) deben operar con el estándar eléctrico local (110V-120VAC, 60Hz) e incluir sus respectivas fuentes de poder o cables directos.
	

	GARANTÍA
	Garantía de Equipos: Mínimo tres (3) años de garantía contra desperfectos de fábrica en los parlantes.
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	60206260
	PANTALLA INTERACTIVA LED 65”
	2
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Pantalla Interactiva todo en uno o Incluya:
Panel interactivo
Sistema de videoconferencia
Altavoces Integrados
Micrófonos
Cámara integrada
Módulo de conexión inalámbrica para compartir contenido mediante USB-A y USB-C (IdeaShare
USB tipo A (USB-A) y USB tipo C (USB-C)), funcionalidad incluida y compatibles con el equipo ofertado
Control remoto y lápices tipo stylus (mínimo 2)
Pantalla:
o Funcionalidad: Pantalla/Panel táctil
Pantalla Multitáctil de 20 puntos (mínimo)
o Tamaño del Panel en diagonal: 65”
o Resolución de pantalla: 4K (Ultra HD) (UHD) (3840x2160 pixeles) (mínimo)
o Ángulo de visión: H/V (°) 178/178 (mínimo)
o Tecnología de Retroiluminación: D-LED (mínimo)
o Laminación de Pantalla: Laminación al vacío
Escritura
o Reconocimiento inteligente de escritura
o Reconocimiento inteligente de escritura latencia: 16ms (mínimo)
o Distancia de detección táctil: ≤1.5 mm (mínimo)
Sistema
o Sistema Operativo: Basado en el sistema Operativo Android
compatible con HarmonyOS o su equivalente
o CPU: 8 núcleos (mínimo)
o Memoria RAM: 8GB (mínimo)
o Memoria ROM: 64 GB (mínimo)
Seguridad
o Chip de cifrado integrado compatible con H.235, STARTTLS, TLS, cifrado SRTP, arranque seguro y TEE
Cámara
o Resolución: 4K (mínimo)
o Tipo Integrada con tapa de lente
o Horizontal FoV; ≥ 80° (mínimo)
o Distorsión de televisión: ＜ 2% (mínimo)
o Zoom Ángulo de visión: Zoom digital ≥ 2x (mínimo)
Altavoces
o Dominio de frecuencia: 100 Hz–20 kHz (mínimo)
o Unidad de altavoz: Cuatro (4) unidades (mínimo)
o Potencia: 30W (mínimo)
Micrófono
o Distancia de captación de sonido 10 metros (mínimo)
o Ángulo de captación de sonido 180° (mínimo)
o Dominio de la frecuencia 80 Hz ~ 20 kHz (mínimo)
Captura de sonido optimizada:
Cancelación de eco
Control automático de ganancia
Ubicación de la fuente de sonido (Seguimiento de Voz)
Modo Conferencias
o Secuencias duales (audio/vídeo + uso compartido de datos)
o Resolución: 1080p 30 fps (mínimo) + 1080p 30 fps (mínimo) /
4K 8 fps (mínimo) o BYOM
Funciones de AI (Compatible con Funciones de Inteligencia Artificial)
o Encuadre automático
o Seguimiento inteligente
o Deflector acústico
o Des reverberación basada en DNN Interfaces:
o Puerto de Entrada de Video HDMI: Un (1) con resolución 4K (mínimo)
o Puerto de Salida de Video HDMI: Un (1) con resolución 4K (mínimo)
o Entrada de Audio: Un (1) Miniconector de 3.5mm
o Entrada de Audio: HD-AI
o Salida de Audio: Un (1) Miniconector de 3.5mm
o Tres (3) Puertos USB tipo A 3.0 (USB-A 3.0) (mínimo)
o Un (1) Puerto USB tipo C (USB-C)
o Ranura de Módulo OPS: Uno (1) (Compatible con el Equipo OPS)
o Un (1) Puerto LAN (RJ45) (10/100/1000 Mbit/s LAN) (No se acepta con adaptador)
Conectividad: Wi-Fi
o Módulo Wi-Fi 6
o Frecuencia WiFi: 2,4 GHz/5 GHz
o Compatible con tecnología NFC
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100VAC a 120VAC o su equivalente o superior.
◦ Compatible con la red eléctrica nacional (Tomacorriente polarizado tipo NEMA 5-15P).
Frecuencia: 50/60 Hertz
Fases: 1 (monofásico)
Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
	

	ACCESORIOS INCLUIDOS
	Manual de Usuario (Se acepta Físico o Digital)
Lápiz tipo stylus compatible con el panel táctil Dos (2) mínimo Punta de bolígrafo PET
Cuerpo de bolígrafo antideslizante
Accesorio Magnético
Control remoto
Baterías compatibles con el control remoto
Módulo (Dongle) de conexión inalámbrica para compartir contenido hacia la pantalla mediante la interfaz USB-A y USB-C (IdeaShare USB tipo A (USB-A) y USB tipo C (USB-C)), funcionalidad incluida y compatibles con el equipo ofertado Un (1) Dispositivo (Dongle) USB tipo A (USB-A)
Un (1) Dispositivo (Dongle) USB tipo C (USB-C)
RACK DE MONTAJE
Capacidad de Montaje en Pared
Rack de Montaje a Pared adaptable de 65” (mínimo)
Compatible con patrones de montaje VESA
Material de Acero Aleado (alta durabilidad)
Soporte con Ruedas proporcional al tamaño de la pantalla Incluir
Manual y accesorios para montaje.
Postes huecos con abertura de cable para ordenamiento y gestión del cableado para las conexiones
OPS
Especificación Técnica:
Descripción:
El dispositivo OPS deberá ser un módulo de computadora de alto rendimiento, diseñado para acoplarse directamente a la ranura estándar OPS de la pantalla interactiva ofertada, garantizando
compatibilidad plena y operación estable. Procesador admitido: Intel I5, Décima (10ma) Generación o superior o su equivalente, 12MB de Caché mínimo, 6 núcleos con velocidad de frecuencia turbo de 4.4 GHz o superior.
También se aceptará el procesador Intel I7 como una opción, siempre y cuando cumpla con las siguientes características admitidas:
Intel I7 Décima (10ma) Generación o superior o su equivalente, 16MB de Cache mínimo, 8 núcleos con velocidad de frecuencia turbo de 4.8 GHz o superior.
RAM: 16GB DDR4 (mínimo)
Procesador Gráfico: Intel UHD Graphics 630 o superior o su equivalente
Sistema Operativo: Software con licencia a perpetuidad instalados:
Windows 11 Pro, Enterprise o IoT Enterprise SAC o su equivalente, 64 bits, en español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma.
Almacenamiento de Estado Solido (SSD): 512GB SSD (mínimo)
Se acepta SSD PCIe NVMe de 512 GB (mínimo).
Conectividad:
Puerto de Audio de 3,5mm (Miniconectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono)
Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps. (Puerto LAN RJ45) (No se acepta con adaptador)
WIFI 802.11 ac WiFi 6 o superior o su equivalente
Bluetooth 5.0 (mínimo)
Interfaz de salida de Video:
HDMI (Cable directo a la pantalla sin adaptador y/o convertidor).
DisplayPort
Interfaces USB:
Puertos USB tipo A
Dos (2) (mínimo) USB tipo A 2.0 (USB-A 2.0) o superior o su equivalente
Dos (2) (mínimo) USB tipo A 3.0 (USB-A 3.0) o superior o su equivalente
Un (1) Puerto USB tipo C (USB-C) (mínimo).
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
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	60206265
	PANTALLA INTERACTIVA LED DE 85” A 87”
	6
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Pantalla Interactiva todo en uno
◦ Incluya:
▪ Panel interactivo
▪ Sistema de videoconferencia
▪ Altavoces Integrados
▪ Micrófonos
▪ Cámara integrada
▪ Módulo de conexión inalámbrica para compartir contenido mediante
USB-A y USB-C (IdeaShare USB tipo A (USB-A) y USB tipo C (USB-C)), funcionalidad incluida y compatibles con el equipo ofertado
▪ Control remoto y lápices tipo stylus (mínimo 2)
Pantalla:
◦ Funcionabilidad: Pantalla/Panel táctil
▪ Pantalla Multitáctil de 20 puntos (mínimo)
◦ Tamaño del Panel en diagonal: 86” (mínimo)
◦ Resolución de pantalla: 4K (Ultra HD) (UHD) (3840x2160 pixeles)
(mínimo)
◦ Ángulo de visión: H/V (°) 178/178 (mínimo)
◦ Tecnología de Retroiluminación: D-LED (mínimo)
◦ Laminación de Pantalla: Laminación al vacío
Escritura
◦ Reconocimiento inteligente de escritura
◦ Distancia de detección táctil: ≤1.5 mm (mínimo)
◦ Latencia de Escritura: 16ms (mínimo)
Sistema
◦ Sistema Operativo: Basado en el sistema Operativo Android
compatible con HarmonyOS o su equivalente
◦ CPU: 8 núcleos (mínimo)
◦ Memoria RAM: 8GB (mínimo)
◦ Memoria ROM: 64 GB (mínimo)
Seguridad
◦ Chip de cifrado integrado compatible con H.235, STARTTLS, TLS,
cifrado SRTP, algoritmos de cifrado chinos, arranque seguro y TEE
Cámara
◦ Resolución: 4K (mínimo)
◦ Tipo Integrada con tapa de lente
◦ Horizontal FoV; 80° (mínimo)
◦ Distorsión de televisión: ＜2% (mínimo)
◦ Zoom Ángulo de visión: Zoom digital 2x (mínimo)
Altavoces
◦ Dominio de frecuencia: 100 Hz–20 kHz (mínimo)
◦ Unidad de altavoz: 4 (mínimo)
◦ Potencia: 30W (mínimo)
Micrófono
◦ Distancia de captación de sonido 10 metros (mínimo)
◦ Ángulo de captación de sonido 180° (mínimo)
◦ Dominio de la frecuencia 80 Hz ~ 20 kHz (mínimo)
▪ Captura de sonido optimizada:
Cancelación de eco
Control automático de ganancia
Ubicación de la fuente de sonido (Seguimiento de Voz)
Modo Conferencias
◦ Secuencias duales (audio/vídeo + uso compartido de datos)
◦ Resolución: 1080p 30 fps (mínimo) + 1080p 30 fps (mínimo) / 4K 8
fps (mínimo)
◦ BYOM
Funciones de AI (Compatible con Funciones de Inteligencia Artificial)
◦ Encuadre automático
◦ Seguimiento inteligente
◦ Deflector acústico
◦ Des reverberación basada en DNN
Capacidad de Montaje en Pared
Interfaces:
◦ Puerto de Entrada de Video HDMI: Un (1) con resolución 4K
(mínimo)
◦ Puerto de Salida de Video HDMI: Un (1) con resolución 4K
(mínimo)
◦ Entrada de Audio: Un (1) Miniconector de 3.5mm
◦ Entrada de Audio: HD-AI
◦ Salida de Audio: Un (1) Miniconector de 3.5mm
◦ Tres (3) Puertos USB tipo A 3.0 (USB-A 3.0) (mínimo)
◦ Un (1) Puerto USB tipo C (USB-C)
◦ Ranura de Módulo OPS: Uno (1) (Compatible con el Equipo OPS)
◦ Un (1) Puerto LAN (RJ45) (10/100/1000 Mbit/s LAN)(No se acepta con adaptador)
Conectividad: Wi-Fi
◦ Modulo Wi-Fi 6
◦ Frecuencia WiFi: 2,4 GHz/5 GHz
◦ Compatible con tecnología NFC
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100VAC a 120VAC o su equivalente o superior.
◦ Compatible con la red eléctrica nacional Frecuencia: 50/60 Hertz Fases: 1 (monofásico)
Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
	

	ACCESORIOS INCLUIDOS 
	Manual de Usuario (Se acepta Físico o Digital)
Lápiz tipo stylus compatible con el panel táctil Dos (2) mínimo
o Punta de bolígrafo PET
o Cuerpo de bolígrafo antideslizante
o Accesorio Magnético 
Control remoto
o Baterías compatibles con el control remoto
Módulo (Dongle) de conexión inalámbrica para compartir contenido hacia la pantalla mediante la interfaz USB-A y USB-C (IdeaShare USB tipo A (USB-A) y USB tipo C (USB-C)), funcionalidad incluida y compatibles con el equipo ofertado
o Un (1) Dispositivo (Dongle) USB tipo A (USB-A)
o Un (1) Dispositivo (Dongle) USB tipo C (USB-C)
RACK DE MONTAJE
Rack de Montaje a Pared adaptable de 85” (mínimo) Compatible con patrones de montaje VESA
Material de Acero Aleado (alta durabilidad) Soporte con Ruedas proporcional al tamaño de la pantalla
Incluir
o Manual y accesorios para montaje.
o Postes huecos con abertura de cable para ordenamiento y gestión del cableado para las conexiones
OPS
Especificación Técnica:
Descripción:
El dispositivo OPS deberá ser un módulo de computadora de alto rendimiento, diseñado para acoplarse directamente a la ranura estándar OPS de la pantalla interactiva ofertada, garantizando compatibilidad plena y operación estable.
Procesador admitido: Intel I5, Décima (10ma) Generación o superior o su equivalente, 12MB de Caché mínimo, 6 núcleos con velocidad de frecuencia turbo de 4.5 GHz o superior.
También se aceptará el procesador Intel I7 como una opción, siempre y cuando cumpla con las siguientes características admitidas:
Intel i7 Décima (10ma) Generación o superior o su equivalente, 16MB de Cache mínimo, 8 núcleos con velocidad de frecuencia turbo de 4.8 GHz o superior.
RAM: 16GB DDR4 (mínimo)
Procesador Gráfico: Intel UHD Graphics 630 o superior o su equivalente
Sistema Operativo: Software con licencia a perpetuidad instalados:
Windows 11 Pro o Enterprise o su equivalente, 64 bits, en español instalado con licencia a perpetuidad y medio de verificación de la autenticidad de la misma.
Almacenamiento de Estado Sólido (SSD): 512GB SSD (mínimo) Se acepta SSD PCIe NVMe de 512 GB (mínimo).
Conectividad:
Puerto de Audio de 3,5mm (Miniconectores jack de salida audio estéreo para auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono)
Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps. (Puerto LAN RJ45) (No se acepta con adaptador)
WIFI 802.11 ac WiFi 6 o superior o su equivalente Bluetooth 5.0 (mínimo)
Interfaz de salida de Video:
HDMI (Cable directo a la pantalla sin adaptador y/o convertidor).
DisplayPort
Interfaces USB:
Puertos USB tipo A
Dos (2) (minimo) USB tipo A 2.0 (USB-A 2.0) o superior o su equivalente
Dos (2) (mínimo) USB tipo A 3.0 (USB-A 3.0) o superior o su equivalente
Un puerto USB tipo C (USB-C) (mínimo).
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
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	60206470
	TRANSMISOR DE ARCHIVOS INALÁMBRICO
	3
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especificaciones Técnicas
Conectividad
Ethernet 100/1000 Mbps o superior o su equivalente
Compatibilidad con Conmutación automática
Detección automática
Dúplex completo/medio
Compatible con los protocolos: TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (Protocolo de transferencia de archivos SSH), IEEE 802.1x, autenticación de Active Directory, configuración del navegador web HTTPS y servicio XiO Cloud o su equivalente, compatible con 802.3af (mínimo).
WIFI
Doble banda 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz y 5 GHz) o superior o su equivalente Alcance de 100 pies (30 metros (30 mt)) (mínimo)
Bluetooth
Bluetooth versión 5.0 (mínimo)
Medios de comunicación Miracast (Comunicación Inalámbrica)
Por medio de Ethernet
Compatible con los protocolos: (IPv4, mDNS, TLS, AES1) o su equivalente
Por medio de un punto de acceso inalámbrico
Compatible con los protocolos: IEEE 802.11/b/g/n/ac/ax, 2,4
GHz o 5 GHz o superior o su equivalente.
USB HOST
Interfaz Puerto USB Tipo A 2.0 (USB-A 2.0) o superior o su equivalente para conectar un periférico de conferencia USB Interfaz Puerto USB Tipo A 3.0 (USB-A 3.0) o superior o su equivalente para conectar un periférico de conferencia USB
Dispositivo USB
Interfaz USB Tipo A 3.0 (USB-A 3.0) para consola de ordenador Interfaz de Salida HDMI
HDCP 2.2 (mínimo), EDID, CEC; Admitir la gestión de HDCP y EDID o su equivalente
Incluir: un (1) cable HDMI de alta velocidad (mínimo) 1.8 metros (1.8m) (mínimo), para conexión a pantalla o matriz.
VIDEO
Tipos de señal de entrada
o Compatibilidad de duplicar pantalla, Screen Sharing, Miracast
o Visualización simultánea de cuatro fuentes (mínimo) con compatibilidad de duplicar pantalla, Screen Sharing,
DESCRIPCIÓN
Miracast
Resolución de entrada
o Modo Presentación Miracast: 1920x1080@30Hz
(1080p30) o superior o su equivalente
o Adaptador Docks Connect: 3840x2160@30Hz (4K30) o superior o su equivalente
Tipos de señal de salida
o HDMI (compatible con DVI)
o Resoluciones de salida HDMI 1280x720@50Hz(720p50), 1280x720@60Hz (720p60), 1280x800@60Hz, 1366x768@60Hz,1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 3840x2160@30Hz (2160p30), 3840x2160@50Hz (2160p50), 3840x2160@60Hz(2160p60)
o Resoluciones como mínimo de preferencia superior
o su equivalente
Soportar archivos de fondo y logotipo o Formato (JPEG, PNG)
AUDIO
Tipos de señal de entrada: Medios de comunicación
Inalámbrica Miracast
Tipo de señal de salida: HDMI
Formato de entrada/salida LPCM de 2 canales (mínimo)
Conectores
HDMI (Salida) Uno (1) Conector HDMI tipo A; Salida de audio/vídeo digital HDMI (Compatible con DVI).
USB Tipo A (USB-A): Dos (2) Puertos
DESCRIPCIÓN
o Un (1) USB 2.0 para periférico de Conferencia USB
o Un (1) USB 3.0 para periférico de Conferencia USB USB Tipo B (USB-B): Un (1) Puerto de dispositivo USB 3.0
mínimo para consola de computadora Interfaz LAN PoE+ Conector RJ-45 (No se acepta adaptador)
Entrada de alimentación de 24VCC.
Ilustración 1 -- Imagen de Referencia
SOFTWARE DEL DISPOSITIVO
Compatibilidad con sistemas operativos Apple iOS, Android, Windows 10, Windows 11, macOS, Chrome OS
Velocidad de fotogramas de vídeo: 30 fps (mínimo), compatible con audio
Resoluciones de salida 640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@50Hz (720p50), 1280x720@60Hz (720p60), 1280x800@60Hz, 1366x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60)
o Resoluciones como mínimo de preferencia superior
o su equivalente
Pico de tasa de bits: De 0,25 a 8,5 Mbps (mínimo)
Promedio de tasa de bits: 1.4 Mbps típico
Formato de audio: Estéreo o su equivalente
MODO CONFERENCIAS (Conferencias por medio Inalámbrico (Miracast))
o Compatibilidad con Sistema Operativo (aplicativo): Windows 10 o posterior
o Compatibilidad con Sistema Operativo (Adaptador Docks): Windows 10 o posterior, macOS 11 o posterior
CERTIFICACIONES
o Con certificación para Skype for Business y compatible con Teams.
o Con certificación para Zoom.
	

	INCLUIR 
	Docks para sistema de conferencia Inalámbrica
o Adaptador de Conexión que permite realizar presentaciones y conferencias de manera inalámbrica.
o Tipo de conexión: Plug&amp;Play Plug and Play, no necesita controladores
Características:
Doble banda 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz y 5 GHz) o superior o su equivalente
Alcance de 70 pies (23 metros (23 m)) (mínimo) a una velocidad de 80 Mbps (mínimo)
Compatibilidad con Sistema Operativo (Adaptador Docks):
Windows 10 o posterior, macOS 11 o posterior
Video
Tipo de señales de Entrada
o DisplayPort por interfaz USB tipo C (USB-C)
Tipo de Señal de Salida
o Transmisión de red a través de Wi-Fi, recibida por el receptor emparejado
Resolución de Salida de Video:
o Resolución mínima de 3840x2160 a 30 Hz (2160p30)
Audio
Tipos de señal de entrada: DisplayPort a través de USB tipo C (USB-C)
Formato de entrada/salida LPCM de 2 canales (mínimo) Conectores
Un (1) Conector USB tipo C (USB-C), macho
Controles e Indicadores
Anillo de estado: El anillo LED RGB indica el estado del dispositivo
Compartir pantalla: Un (1) El botón táctil capacitivo retroiluminado RGB controla las funciones de compartir pantalla Periféricos: Un (1) El botón táctil capacitivo retroiluminado RGB controla varias funciones periféricas
[image: ]
Ilustración 2 -- Imagen de Referencia
	

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	Alimentación a través de Ethernet
◦ Dispositivo alimentado por IEEE 802.3af Clase 4 o su equivalente
Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100VAC a 120VAC o su equivalente o superior.
◦ Compatible con la red eléctrica nacional
Frecuencia: 50/60 Hertz
Voltaje de Salida: 1.25A @ 24VDC (mínimo)
Consumo de energía: 13,5 W (mínimo) o su equivalente
	

	GARANTÍA
	Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación.
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	60208103
	TELÉFONO IP
	5
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Características del teléfono:
Soporta hasta 3 cuentas SIP simultáneas.
Gestionar conferencias de voz de hasta 4 vías.
Ofrece audio en alta definición (HD) tanto en auricular como en altavoz.
Disponer de pantalla a color TFT de 2.8” (320x240 px) para
Visualización de estado, identificador de llamadas y menús.
Integrar Bluetooth para auriculares inalámbricos.
Proporcionar PoE (Power-over-Ethernet) integrado, compatible con IEEE 802.3af.
Contar con 2 puertos de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps con detección automática.
Permitir auto-aprovisionamiento remoto mediante TR-069 o archivos XML cifrados.
Ofrece seguridad avanzada con SRTP, TLS, HTTPS, autenticación MD5 y soporte para 802.1x.
Incluir 3 teclas de línea con LED bicolor y 8 teclas BLF programables.
Contar con tecla dedicada para mensaje, agenda, transferencia, conferencia, retención, auricular, silencio, altavoz, volumen y rediscar.
Permitir compatibilidad con auriculares Plantronics mediante EHS a través de puerto RJ9.
Ser compatible con los principales sistemas IP-PBX basados en SIP.
Tener la posibilidad de ser montado en pared o colocado en escritorio con base ajustable.
Contar con interfaz multilingüe, incluido idioma español.
Adaptador de Alimentación Entrada: 100-240VAC Salida: +12VDC
	

	DEBE INCLUIR AL MOMENTO DE LA ENTREGA
	Teléfono.
Power over Ethernet.
auricular con cable.
Cable de red.
kit de montaje en pared.
Base de Escritorio.
Guia de Instalación.
	

	GARANTÍA
	Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación.
	

	AL MOMENTO DE PRESENTAR OFERTA
	Fotografías del equipo.
Manual o impresión de ficha técnica del equipo. (se acepta en digital)
	






	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	20
	70119740
	PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN.
	2
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Tensión: 110-120VAC mínimo.
Capacidad: 1800 W mínimo.
Frecuencia: 50/60Hz (detección automática)
Capacidad de Potencia: 1800 W (mínimo).
Salidas: 8 tomacorrientes giratorios NEMA 5-15R
Entrada: NEMA 5-15P
Fuente de energía: Eléctrica
Corriente admisible: 144,000 Amps 
Indicador visual: Luz LED de estado
Protección contra sobrecargas eléctricas. o 
Protecciones: Protección contra sobrecargas eléctricas, picos de voltaje y conexión a tierra física.
Conexión a tierra. Interruptor de restablecimiento automático o Restablecimiento: Interruptor (Breaker) de restablecimiento automático o manual.
Material retardante de llama 
Montaje en pared y organizador de cables
Certificación de cumplimiento con los estándares de seguridad eléctrica: ISO 9001, ISO 14001 o Certificación de cumplimiento con estándares de calidad y seguridad eléctrica
Color negro de preferencia.
Longitud del cable: 1.8m
	

	GARANTÍA
	Garantía de seis meses (6) contra desperfectos de fabricación.
	






	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	21
	70125654
	REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE
	2
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Capacidad: 1200 VA / 600 W. (mínimo)
Entrada nominal: 120VCA.
Rango de voltaje de entrada: 85 -145 VCA.
Rango de voltaje de salida: 120VCA +/- 10%.
Frecuencia: 47Hz - 63Hz +/- 1%.
Indicadores visuales: 3 Falla, encendido, en regulación.
Contactos (SALIDAS) Ocho (8) (mínimo): 4 con regulación y supresión de picos y 4 con supresión de picos.
Protecciones eléctricas: 260 Joules mínimo.
Interruptor termo eléctrico de protección.
Encendido suave: de 2-3 segundos mínimo.
De preferencia con Diseño: Triangular con ranuras de ventilación.
Interruptor de encendido / apagado.
	

	GARANTÍA
	Garantía de Dos años (2) contra desperfectos de fabricación.
	



	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	22
	70205995
	EXTENSION ELECTRICA CON CARRETE, DE 25 PIES
	5
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Longitud: 25 pies (7.62 metros)
Calibre del conductor: 14 AWG, 3 líneas
Conectores: 4 hembras polarizadas
Capacidad máxima: 10 amperios
Protección: Incluye fusible contra sobrecarga
Carrete: Con maneral para transporte fácil
	

	GARANTÍA
	Garantía de seis meses (6) contra desperfectos de fabricación.
	




	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	23
	80302314
	AUDÍFONOS TIPO DIADEMA PROFESIONALES
	12
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Especiación Técnica
Audífonos tipo diadema profesional con micrófono incorporado ajustable para uso multimedia.
Tipo de Micrófono: Unidireccional con Cancelación de Ruido y Cancelación de Eco
Micrófono con cancelación de ruido para una conversación clara.
Cancelación de Eco (Requerida) Por Hardware o Software del dispositivo.
Impedancia (Auriculares): 32 ohmios (mínimo)
Sensibilidad (auricular): 94dBV/Pa +/- 3 dB (mínimo)
Sensibilidad (micrófono): -17dBV/Pa +/- 4 dB (mínimo)
Respuesta de frecuencia (auriculares): 20 Hz – 20 kHz (mínimo)
Respuesta de frecuencia (micrófono): 100Hz – 10kHz (mínimo)
Longitud de cable mínimo: Al menos 2 m. (2 metros) (En caso sea cableado)
Controles Integrados:
Botones de Volumen y Mute accesibles desde el cable o dispositivo.
Conectividad:
Compatible con USB Tipo A (USB-A) 2.0 y 3.0 o superior.
Se acepta con doble conexión (USB y Jack 3.5mm)
Se acepta con Conectividad Bluetooth con Dongle
Compatibilidad:
Compatible con Windows 10 o superior, MacOS, Linux.
Compatible con plataformas de videollamadas:
Microsoft Teams
Zoom
Google Meet
De Preferencia
Certificaciones con las plataformas:
Microsoft Teams
Zoom
Google Meet
Confort
Almohadillas acolchadas de espuma viscoelásticas o su equivalente o cuero sintético o su equivalente; Banda Ajustable
	

	GARANTÍA
	Garantía de 6 meses contra desperfectos de fabricación.
	





	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	24
	80303020 
	LICENCIA DE OFFICE
	16
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	Licencia de Microsoft Office Versión Hogar y Empresas 2024 (Home & Business 2024) o superior/última versión liberada comercialmente.
● Aplicaciones Incluidas: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
● Tipo Perpetuo.
● Idioma Español (Multilenguaje).
● Versión para 64 bit.
● Aplicaciones Incluidas:
◦ Microsoft Word
◦ Microsoft Excel
◦ Microsoft PowerPoint
◦ Microsoft Outlook
● Compatibilidad de Sistema Operativo:
◦ Windows: Compatible con Microsoft Windows 10 o superior, Windows 11 o superior.
◦ MacOS: Compatible con las versiones más recientes de macOS.

	

	CONDICIÓN ESPECIAL 
	De Preferencia, el oferente deberá presentar carta o certificado que lo acredite como distribuidor autorizado (Partner) del producto, emitida por el fabricante o mayorista autorizado local.
	

	INCLUIR 
	Medio de instalación (DVD, CD, memoria USB o link de descarga)
Documentación que contenga la clave del producto y verificación de autenticidad de licencia. (Se acepta en digital).
	





	ARTÍCULO
	CÓDIGO MINSAL
	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	25
	81207245
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y EQUIPOS PARA SISTEMA DE CCTV
	1
	Marca:
Modelo:
País de origen:

	DESCRIPCIÓN
	CONDICIONES
Todo el trabajo incluido será ejecutado de acuerdo a los documentos del Contrato y los Reglamentos,
Normas o Estándares para el Sistema de Cableado Estructurado Certificado.
Los Planos, Plan de Propuesta, Especificaciones, Reglamentos y Normas o Estándares forman parte de los documentos del Contrato.

ALCANCE DEL TRABAJO
El trabajo comprende el suministro e instalación de 10 puntos de red cat 6A para sistema de video vigilancia IP que se instalarán en el área designada por COESP, debe incluirse 10 patch cord color azul cat 6a de 3ft y 10 patch cord color azul cat 6a de 7 ft, (deberá incluir adicionalmente 2 patch cord color rojo cat 6a de 3ft y 2 patch cord color rojo cat6a de 7 ft), asimismo suministro e instalación de 5 cámaras ip tipo domo y 4 cámaras ip tipo bullet, haciendo un total de 9 cámaras ip con su respectivo grabador nvr,
también suministro y montaje de Gabinete de Datos que se instalará en el área designada por COESP al cual se le deberá dar comunicación del gabinete de datos, con su equipo activo y accesorios, instalación de tomas para datos, canalización, cableado y accesorios; así como; la certificación de la Red de Datos Cat.6a (pruebas de desempeño en campo), topología requerida enlace de desempeño de canal, configuración de los conectores y placas de salida, polarización del sistema, y todos los materiales e implementos necesarios, para que el sistema quede funcionando, listo para su operación y uso.

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO.
CONDICIONES
Todo el trabajo incluido será ejecutado de acuerdo a los documentos del Contrato y los Reglamentos, Normas o Estándares para el Sistema de Cableado Estructurado Certificado. Los Planos, Plan de Propuesta, Especificaciones, Reglamentos y Normas o Estándares forman parte de los documentos del Contrato.

DEFINICIONES
Todos los materiales y las instalaciones a ejecutar deberán ajustarse a lo establecido en la última edición de los siguientes reglamentos, códigos y estándares:
● ISO 9001/IEC/ 11801 (International Organization for Standardization).
● ANSI/TIA/EIA 568-A (Oct. 1995) Norma para cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
● ANSI/TIA/EIA-568-B (Jun. 2001) Norma para cableado estructurado Comercial.
● ANSI/TIA/EIA 569-A (Oct. 1990) Norma para vías de Telecomunicaciones y Espacios en
Edificios Comerciales.
● ANSI/TIA/EIA 606 y 607 /Ag. 1994) Norma para la Administración de la Infraestructura de
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
● ANSI/TIA/EIA TSB-67 (Sept. 1995) Especificaciones de desempeño de Transmisión para
Pruebas de campo de sistemas de cableado Par- Trenzado no blindado (UTP).
● CENELEC- EN50173.
● TIA/EIA –568: CAT.6 Velocidad de Transmisión 1 GPS, Ancho de banda 250 MHz. Aprobado el 18 de junio de 2002.



TRABAJO DE INSTALACIÓN
Deberá instalarse el equipo en las oficinas del Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicadas en 19 av. Norte y Av. Juan Pable Segundo, edificio Ex Puertobus, tercer nivel, San Salvador.
Para la Instalación del Sistema de Cableado Estructurado y Equipamiento, se solicitan elementos que cumplan como mínimo con el estándar TIA/EIA–568-B.1-2001 para Categoría 6a y demás normas indicadas posteriormente en este documento, los cuales servirán de insumo para obtener en donde se indican los procedimientos de instalación, marcación, conexión a tierra, etc.
Para la propuesta todos los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicación deberán ser de marcas que garanticen el buen funcionamiento e integración de los elementos de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en el desempeño de la red, para garantizar la compatibilidad de los elementos que conforman el canal de comunicación de preferencia se solicita que dichos elementos sean de un mismo fabricante (Patch Cord, Salidas de información – outlet, Cable UTP, Paneles de conexión Patch Panel)
Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construcción de la red tales como:
▪ PATCH CORDS CAT 6a
▪ SALIDAS DE INFORMACIÓN – OUTLET CAT 6a
▪ TAPA PLÁSTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO - FACEPLATE
▪ CABLE UTP CAT 6a
▪ RUTAS DE CABLEADO
▪ ARMARIO DE COMUNICACIONES (GABINETE 15U DE PARED)
▪ PANELES DE CONEXIÓN - PATCH PANEL CAT 6a
▪ ORGANIZADORES DE CABLES 2U
▪ UPS RACKEABLE 1500 VA
▪ CAMARA IP TIPO DOMO 4MP
▪ CAMARA IP TIPO BULLET 4MP
▪ NVR 16 CH IP CON 16 PUERTOS ETHERNET POE
▪ TELEVISOR A COLOR DE 55”. SMART PANTALLA LED

▪ CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS
▪ GARANTÍA: La garantía deberá ser de cómo mínimo 1 año

PATCH CORDS DE COBRE 6A
La instalación debe considerar como requerimiento mínimo que los patch cords para la conexión de los equipos del usuario final deben estar construidos con conectores machos (plugs) tipo RJ45 en ambos extremos, según norma T568B, calibre de los conductores 24 AWG, el cable utilizado para estos patch cords deberán ser cable flexible de cobre en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales del cableado horizontal especificado. La longitud de estos patch cords será de 7 pies para estaciones de cámaras y de 3 pies para interconectar patch panel con el NVR, dichos patch cords deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa de empaque original selladas de color Azul.
Los patch cords deberán ser verificados por la UL (Underwriters&#39; Laboratories, Inc) para el estándar es TIA/EIA 568 Categoría 6a, además debe ser calibre como mínimo 24 AWG.
La empresa deberá proporcionar 2 patch cords de 3 pies y 2 patch cords de 7 pies adicionales CAT.6a color rojo, con las mismas características descritas anteriormente.

SALIDAS DE INFORMACIÓN – JACK O OUTLET CAT 6A
Se debe considerar que cada puesto de trabajo, estará servido por una salida de información doble o sencilla según la necesidad del caso (acorde con el estándar ANSI/EIA/TIA–568). Las salidas de información deberán ser conectores hembra (jacks) de 8 pines RJ-45, color azul para datos, que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar ANSI/EIA/TIA–568 para Categoría 6a.
Debe de considerarse que las salidas de información deberán ser compatibles con las placas frontales, de inserción, cajas de montaje, y patch cords a suministrar. Cada salida de telecomunicaciones (Jack RJ- 45) deberá tener un canal individual para el ingreso de cada uno de los pares del cable UTP – cada par por separado - con el fin de conservar la separación de los pares y lograr un buen desempeño. Deben considerarse que las salidas de Telecomunicaciones deberán permitir la conexión de los pares del cable UTP mediante una herramienta de impacto 110 y que deberán soportar por lo menos 200 ciclos de terminación (ponchado), además de permitir la conexión en configuración T568A o T568B.
Cada salida debe poseer los accesorios necesarios para que esta sea anclada a la tapa plástica, de forma que con el uso, conexión y desconexión de los patch cords, no se salgan, cambien de posición o deformen.

TAPA PLÁSTICA EN EL PUESTO DE TRABAJO – FACEPLATE
Se debe considerar tapas plásticas - Faceplate – para instalar las salidas de telecomunicaciones, las cuales deben tener la capacidad de alojar los conectores de cada puesto de trabajo.
Además, cada placa deberá de estar debidamente enviñetada e identificada de acuerdo con la recomendación ANSI/EIA/TIA-606 y esta identificación debe de coincidir con la utilizada en el patch panel. Cada Face Plate deberá ser verificada por la UL (Underwriters Laboratories, Inc) y llevar impreso el logo de UL para garantizar que son materiales certificados.

CABLE UTP CAT 6A
Se debe considerar que el cable de cobre a utilizar para la instalación del Sistema de Cableado Estructurado deberá ser del tipo par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted Pair - UTP). Este cable deberá ser COLOR AZUL de 4 pares de cobre calibre 23 AWG como mínimo y debe cumplir con los requerimientos de transmisión especificados para la categoría 6a.
Se debe tener en cuenta que dichos cables deben ser verificados por la UL (Underwriters&#39; Laboratories, Inc) para el estándar ANSI/EIA/TIA–568 para Categoría 6a como mínimo y que dicha información deberá estar impresa en el forro del cable. Es importante que se debe dejar plasmado que en la instalación el cable UTP no debe presentar empalmes en su recorrido.

RUTAS DE CABLEADO
Para toda la distribución de cableado UTP desde los centros de cableado hasta la salida de información se hará a través de tecnoducto, Poliducto, canaleta y/o tubería metálica, cajas de registro con todos sus accesorios. Uniones, conectores y abrazaderas según la ruta a seguir. El ofertante deberá anexar las especificaciones detalladas de cada uno de los elementos ofrecidos para el tendido y colocación de los materiales de cableado.

ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES (GABINETE DE 15U DE PARED)
El punto central de comunicación del cableado estará constituido por un armario o gabinete de 15U de rack de tipo abatible con puertas laterales y puerta frontal todas con llave Adicionalmente para garantizar la seguridad tanto de los equipos de telecomunicaciones como de los componentes que sean instalados, este gabinete debe polarizarse a tierra.

PANELES DE CONEXIÓN - PATCH PANEL 24P CAT 6A
Para la configuración de los centros de cableado, se utilizarán Paneles de Conexión - Patch panels con capacidad de 24 puertos RJ-45 que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA–568-B.1-2001 para Categoría 6a. Dichos Patch panels deberán estar disponibles en versión pre-ensamblada o modulares de fábrica, con un total de 24 puertos.
El ancho efectivo real será de 19” y el sistema de conexión de cada par del cable UTP al panel de La conexión será de Desplazamiento del Aislamiento (IDC). Es deseable que el sistema de conexión IDC tenga un mecanismo de control de paralelismo del par y que sirva para prevenir problemas de NEXT adicionales en el sitio de la conexión. Estos patch panels incluirán sus correspondientes accesorios como rótulos de identificación, tornillos, elementos de fijación de los cables en la parte trasera también debe incluirse en la oferta velcro necesarios para el ordenamiento.
Los Patch Panel deberán contar con un soporte trasero para sujetar los cables UTP con el objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizarlos y mantener un correcto radio de curvatura. Los Paneles deberán soportar por lo menos 200 ciclos de terminación.
Cada Patch Panel deberá ser verificado por la UL (Underwriters&#39; Laboratories, Inc) y para garantizar el cumplimiento de estos estándares, cada uno deberá llevar impreso el logo de UL que garantice que son materiales certificados.

ORGANIZADORES DE CABLE 2U
Como accesorio indispensable para facilitar la instalación y la estética del cableado en puntos centrales de comunicación, la instalación debe contemplar organizadores de tipo horizontales.
Estos organizadores debe ser fabricados de plástico color negro y deben de poseer tapadera.
Deben de ajustarse al rack o gabinete de 19”, además deben poseer por lo menos 21 ranuras en la parte inferior y 21 ranuras en la parte superior, esto con el propósito que la tarea de ordenamiento sea más fácil, además deben poseer ranuras traseras para mejor acomodamiento del cableado y debe ser de 2 Unidades de rack
La sujeción de todos los cables debe considerarse con velcro.

UPS RACKEABLE 1500 VA
Principal 
· Tensión de entrada: 120 V AC 1 fase 
· Tipo de conexión de entrada NEMA 5-15P
· barras de separación 90...140 V 
· Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz +/- 1 Hz Auto-sensado 
· Voltaje de salida 120 V CA 1 fase
· potencia nominal en W 900 W
· potencia nominal en VA 1500 VA 
· Tipo de conexión de salida 8 NEMA 5-15R 
· Configuración máxima de potencia en VA 1500 VA 
· Máxima potencia configurable (vatios) 900 W 
· Tiempo de transferencia Típico 4 ms 
· Topología Línea interactiva 
· Tipo de forma de onda Aproximación acompasada de una onda sinusoidal 
· frecuencia de salida 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
· Tipo de batería interna incluida Ácido plomo
· Panel de control Estatus multifuncional lcd y consola con control 
· Alarma de funcionamiento con batería: detección de batería baja y alarma continua en sobrecarga.
· Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) 1080 J 
· Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de IEEE: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Suministro e instalación de 1 CKTO eléctricos 110V en Gabinetes de cctv. Este toma deberá ser instalado en esquina superior derecha o izquierda del gabinete con cable thhn 12 awg color negro para face, blanco para neutro y verde para tierra, con canaleta o tubería metálica según el área donde se instale con nema 5-15R o de acuerdo al nema del UPS, el Circuito será independiente con térmicos de 20A.
El toma eléctrico deberá ser polarizada con la red de tierra existente en el sitio. De no haber red de tierra se deberá instalar de al menos 3 barras cooperwell de 3/8x7ft las cuales se deben unir entre sí y salir hacia el toma eléctrico al menos con cable calibre 8 awg color verde.

CAMARA IP TIPO BULLET 4MP
Especificación Cámara
· Sensor de imagen: 1/3″ Progressive Scan CMOS
· Resolución máxima: 2688 × 1520
· Iluminación mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR encendido
· Tiempo de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s
· Día y Noche: Filtro de corte IR
· Ajuste de ángulo: Pan: 0° a 360°, Tilt: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Lente
· Longitud focal y FOV: 2.8 a 12 mm, FOV horizontal 95.8° a 29.2°, FOV vertical 50.6° a 16.4°, FOV diagonal 114.6° a 33.4°
· Montura de lente: Ø14
· Tipo de iris: Fijo
· Apertura: F1.6
Iluminador
· Tipo de luz suplementaria: IR
· Alcance de luz suplementaria: Hasta 60 m
· Luz suplementaria inteligente: Sí
· Longitud de onda IR: 850 nm
Video
· Flujo principal
· 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
· 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
· Flujo secundario
· 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
· 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
· Tercer flujo
· 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
· 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
· Compresión de video
· Flujo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+
· Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG
· Tercer flujo: H.265/H.264
· Tasa de bits de video: 32 Kbps a 8 Mbps
· Tipo H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile
· Tipo H.265: Main Profile
· Control de tasa de bits: CBR/VBR
· Codificación de video escalable (SVC): Sí
· Región de interés (ROI): 1 región fija para flujo principal y secundario
Audio
· Compresión de audio
· G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
· Tasa de bits de audio
· 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3)
· Frecuencia de muestreo
· 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
· Filtro de ruido ambiental: si

Red
· Protocolos:
· TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets
· Visualización en vivo simultánea: Hasta 6 canales
· API: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
· Usuarios/Hosts: Hasta 32 usuarios. 3 niveles: administrador, operador y usuario
· Seguridad: Protección por contraseña, contraseña compleja, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE y autenticación digest para ONVIF
· Almacenamiento en red: NAS (NFS, SMB/CIFS), auto-reposición de red (ANR)
· Cliente: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
· Navegador web:
· Vista en vivo con plug-in: IE 10, IE 11
· Vista en vivo sin plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
· Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen 
· Conmutador de parámetros de imagen: Sí
· Ajustes de imagen: Rotar, espejo, máscara de privacidad, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web
· Conmutador Día/Noche: Día, Noche, Auto, Programado
· WDR: 120 dB
· SNR: ≥ 52 dB
· Mejora de imagen: BLC, HLC, 3D DNR
Interfaces 
· Interfaz Ethernet: 1 puerto RJ45 10M/100M auto-adaptativo
· Almacenamiento integrado: microSD hasta 512 GB
· Audio:
· 1 entrada (línea), bloque terminal de dos núcleos, amplitud máx. entrada: 3.3 vpp, impedancia de entrada: 4.7 KΩ, tipo de interfaz: no balanceada
· 1 salida (línea), bloque terminal de dos núcleos, amplitud máx. salida: 3.3 vpp, impedancia de salida: 100 Ω, tipo de interfaz: no balanceada
· Alarma: 1 entrada, 1 salida (máx. 12 VDC, 30 mA)
· Botón de reinicio: Sí
Eventos 
· Evento básico: Detección de movimiento (clasificación de objetivos humanos y vehículos), alarma de manipulación de video, excepción
· Evento inteligente: Detección de cruce de línea, detección de intrusión (soporta alarma por tipos de objetivos especificados: humano y vehículo), detección de rostro
· Enlace: Subida a FTP/tarjeta de memoria/NAS, notificación al centro de vigilancia, disparo de grabación, disparo de captura, Email
General 
· Alimentación:
· 12 VDC ± 25%, 1.08 A, máx. 13 W, conector coaxial Ø5.5 mm, protección de polaridad inversa
· PoE: 802.3at, Clase 4, 42.5 V a 57 V, 0.36 A a 0.27 A, máx. 15 W
CAMARA IP TIPO DOMO 4MP
Cámara
· Sensor de imagen: CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
· Resolución máxima: 2560 × 1440
· Iluminación mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
· Tiempo de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s
· Día y noche: Filtro de corte IR
· Ajuste de ángulo: Pan: 0° a 355°, tilt: 0° a 70°, rotación: 0° a 355°
Lente
· Tipo de lente: Varifocal, motorizada, 2.8 a 12 mm
· Longitud focal y FOV: 2.8 a 12 mm, FOV horizontal 96.7° a 29.7°, FOV vertical 51.7° a 16.7°, FOV diagonal 114.3° a 34°
· Montura de lente: Ø14
· Tipo de iris: Fijo
· Apertura: F1.6
Iluminador
· Tipo de luz suplementaria: IR, luz blanca
· Alcance de luz suplementaria: Hasta 30 m
· Luz suplementaria inteligente: Sí
· Longitud de onda IR: 850 nm
Video
· Flujo principal
· 50 Hz:
· 20 fps (2560 × 1440)
· 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
· 60 Hz:
· 20 fps (2560 × 1440)
· 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
· Flujo secundario
· 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
· 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
· Compresión de video
· Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264
· Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG
· Tasa de bits de video: 32 Kbps a 16 Mbps
· Tipo H.264: Baseline Profile, Main Profile, High Profile
· Tipo H.265: Main Profile
· Control de tasa de bits: CBR, VBR
· Codificación escalable (SVC): H.264 y H.265
· Región de interés (ROI): 1 región fija para flujo principal
Audio
· Tipo de audio: Sonido mono
· Compresión de audio:
· G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
· Tasa de bits de audio:
· 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)
· 16 Kbps (G.722.1)
· 16 Kbps (G.726)
· 32 a 160 Kbps (MP2L2)
· 16 a 64 Kbps (AAC-LC)
· Frecuencia de muestreo de audio: 8 kHz/16 kHz
· Filtro de ruido ambiental: Sí
Red
· Protocolos: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
· Vista en vivo simultánea: Hasta 6 canales
· API: ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK
· Seguridad: Protección por contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y digest para ONVIF, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
· Usuarios/hosts: Hasta 32 usuarios, 3 niveles (administrador, operador, usuario)
· Cliente: iVMS-4200, Hik-Connect
· Navegador web:
· Vista en vivo con plugin: IE 10, IE 11
· Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen
· Ajustes de imagen: Modo rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos (ajustables por software cliente o navegador web)
· Cambio día/noche: Día, noche, automático, programado
· WDR: 120 dB
· SNR: ≥ 52 dB
· Mejora de imagen: BLC, HLC, 3D DNR
· Máscara de privacidad: 4 máscaras poligonales programables
Interfaz
· Interfaz Ethernet: 1 puerto RJ45 10 M/100 M auto-adaptativo
· Almacenamiento integrado: Ranura para tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
· Micrófono integrado: Sí, 1 micrófono integrado
· Audio (-S):
· 1 entrada (línea), bloque terminal de dos hilos, amplitud máx. 3.3 Vpp, impedancia de entrada 4.7 KΩ, tipo de interfaz: no balanceada
· 1 salida (línea), bloque terminal de dos hilos, amplitud máx. 3.3 Vpp, impedancia de salida 100 Ω, tipo de interfaz: no balanceada
· Alarma (-S): 1 entrada, 1 salida (máx. 12 VDC, 30 mA)
· Botón de reinicio: Sí
Evento
· Evento básico: Detección de movimiento (soporta alarma por tipos de objetivo especificados: humano y vehículo), alarma por manipulación de video, excepción
· Enlace: Subida a FTP/tarjeta de memoria, notificación al centro de vigilancia, envío de correo, activación de grabación, captura, advertencia sonora, (-S) activación de salida de alarma
General
· Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.8 A, máx. 9.6 W, conector coaxial Ø5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 12 W
NVR 16 CH IP CON 16 PUERTOS ETHERNET POE Y 20TB DISCO DURO PARA VIDEOVIGILANCIA
Video y Audio
· Entrada de video IP: 16 canales
· Ancho de banda de entrada: 160 Mbps
· Ancho de banda de salida: 160 Mbps
· Salida HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
· Salida VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
· Modo de Salida de Video: Salida independiente HDMI/VGA
· Entrada de Audio: 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
· Salida de Audio: 1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
· Audio bidireccional: 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio)

Descodificación
· Formato de decodificación H.265/H.265+/H.264/H.264+
· Resolución de grabación 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
· Reproducción sincrónica 16 canales
· Capacidad de Decodificación
· Reproducción suave (HC) ACTIVADA: 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)/9-ch@1080p (30 fps)
· Reproducción suave (HC) DESACTIVADA: 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@4 MP (30 fps)/10-ch@1080p (30 fps)
· Tipo de flujo: Video, video y audio
· Compresión de audio: G.711ulaw/G.711ley/G.722/G.726

 Red
· Conexión remota: 128 canales
· Protocolo de red: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP HTTP, HTTPS
· Interfaz de Red: 1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100/1000 Mbps

PoE
· Interfaz: 16 Interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-45 de 10/100 Mbps
· Alimentación: ≤ 200 W
· Estándar: IEEE 802.3 af/at

Interfaz auxiliar
· SATA: 2 interfaces SATA
· Capacidad: Capacidad de hasta 16 TB para cada disco duro
· Interfaz USB: Panel frontal: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0
· Entrada/Salida de alarma: 4/1

General
· Fuente de alimentación: 100 a 240 VCA, 50 a 60Hz
· Consumo: ≤ 15 W (sin HDD y PoE desactivados)
· Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)
· Condiciones de funcionamiento: 10% a 90%
· Dimensiones (Ancho × Alto × Largo): 385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")
· Peso: ≤3 kg (sin HDD, 6,6 lb)


Certificación
· FCC: Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014
· CE: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

Disco Duro para Video Vigilancia 10 TB
Especificaciones
· Capacidad: 10 TB
· Interfaz: SATA a 6 Gb/s
· Caché: 256 MB.
· Velocidad de transferencia de datos (MB/s): Hasta 255
· Factor de forma: 3.5 pulgadas.
· Uso: Optimizado para IA en videovigilancia (NVR).
· Transmisiones de IA: 32
· Cámaras HD admitidas: Hasta 64
· Límite de carga de trabajo (WRL): 550
· Tecnología: Imagen Perfect AI para evitar pérdida de fotogramas.

TELEVISOR A COLOR DE 55”. SMART PANTALLA LED
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
· Tipo de Tecnología: QLED o su equivalente o superior
· Factor de forma:
· Diseño: Bisel ultradelgado (tipo AirSlim o su equivalente)
· De Preferencia Compatibilidad con mil millones de colores (mínimo)
· Tamaño de Pantalla: 55” Pulgadas (55”) (mínimo)
· Tipo de Pantalla Interactiva: LED-Smart TV O su equivalente o superior
· Resolución de Pantalla: 3840 x 2160 pixeles (mínimo)
· Resolución de Video: Smart 4k / Ultra HD (UHD) o su equivalente o superior
· Frecuencia de refresco de pantalla: 60 Hz o su equivalente o superior
· De Preferencia con pantalla antirreflejante
· De Preferencia Adaptable a Dolby Visión
· De Preferencia Con compatibilidad HDR
· Sistema Operativo: Tizen, WebOS, Android TV, Google TV o su equivalente.
· Puertos HDMI: Dos (2) (mínimo)
· Puerto USB: Dos (2) (mínimo)
· USB tipo A (USB-A)
· Puerto LAN (RJ45)
· Conectividad: 
· Wi-Fi integrado (mínimo)
· Bluetooth 4.0 (mínimo)
· Salida de Audio Digital
· De Preferencia con Tipo de sonido compatible con Dolby Atmos o su equivalente
· Salida de Sonido (RMS): 20W o superior o su equivalente
· Compatibilidad móvil a TV: Duplicación, DLNA, C. Cast, Screen Sharing
· De Preferencia con Compatibilidad con aplicaciones de streaming 
· Capacidad de Montaje en Pared

· Voltaje: El equipo debe funcionar a un Voltaje mínimo de 100VAC a 120VAC o su equivalente o superior.
· Compatible con la red eléctrica nacional (Tomacorriente polarizado tipo NEMA 5-15P).
· Frecuencia: 50/60 Hertz
· Fases: 1 (monofásico)
· Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.
· De Preferencia Calificación ENERGY STAR o su Equivalente.
· Control Remoto y Baterías
· Incluir el suministro y la instalación de cable HDMI de al menos 25 metros para previsualizar el contenido del grabador NVR a la ubicación de la pantalla.

RACK DE MONTAJE
· Capacidad de Montaje en Pared
· Rack de Montaje a Pared adaptable de 65” (mínimo)
· Compatible con el equipo ofertado
· Compatible con patrones de montaje VESA
· Material de Acero Aleado (alta durabilidad)
· Incluir
· Manual y accesorios para montaje.
· De Preferencia con Postes huecos con abertura de cable para ordenamiento y gestión del cableado para las conexiones
Garantía de mínimo (1) año contra desperfectos de fabricación.

CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS
Las pruebas de certificación se deben realizar con base en las últimas actualizaciones del boletín técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar TIA/EIA–568-B.1-2001 para Categoría 6a acorde con los parámetros de transmisión requeridos para la categoría. Es de notar que el equipo a utilizar debe tener su certificado de calibración vigente, tener instalada la última versión de software liberada por el fabricante del equipo y para el proceso de medición y pruebas, la empresa debe utilizar las puntas, cables terminales o patch cords recomendados por el fabricante del equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado instalada.
La certificación del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar TIA/EIA–568-B.1-2001 para Categoría 6a, Dicha certificación deberá realizarse en presencia de Personal designado de la Dirección de Tecnologías de Información del Ministerio de Salud y un técnico designado por la Institución, El ofertante deberá suministrar dos copias (en medio magnético e impreso) de todos los registros, hojas de datos, tablas, resultados y cualquier otra información obtenida durante la ejecución de las pruebas de certificación, el documento magnético debe de estar elaborado en Microsoft Word ó Adobe Acrobat.

NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS MATERIALES Y LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO.
Las características de fabricación, instalación y pruebas se ajustarán a la última revisión de las siguientes normas:
Las Normas y Reglamentos aplicables en los procesos técnicos de las etapas constructivas del cableado, estructurado, que deberá tomar en cuenta el contratista, además de las relacionadas con las dictadas por las instituciones y organizaciones indicadas en la sección de generalidades de sistemas especiales, son, aunque no están limitadas, las siguientes:
ANSI/EIA/TIA-568
· Estándar USA. Requerimientos Generales de Cableado para Comunicaciones en Edificios Comerciales.
ANSI/EIA/TIA-569:
· Norma de las Rutas de Cableado y Espacios de Telecomunicaciones para Edificaciones Comerciales.
ANSI/EIA/TIA-606:
· Norma de Administración para la infraestructura de Telecomunicación de Edificios Comerciales.
ANSI/EIA/TIA-607:
· Equipos de conexión a Tierra y Unión de Tierras.
ANSI/EIA/TIA-942
· Infraestructura de Telecomunicaciones para Centros de Datos
ANSI/UL 797
· Tubería Metálica Eléctrica
· NEMA Ve1/Ve 2
· Sistemas de Bandeja Porta Cable.
ANSI/UL 497
· Equipos de Conexión a Tierra y Unión de Tierras.
· ISO/IEC 11801
· Norma Internacional de Cableado.
· Normas de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador
	

	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
	REQUISITOS ESPECIALES DEL SERVICIO
El ofertante deberá contar con productos en existencias del mismo modelo ofertado ó superior, para brindar soporte inmediato en caso de una falla.

CAPACIDAD INSTALADA Y TÉCNICA DE LA EMPRESA
CAPACIDAD TÉCNICA
La empresa debe contar con personal técnico calificado y entrenado en la instalación y manipulación de cableado estructurado.
Visita Técnica: El proveedor DEBERÁ asistir a la visita técnica al área de instalación previa a la entrega de la oferta para evaluar distancias y material a utilizar. Ver detalle en Documento de Licitación en la IAO 7.1

	

	CAPACITACIÓN
	El proveedor deberá brindar una capacitación técnica y funcional (teórico-práctica) sobre el funcionamiento del equipo, uso de la interfaz, puertos y mantenimiento preventivo básico al usuario final designado. Una jornada de mínimo cuatro horas.

	

	SOPORTE Y GARANTÍAS
	SOPORTE Y GARANTÍAS
PLAZOS DE REPARACIÓN DE FALLAS
El tiempo máximo de respuesta para reparación de fallas de la empresa contratada, no podrá ser mayor de 8 horas, a partir del momento en que se reporte la falla a la empresa.
REQUISITOS ESPECIALES DEL SERVICIO
El ofertante deberá contar con productos en existencias del mismo modelo ofertado o superior, para brindar soporte inmediato en caso de una falla.

GARANTÍA
La garantía deberá ser de cómo mínimo 1 año, la cual, deberá entrar en vigencia a partir de la puesta en funcionamiento de los equipos.
	

	ENTREGABLES
	· Certificación de la Red de Datos (Pruebas de Desempeño).
· Entrega de Instructivos y/o Manuales de instalación y operación del sistema para la capacitación y el buen uso del sistema.
· Entrega de garantía del fabricante, de la certificación de la red por un período de 1 año; y de buena obra por el mismo período.
· Planos de las instalaciones de la red de Datos cómo queda el proyecto, debidamente firmados y sellados por el o la especialista del proyecto.
· Manuales técnicos
	


[bookmark: _Toc45289731]
INSPECCIONES Y PRUEBAS.
 
[bookmark: _Hlk69898042]El trámite para levantamiento de Acta de recepción deberá realizarse en coordinación con el Administrador de Contrato y personal del almacén El Paraíso.

[bookmark: _Hlk69898083]Las inspecciones para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento de los bienes adjudicados serán realizadas en la ubicación del Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador, lo que deberá ser coordinado previamente con el Administrador del contrato y/o acompañamiento de personal técnico de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

En el caso de los artículos que incluyen servicios conexos de instalación, las inspecciones y pruebas serán verificadas por personal técnico de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y aprobadas por el Administrador de Contrato.

A cada equipo se colocará una placa o viñeta en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, n.° de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto. Aplica para los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 y 21

Las Inspecciones realizadas a los artículos contratados, serán las siguientes:
a. Cantidad de bienes y accesorios por artículo.
b. Marca, modelo y país de origen
c. Provisión de manuales, con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Servicio y partes. Sera necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.
d. Certificado de garantía
e. Defectos externos apreciables como: raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes.
f. Cumplir las condiciones de instalación.
g. Revisión de accesorios.
h. Los equipos deberán entregarse instalado, funcionando y en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato. 

Todos los equipos serán probados en presencia del administrador de contrato o quien este designe, realizando las comprobaciones de funcionamiento tomando como base los procedimientos recomendados por el fabricante, para lo cual se deberá hacer acta de recepción indicando Aceptación o Rechazo del bien por parte del Administrador de contrato.

El MINSAL podrá rechazar un equipo o sus partes que no pasen las inspecciones o pruebas establecidas en este apartado. El oferente tendrá que sustituir los equipos rechazados, por equipos que cumplían con las especificaciones técnicas adjudicadas, sin ningún costo para el MINSAL. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas. El oferente no podrá eximirse de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato que se firme entre las partes.



Formulario 05 - Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas.

Licitación Pública Nacional LPN n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00205.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA”.

	n.° de Art.
	Descripción de los Bienes
	Cantidad
	Lugar de destino convenido 
	Fecha de Entrega 

	
	
	
	
	Fecha más Temprana de Entrega
	Fecha Límite de Entrega
	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]

	1
	Monitor LCD de 27”
	13
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicadas en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, Tercer Nivel, San Salvador.


Para efectos de generar la documentación de recepción, ésta se hará en el Almacén El Paraíso, 6ª Calle Oriente n.° 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador, con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato.
	100 días calendarios posterior a la distribución del contrato.
	120 días calendarios posterior a la distribución del contrato.
	[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]

	2
	UPS DE 2200 VA
	2
	
	
	
	

	3
	UPS de 1500 VA
	10
	
	
	
	

	4
	Computadora portátil de prestaciones altas para edición multimedia con sistema operativo privativo
	1
	
	
	
	

	5
	Computadora portátil de prestaciones medias con sistema operativo privativo
	10
	
	
	
	

	6
	Computadora portátil de prestaciones altas con sistema operativo privativo, tipo workstation
	5
	
	
	
	

	7
	Tableta informática genérica con conectividad wifi
	4
	
	
	
	

	8
	Impresor láser blanco y negro multifuncional
	1
	
	
	
	

	9
	Sistema de videoconferencia para sala de reuniones y usos múltiples
	3
	
	
	
	

	10
	Megáfono
	2
	
	
	
	

	11
	Micrófono de mano inalámbrico
	2
	
	
	
	

	12
	Televisor a color de 85" smart pantalla led
	6
	
	
	
	

	13
	Televisor a color de 105" pantalla led
	2
	
	
	
	

	14
	Sistema integral de audio direccional focalizado (tipo domo)
	2
	
	
	
	

	15
	Sistema de audio, amplificado
	2
	
	
	
	

	16
	Pantalla interactiva led 65”
	2
	
	
	
	

	17
	Pantalla interactiva led de 85" a 87"
	6
	
	
	
	

	18
	Transmisor de archivos inalámbrico
	3
	
	
	
	

	19
	Teléfono IP
	5
	
	
	
	

	20
	Protector de sobretensión.
	2
	
	
	
	

	21
	Regulador automático de voltaje
	2
	
	
	
	

	22
	Extensión eléctrica con carrete, de 25 pies
	5
	
	
	
	

	23
	Audífonos tipo diadema profesionales
	12
	
	
	
	

	24
	Licencia de Office
	16
	
	
	
	

	25
	 Suministro e instalación de puntos de red y equipos para sistema de cctv
	1
	
	
	
	



Servicios conexos
	n.° 
de Art.
	Descripción 
	Descripción del servicio conexo/ Cantidad
	Unidad
	Lugar de prestación del servicio
	Fecha de Entrega 

	
	
	
	
	
	Fecha de inicio
	Fecha de finalización
	Plazo de Ejecución

	15
	Sistema de audio, amplificado
	CAPACITACIÓN:
1 jornada de 4 horas para personal usuario
	c/u
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador.
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la instalación de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	2 INSTALACIONES
	c/u
	
	Dentro de los 20 días hábiles posterior a la recepción de los equipos. 
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 visita cada seis meses para cada equipo durante dos años y medio (2 equipos)
10 visitas en total
	c/u
	
	1° visita al cumplimiento de los primeros 6 meses de la garantía.
2° visita al cumplimiento de los 12 meses de la garantía
3° visita al cumplimiento de los 18 meses de la garantía
4° visita al cumplimiento de los 24 meses de la garantía
5° visita al cumplimiento de los 30 meses de la garantía
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	13
	Televisor a color de 105" pantalla LED
	CAPACITACIÓN:
1 jornada de 4 horas para personal usuario
	c/u
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador.
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la instalación de los equipos.

	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	2 INSTALACIONES

	c/u
	
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la recepción de los equipos.

	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	12
	Televisor a color de 85" smart pantalla led
	6 INSTALACIONES
	c/u
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador.
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la recepción de los equipos.

	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	14
	Sistema integral de audio direccional focalizado (tipo domo)
	CAPACITACIÓN:
1 jornada de 4 horas para personal usuario
	c/u
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador.
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la instalación de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	2 INSTALACIONES
	c/u
	
	Dentro de los 20 días hábiles posterior a la recepción de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 visita cada seis meses para cada equipo durante dos años y medio (2 equipos)
10 visitas en total
	c/u
	
	1° visita al cumplimiento de los primeros 6 meses de la garantía.
2° visita al cumplimiento de los 12 meses de la garantía
3° visita al cumplimiento de los 18 meses de la garantía
4° visita al cumplimiento de los 24 meses de la garantía
5° visita al cumplimiento de los 30 meses de la garantía
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	25
	Suministro e instalación de puntos de red y equipos para sistema de cctv
	CAPACITACIÓN:
1 jornada de 4 horas para personal usuario
	c/u
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador.
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la instalación de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	1 INSTALACIÓN
	c/u
	
	Dentro de los 15 días hábiles posterior a la recepción de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]



 [insertar la fecha]

Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________



Formulario 06 - Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes].

Licitación Pública Nacional LPN n.°: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00205.
Título de la Licitación: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL E INFORMÁTICO PARA EL CENTRO DE OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE SALUD PÚBLICA”.

Fecha: [indique la fecha]

Señores
Ministerio de Salud.
Presente.-

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 1 año para literales (a) y (b) y 3 años para literal (c), contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

[bookmark: _Hlk45025217](b)	no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o

(c)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula correspondiente de las IAO.]

 
Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]


Formulario 08 - Facturación Promedio Anual

Mi representada tiene una facturación promedio anual por [venta de los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos: (detallar)/prestación de servicios como: (detallar)] por el período del (indicar fecha) al _(indicar fecha)__, de _(indicar monto), adjunto documentos de respaldo. Presentamos los Estados Financieros de los años 2023, 2024 y 2025, para verificar el dato proporcionado de la Facturación Promedio de los tres años.
Atentamente,

[insertar la fecha]



Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________




















Formulario 09 - Experiencia Específica del Oferente.

	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA 

	No
	CONTRATANTE (*)
	OBJETO DEL CONTRATO
	UBICACIÓN
	VALOR USD
	FECHAS EJECUCIÓN
	PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN – NOMBRE DEL SOCIO (**)

	
	
	
	
	ORIGINAL
	FINAL
	ORIGINAL
	FINAL
	

	 A) CONTRATOS EJECUTADOS DE [VENTA DE LOS SIGUIENTES BIENES: (DETALLAR)/PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO: (DETALLAR)]

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US $)
	




[insertar la fecha]


Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________



Formulario 12 - Carta compromiso del Sistema de Gestión Antisoborno
para Proveedores por contrataciones de préstamos externos del MINSAL





Yo, _______________________________, mayor de edad, __________, del domicilio del distrito de _____________________, municipio de ____________________, departamento de __________________, con Documento Único de Identidad número ___________________, actuando en calidad de ___________________, de la empresa me comprometo a:

1. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de beneficio a ningún funcionario, servidor público o consultor del Ministerio de Salud, en relación con los procesos de contratación en los que participe, ni con la ejecución de las órdenes de compra o contratos que pueda celebrarse como resultado de la presentación de ofertas o propuestas dentro de los mismos.

2. Dar cumplimiento a la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, Política de Proveedores y Política de Obsequios y regalos del Ministerio de Salud.

3. Permitir que mis empleados o personal clave, participen en programas de capacitación sobre cultura antisoborno y las Políticas del Sistema Antisoborno que el Ministerio de Salud imparta.

4. Dar cumplimiento a los principios, responsabilidades, capacidad legal, prácticas competitivas, reglas especiales y métodos de contratación que establezcan las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su respectivo Reglamento operativo del Programa.

5. Denunciar cualquier conducta indebida que pudiese constituir soborno de la que haya sido objeto o tenga conocimiento, utilizando los canales de denuncia establecidos por el Ministerio de Salud, la cual será manejada de forma confidencial y no existirán represalias al respecto. De igual forma, el BID exige que todos los participantes en las actividades que financia, deben denunciar al BID todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas.
	
6. Cooperar plenamente con cualquier investigación interna o externa relacionada con presuntos actos de soborno.

Además, declaró que, conozco y asumo las consecuencias legales, si se comprobase el incumplimiento de los compromisos antisoborno de mi parte o de los colaboradores o involucrados por parte de mi representada y el incumplimiento a cualquier obligación asumida mediante la presente, siendo causal de resolución de contrato. 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, firmo la presente en el Distrito de __________________, municipio de__________________ / departamento de __________________, a los ___________ días del mes de _____________ de 202 ___.


FIRMA DEL OFERTANTE


Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios	



[bookmark: _Toc45289732]LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGA.
	n.° de Art.
	Descripción de los Bienes
	Cantidad
	Lugar de destino convenido 
	Fecha de Entrega 

	
	
	
	
	Fecha más Temprana de Entrega
	Fecha Límite de Entrega
	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente 

	1
	Monitor LCD de 27”
	13
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicadas en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, Tercer Nivel, San Salvador.


Para efectos de generar la documentación de recepción, ésta se hará en el Almacén El Paraíso, 6ª Calle Oriente n.° 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador, con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato.
	100 días calendarios posterior a la distribución del contrato.
	120 días calendarios posterior a la distribución del contrato.
	[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]

	2
	UPS DE 2200 VA
	2
	
	
	
	

	3
	UPS de 1500 VA
	10
	
	
	
	

	4
	Computadora portátil de prestaciones altas para edición multimedia con sistema operativo privativo
	1
	
	
	
	

	5
	Computadora portátil de prestaciones medias con sistema operativo privativo
	10
	
	
	
	

	6
	Computadora portátil de prestaciones altas con sistema operativo privativo, tipo workstation
	5
	
	
	
	

	7
	Tableta informática genérica con conectividad wifi
	4
	
	
	
	

	8
	Impresor láser blanco y negro multifuncional
	1
	
	
	
	

	9
	Sistema de videoconferencia para sala de reuniones y usos múltiples
	3
	
	
	
	

	10
	Megáfono
	2
	
	
	
	

	11
	Micrófono de mano inalámbrico
	2
	
	
	
	

	12
	Televisor a color de 85" smart pantalla led
	6
	
	
	
	

	13
	Televisor a color de 105" pantalla led
	2
	
	
	
	

	14
	Sistema integral de audio direccional focalizado (tipo domo)
	2
	
	
	
	

	15
	Sistema de audio, amplificado
	2
	
	
	
	

	16
	Pantalla interactiva led 65”
	2
	
	
	
	

	17
	Pantalla interactiva led de 85" a 87"
	6
	
	
	
	

	18
	Transmisor de archivos inalámbrico
	3
	
	
	
	

	19
	Teléfono IP
	5
	
	
	
	

	20
	Protector de sobretensión.
	2
	
	
	
	

	21
	Regulador automático de voltaje
	2
	
	
	
	

	22
	Extensión eléctrica con carrete, de 25 pies
	5
	
	
	
	

	23
	Audífonos tipo diadema profesionales
	12
	
	
	
	

	24
	Licencia de Office
	16
	
	
	
	

	25
	 Suministro e instalación de puntos de red y equipos para sistema de cctv
	1
	
	
	
	



[insertar la fecha]
Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
[bookmark: _Toc45289733]LISTA DE SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGA.
	n.° de Art.
	Descripción 
	Descripción de los Servicios Conexos y/o Servicios diferentes de Consultoría
	Canti dad
	Unidad
	Lugar de prestación del servicio
	Fecha de Entrega 

	
	
	
	
	
	
	Fecha de inicio
	Fecha de finalización
	Plazo de Ejecución

	15
	Sistema de audio, amplificado
	CAPACITACIÓN.
Para personal usuario.
	1
	Jornada de 4 horas.
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador.
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la instalación de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Deberá realizar cinco visitas por cada equipo durante dos años y medio (2 equipos).
	10
	Visitas
	
	1° visita al cumplimiento de los primeros 6 meses de la garantía.
2° visita al cumplimiento de los 12 meses de la garantía
3° visita al cumplimiento de los 18 meses de la garantía
4° visita al cumplimiento de los 24 meses de la garantía
5° visita al cumplimiento de los 30 meses de la garantía
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	INSTALACIÓN.
Una instalación por equipo. (2 equipos)
	2
	Instalaciones
	
	Dentro de los 20 días hábiles posterior a la recepción de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	13
	Televisor a color de 105" pantalla LED
	CAPACITACIÓN. Para personal usuario.
	1
	Jornada de 4 horas.
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la instalación de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	INSTALACIÓN. Una instalación por equipo. (2 equipos)
	2
	Instalaciones
	
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la recepción de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	12
	Televisor a color de 85" smart pantalla led
	INSTALACIÓN.
Una instalación por equipo. (6 equipos)
	6
	Instalaciones
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la recepción de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	20
	Sistema integral de audio direccional focalizado (tipo domo)
	CAPACITACIÓN. Para personal usuario.
	1
	Jornada de 4 horas.
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la instalación de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Deberá realizar cinco visitas por cada equipo durante dos años y medio. (2 equipos)
	10
	Visitas
	
	1° visita al cumplimiento de los primeros 6 meses de la garantía.
2° visita al cumplimiento de los 12 meses de la garantía
3° visita al cumplimiento de los 18 meses de la garantía
4° visita al cumplimiento de los 24 meses de la garantía
5° visita al cumplimiento de los 30 meses de la garantía
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	INSTALACIÓN. 
Una instalación por equipo. (2 equipos)
	2
	Instalaciones
	
	Dentro de los 20 días hábiles posterior a la recepción de los equipos.

	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	25
	Suministro e instalación de puntos de red y equipos para sistema de cctv
	CAPACITACIÓN
Para personal usuario.
	1
	Jornada de 4 horas.
	Centro de Operaciones en Emergencias de Salud Pública, ubicado en 19 Av. Norte y Avenida Juan Pablo Segundo, Edificio Ex – Puerto Bus, 3er Nivel, San Salvador
	Dentro de los 7 días hábiles posterior a la instalación de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	
	
	INSTALACIÓN.
Una instalación para el equipo.
	1
	Instalación
	
	Dentro de los 15 días hábiles posterior a la recepción de los equipos.
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]



[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
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