**SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

* FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
* FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
* FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
* FORMULARIO N° 04: FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS
* FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

**FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: PRIDESII-223-CP-SGO-MINSAL/14, denominado “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UGP PRIDES II”.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

**MINSAL/PRIDES II.**

**Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES**

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por lo cual ofrecemos proveer los servicios solicitados en los Documentos de Selección (Sección 3: Condiciones de los Servicios) y nos comprometemos a proporcionar los servicios como país miembro del Banco: *[indicar una descripción breve de los servicios];*--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]*

Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el dere­cho de adjudi­car el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..*Domicilio)*.

San Salvador, ........... de .............................. del \_\_\_\_

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

**FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL**

**COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-223-CP-SGO-MINSAL/14, denominado “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UGP PRIDES II”.**

Señores

MINSAL/PRIDESII.

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de *......................................................,* identificado con Documento de Identidad Nº .*.....................,* **DECLARA BAJO JURAMENTO** que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social |  |
| Domicilio Legal |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

***Información del Representante Legal:***

|  |
| --- |
|  Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado]* Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado]Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado] |

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### **FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **PATCH CORD DE FIBRA OPTICA OM3 LC-SC, MULTIMODO COLOR CELESTE 50/125** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | * Conectores LC-SC
* Cubierta libre de halógenos LSZH o PVC
* Fibra Multimodo conforme a los estándares
* ITUG651,TIA/EIA-92AAAA o equivalente
* Se requieren 6 patch cord de 3 metros
 |  |  |
|  | **Garantía**     | 1 año contra desperfectos de fabricación |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **CABLE DE FIBRA OPTICA OM3, MULTIMODO 50/125** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Fibra óptica Multimodo 50/125 OM3 de 6 hilos para intemperie sin mensajero.El cable debe tener una longitud de 410 pies  |  |  |
|  | **Garantía**     | 1 año contra desperfectos de fabricación |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **BANDEJA PARA FIBRA OPTICA** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Bandeja para fibra ODF con acopladores SC/SCDe 6 hilos1 unidad de rackParte superior desmontable con tornillosDebe incluir bandeja interna para resguardo de 12 fusiones  |  |  |
| **Garantía**     | 1 año contra desperfectos de fabricación |  |  |
| **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
| **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **4** | **PANEL DE PARCHEO (PATCH PANEL) DE 48 PUERTOS** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  |                   **Descripción** | * 2U 19" 48 puertos 10-Gigabit Ethernet CAT6A
* Debe incluir conectores Keystone extraíbles e intercambiables sin herramientas.
* Compatible con redes Cat 6A 10-Gigabit, Gigabit, Fast Ethernet y Ethernet.
* Compatible para instalar en un estante universal de 19.0 pulgadas, gabinete, soportes de montaje de pared
* Altura estándar 2U (3.5 pulgadas).
* No es necesaria ninguna herramienta de perforación
* Keystones con diagramas de cableado T568A y T568B codificados por color.
 |  |  |
|  | **Garantía**     | 1 año contra desperfectos de fabricación |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **5** | **ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK, 19", 2 UNIDADES** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | * Conducto horizontal de 2U para gestión de cables con tapadera, panel de conducto de alambre de red de 19 pulgadas, conducto de alambre ranurado color negro.
* Sistema de gestión de cables 2U para servidor, se monta en un estante estándar de 19 pulgadas de 2 o 4 postes para a organizar y mantener cables de red.
* Debe contener pista de conducto de alambre de montaje horizontal que permite enrutar cables donde sea necesario con una serie de dedos ranurados en cada lado del conducto y agujeros de paso en la parte posterior.
* Debe cumplir con normativa REACH, RoHS o equivalentes.
* Debe estar fabricado con acero y plástico de alta calidad.
* Debe incluir tornillos y tuercas de instalación.
 |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
| **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **6** | **UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU)** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | * Tira de alimentación PDU para rack, de por lo menos 10 salidas de ángulo recto con amplio espaciado, cable de 15 A, 15 pies con enchufe 5-15 P, color negro
* Regleta 1U para montaje en rack
* 10 tomas 5-15R
* Enchufes colocados en ángulo recto para acomodar transformadores voluminosos
* Diseñado para estantes estándar de 18.9 in
* Cable de 14.8 ft; interruptor de circuito de 15 A
* Garantía de por vida
 |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | **PLACA SENCILLA RJ45** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Placa sencilla para toma RJ45 blanca |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **8** | **PLACA DOBLE RJ45** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Placa doble para toma RJ45 blanca |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **9** | **TOMA HEMBRA MODULAR TIPO DADO RJ 45** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  |                   **Descripción** | * RJ45 hembra para cables Ethernet CAT6A UTP.
* Capacidad para fijar de forma segura a cualquier panel de parche y placas de pared con puertos Keystone estándar.
* Apto para 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mb/s) de hasta 328.1 ft.
* Compatible con conductores de cobre sólido y trenzado de 23 a 26 AWG.
* Con soporte para por lo menos 500 MHz.
* Debe estar construido con níquel resistente a la corrosión y contactos chapados en oro. Cada conector RJ45 Keystone debe ser de plástico de alta calidad, y resistente contra impactos y daños.
* Debe funcionar con una herramienta de perforación estándar y soporte de perforación para mayor comodidad.
* Keystone CAT6A sin blindaje en color azul o blanco.
 |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **10** | **MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (CAJA RECTANGULAR)** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Material pvcMedidas 4 x 2 pulgCon soporte para tornillos que permita asegurar faceplates RJ45 |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **11** | **CAJA CUADRADA 4"X4", DOBLE FONDO** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Caja cuadrada p/conexión 4x4x¾plg galvanizado doble fondo UL |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **12** | **TECNODUCTO DE 1"** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Para instalaciones eléctricas y telefónicas en paredes, cielo falso, entrepisos y contra pisos.Con aislamientoEstructura plástica de pvc corrugada y flexible |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **13** | **CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 1"** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Conector recto (macho) para tubo Conduit flexible 1 pulgadaUso eléctricoPara conectar tubo Conduit a cajas de registro |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **14** | **UNION PARA TECNODUCTO DE 1"** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Unión para tubo Conduit flexible de 1 pulgadaCon aislamientoDebe evitar la propagación de llamaEstructura plástica de PVC flexible |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **15** | **TECNODUCTO DE 3/4"** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Tubo Conduit flexible 3/4 pulgada Con aislamientoDebe evitar la propagación de llamaEstructura plástica de PVC flexible |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **16** | **CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 3/4"** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Conector recto (macho) para tubo Conduit flexible 3/4 pulgadaUso eléctricoDebe permitir conectar tubo Conduit a cajas de registro |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **17** | **UNION CONDUIT DE 3/4"** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Unión para tubo Conduit flexible 3/4 pulgadasCon aislamientoDebe evitar la propagación de llamaEstructura plástica de PVC flexible |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
| **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **18** | **ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | **Descripción** | Alambre galvanizado liso calibre 14 (2 milímetros) |  |  |
|  | **Plazo de entrega** | 15 días calendario después de recibida orden de compra |  |  |
|  | **Lugar de entrega** | Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén el paraíso Final 6ª Calle Oriente Nº 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato. Para lo cual, el su ministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recepcionarse cumplan estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM No.** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** | **Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento.** |
| **19** | **INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO, 100 AMPERIOS, 300 V., INCORPORADO EN GABINETE METALICO, NEMA 1** | **Marca:****Modelo:****País de Origen:** |  |
|  | DESCRIPCION | Suministro de Gabinete NEMA 1 para interiores IP20, con protección disyuntor termomagnético de 100A/2P 120/240V; que contenga barra de neutro y de tierra, para cable 1/0 |  |  |
|  | UBICACIÓN | UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMA (UGP)Urb. Lomas de Altamira, Boulevar Altamira y Avenida Republica de Ecuador N° 33, San Salvador |  |  |
|  | CARACTERISTICAS MECANICAS | Deberá cumplir o exceder las normas UL, ANSI, así como los principales requerimientos de diferentes países |  |  |
|  | Condiciones de Recepción | Se deberá entregar a entera satisfacción de administrador de contrato u orden de compra. deberá ser nuevo. No se aceptará el suministro con desperfectos.  |  |  |

**FORMULARIO N° 04. FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS**

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: PRIDESII-223-CP-SGO-MINSAL/14, denominado “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE LA UGP PRIDES II”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO DEL PRODUCTO** | **DESCRIPCIÓN** | **U.M.** | **CANT.** | **PRECIO UNITARIO****(IVA incluido)** | **PRECIO TOTAL****(IVA incluido)** |
| 1 | 70215211 | PATCH CORD DE FIBRA OPTICA OM3 LC-SC, MULTIMODO COLOR CELESTE 50/125 | C/U | 6 |  |  |
| 2 | 70215014 | CABLE DE FIBRA OPTICA OM3, MULTIMODO 50/125 | Mt | 125 |  |  |
| 3 | 70215071 | BANDEJA PARA FIBRA OPTICA | C/U | 2 |  |  |
| 4 | 62506031 | PANEL DE PARCHEO (PATCH PANEL) DE 48 PUERTOS | C/U | 4 |  |  |
| 5 | 70215075 | ORGANIZADOR DE CABLES PARA RACK, 19", 2 UNIDADES | C/U | 4 |  |  |
| 6 | 60201385 | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) | C/U | 2 |  |  |
| 7 | 70215037 | PLACA SENCILLA RJ45 | C/U | 90 |  |  |
| 8 | 70215038 | PLACA DOBLE RJ45 | C/U | 45 |  |  |
| 9 | 70205800 | TOMA HEMBRA MODULAR TIPO DADO RJ 45 | C/U | 150 |  |  |
| 10 | 70205480 | MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (CAJA RECTANGULAR) | C/U | 135 |  |  |
| 11 | 70205197 | CAJA CUADRADA 4"X4", DOBLE FONDO | C/U | 25 |  |  |
| 12 | 70205500 | TECNODUCTO DE 1" | Mt | 120 |  |  |
| 13 | 70215028 | CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 1" | C/U | 75 |  |  |
| 14 | 70215022 | UNION PARA TECNODUCTO DE 1" | C/U | 45 |  |  |
| 15 | 70205499 | TECNODUCTO DE 3/4" | Mt | 1260 |  |  |
| 16 | 70215026 | CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 3/4" | C/U | 250 |  |  |
| 17 | 70205582 | UNION CONDUIT DE 3/4" | C/U | 150 |  |  |
| 18 | 70212994 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 | LB | 50 |  |  |
| 19 | 70120053 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO, 100 AMPERIOS, 300 V., INCORPORADO EN GABINETE METALICO, NEMA 1 | C/U | 1 |  |  |
|  |  | ***TOTAL OFERTADO*** |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[*El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]*

**Impuestos:** El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

**FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

 *[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]*

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

Comparación de precios:

A: MINSAL/ PRIDESII

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos añoscontado a partir de *la fecha establecida para la recepción de ofertas* si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

 (a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

 (b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento; o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

 Firmada: *[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].*

En capacidad de *[indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Nombre: *[nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[nombre completo del Oferente]*

Fechada el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar la *fecha de la firma]*