**ANEXO N°1: FORMULARIO DE LA OFERTA**

(Lugar y fecha)

Señores

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Solicitud de Cotización N°: RECOVID-100-RFQ-GO denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CORTINAS DE AIRE PARA MEJORAR EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS CON CADENA DE FRÍO, EN ALMACÉN EL MATAZANO CENTRO NACIONAL DE BIOLOGICOS CENABI”.

Nombre y dirección del Ofertante:

\_\_\_\_\_\_(Nombre del Ofertante)\_\_\_\_\_\_\_\_ abajo firmante, con domicilio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del departamento de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, República \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quién se presenta en su carácter de titular y/o representante legal del Ofertante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los Bienes y/o Servicios solicitados según los plazos previstos de acuerdo al siguiente detalle:

Para el Ítem 1 el precio total de nuestra oferta, a continuación, es: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar el precio total de la oferta del Ítem en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];

El precio total de nuestra oferta es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; todos los precios Incluyen IVA.

La validez de nuestra oferta es de \_\_\_\_\_ días contados a partir del día establecido para la presentación de la oferta.

Firma y sello del Ofertante

Teléfono de contacto

Dirección:

E-mail:

**ANEXO N°2: LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO  (INCLUYE IVA) | TOTAL  (INCLUYE IVA) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | | |  |

El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, servicios conexos y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[*El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]*

**Impuestos:** El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

País de Origen de los bienes:

Plazo de entrega:

Firma del Ofertante

Sello del Proveedor

**ANEXO N°3: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Indicación: colocar en la columna de **Especificaciones Técnicas ofertadas** el detalle de las especificaciones técnicas del equipo que está ofertando, no solamente poner número de folio de catálogo, tampoco autoevaluarse colocando *si cumple*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| 1 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 60,000 BTU |  |
| Código del Producto | 60207140 |  |
| Descripción | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 60,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 13 ó mayor  Con control remoto. |  |
| Características Eléctricas | Unidad Condensadora:  - Voltaje: 208/230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. **Voltaje disponible: 208 voltios**  Unidad evaporadora:  - Voltaje: 208/230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. |  |
| Características Mecánicas | Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techo  Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared.  El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado.  CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:  Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones. |  |
| Condiciones de Recepción e Instalación | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha de los equipos. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano, con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de cada unidad condensadora.  Se requiere efectuar visita técnica, con el objetivo de evaluar las instalaciones donde serán instalados los equipos de aire acondicionado, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas.  Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.  Se instalará en Almacén de Fungibles del Centro Nacional de Biológicos |  |
| Información Técnica Requerida | Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas  Con el Equipo: Manual de Operación, de Servicio |  |
| Garantía | De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.  Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. |  |
| Capacitación | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:  La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. |  |
| Servicios Conexos | 2. Encielar con material de PVC, área donde se instalarán los cuartos fríos con dimensiones:  largo: 12,00 metros, ancho: 12,50 metros altura: 5,00 metros.  3. Encielar área de entrada principal donde se instalarán cuartos fríos con dimensiones:  largo: 3,36, metros, ancho: 3,14 metros altura: 2,40 metros.  4. Instalaciones eléctricas de iluminación en entrada principal conforme a ubicación de área donde se instalarán los cuartos fríos  5. Instalaciones eléctricas de iluminación en área donde se instalarán cuartos fríos.  6. Sellar ventanales de vidrio con material aislante de temperatura, instalados en pared (lado Sur). |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| 2 | BARRERA O CORTINA DE AIRE DE 36” PARA PUERTA, 110 Ó 220 VAC, 60 HZ |  |
| Código del Producto | 60207201 |  |
| Descripción | Suministro, instalación y puesta en marcha de barrera o cortina de aire para puerta de longitud 36”, monofásico, 208/230 VAC, 60 HZ. Con control remoto. |  |
| Características Eléctricas | Unidad Manejadora de aire :  Voltaje: 208/230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1., |  |
| Características Mecánicas | Unidad suspendida en pared  CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:  Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones. |  |
| Condiciones de Recepción e Instalación | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha de la Cortina de aire. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano, con su protección eléctrica.  Se requiere efectuar visita técnica**,** con el objetivo de evaluar las instalacion donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas.  Lugar de instalación: Centro Nacional de Biológicos, Plantel El Matazano, Soyapango, San Salvador  Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.  Se instalará en Almacén de Fungibles del Centro Nacional de Biológicos |  |
| Información Técnica Requerida | Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas  Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio |  |
| Garantía | De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.  Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. |  |
| Capacitación | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:  La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| 3 | BARRERA O CORTINA DE AIRE DE 48” PARA PUERTA, 110 Ó 220 VAC, 60 HZ |  |
| Código del Producto | 60207213 |  |
| Descripción | Suministro, instalación y puesta en marcha de barrera o cortina de aire para puerta de longitud 48”, monofásico, 208/230 VAC, 60 HZ. Con control remoto. |  |
| Características Eléctricas | Unidad Manejadora de aire :  Voltaje: 208/230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1., |  |
| Características Mecánicas | Unidad suspendida en pared  CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:  Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones. |  |
| Condiciones de Recepción e Instalación | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha de la Cortina de aire. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano, con su protección eléctrica.  Se requiere efectuar visita técnica**,** con el objetivo de evaluar la instalación donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas.  Lugar de instalación: Centro Nacional de Biológicos, Plantel El Matazano, Soyapango, San Salvador  Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.  Se instalará en Almacén de Fungibles del Centro Nacional de Biológicos |  |
| Información Técnica Requerida | Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas  Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio |  |
| Garantía | De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.  Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. |  |
| Capacitación | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:  La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. |  |

**ANEXO N°4: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

SDC. No.: N°RECOVID-100-RFQ-GO denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CORTINAS DE AIRE PARA MEJORAR EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS CON CADENA DE FRÍO, EN ALMACÉN EL MATAZANO CENTRO NACIONAL DE BIOLOGICOS CENABI”.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier SDC de contrato con el Comprador por un período de 2 años contados a partir de la fecha de presentación de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento, (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificativa.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Ofertante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechada el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar la fecha de la firma]

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

**ANEXO N°5 DECLARACIÓN JURADA**

Señores

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión

Presente

Atendiendo la invitación recibida para participar en el proceso de Solicitud de Cotización N° RECOVID-100-RFQ-GO denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CORTINAS DE AIRE PARA MEJORAR EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS CON CADENA DE FRÍO, EN ALMACÉN EL MATAZANO CENTRO NACIONAL DE BIOLOGICOS CENABI”, para ser entregados en \_\_\_\_\_, detallados en los documentos adjuntos a esta carta.

Al presentar la propuesta como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (persona natural, persona jurídica o asociación, según aplique), declaro bajo juramento, que:

Me comprometo a entregar y proveer los servicios con sujeción a los requisitos que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y por los precios detallados en mi Oferta.

Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte de la orden de Compra, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos.

Me comprometo a no incurrir o denunciar cualquier acto relacionado con prácticas prohibidas que fuere de mi conocimiento durante el desarrollo del proceso.

Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal, Nombre de la Empresa

o persona natural

(Lugar y fecha)