**ANEXO N°1: FORMULARIO DE LA OFERTA**

(Lugar y fecha)

Señores

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Solicitud de Cotización N°: RECOVID-92-RFQ-GO denominado “AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINSAL”.

Nombre y dirección del Ofertante:

\_\_\_\_\_\_(Nombre del Ofertante)\_\_\_\_\_\_\_\_ abajo firmante, con domicilio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del departamento de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, República \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quién se presenta en su carácter de titular y/o representante legal del Ofertante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los Bienes y/o Servicios solicitados según los plazos previstos de acuerdo al siguiente detalle:

Para el Ítem 1 el precio total de nuestra oferta, a continuación, es: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar el precio total de la oferta del Ítem en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];

El precio total de nuestra oferta es de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; todos los precios Incluyen IVA.

La validez de nuestra oferta es de \_\_\_\_\_ días contados a partir del día establecido para la presentación de la oferta.

Firma y sello del Ofertante

Teléfono de contacto

Dirección:

E-mail:

**ANEXO N°2: LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO(INCLUYE IVA) | TOTAL(INCLUYE IVA) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |

El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, servicios conexos y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[*El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]*

**Impuestos:** El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA.

País de Origen de los bienes es:

Plazo de entrega es:

Firma del Ofertante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sello del Oferente:

**ANEXO N°3: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **ÍTEM 1** | **EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 36,000 BTU**  |
|  | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA**  | **ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS****MARCA:****MODELO:****PAIS DE ORIGEN:** |
| Descripción  | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 36,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 ó mayor, tecnología INVERTER, Con control remoto. |  |
| Características Eléctricas | Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1., VOLTAJE **DISPONIBLE: 230 VAC., ± 5%**Unidad evaporadora: - Voltaje: 230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. |  |
| Características Mecánicas | Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techoUnidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared.El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado.CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones. |  |
| Condiciones de Recepción e Instalación | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano, con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora.  Se deberá incluir en su oferta la desinstalación de equipo existente. Se requiere efectuar visita técnica**,** con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Lugar de instalación: UNIDAD DE PROMOCIÓN DE VIDA SANA Y BIENESTAR (Edificio Ex - Malaria)Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato.El oferente deberá incluir en su oferta compromiso por escrito de la existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. |  |
| Información Técnica Requerida | Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio |  |
| Garantía  | El oferente adjudicado deberá presentar una garantía de un año, contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. |  |
| Capacitación | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **ÍTEM 2** | **EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 18,000 BTU** |
|  | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA**  | **ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS****MARCA:****MODELO:****PAIS DE ORIGEN:** |
| Descripción  | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 18,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 ó mayor, tecnología INVERTER, Con control remoto. |  |
| Características Eléctricas | Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. **Voltaje disponible: 208 voltios**Unidad evaporadora: - Voltaje: 208/230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. |  |
| Características Mecánicas | Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techoUnidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared.El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado.CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones.  |  |
| Condiciones de Recepción e Instalación | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano (estimar 15 metros), con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora. Estimar 8 metros de distancia entre unidades condensadora y evaporadora.Se requiere efectuar visita técnica, con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Si es reemplazo de equipo de aire acondicionado, estimar su respectivo desmontaje completo.Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato. Se instalará en Laboratorio de Control de Calidad.El oferente deberá incluir en su oferta compromiso por escrito de la existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años |  |
| Información Técnica Requerida | Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio |  |
| Garantía  | El oferente adjudicado deberá presentar una garantía de un año, contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. |  |
| Capacitación | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **ÍTEM 3** | **EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 12,000 BTU** |
|  | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA**  | **ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS****MARCA:****MODELO:****PAIS DE ORIGEN:** |
| Descripción  | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 12,000 BTU/H, refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 ó mayor, tecnología INVERTER, Con control remoto. |  |
| Características Eléctricas | Unidad Condensadora: - Voltaje: 208 -230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1., VOLTAJE **DISPONIBLE: 230 VAC., ± 5%**Unidad evaporadora: - Voltaje: 230 VAC., ± 5%, Frecuencia: 60 Hz., Fases: 1. |  |
| Características Mecánicas | Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, a la pared/techoUnidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo con pintura anticorrosiva, al piso/pared.El drenaje de agua deberá ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá proponer un lugar a donde conectar el desagüe y si es necesario incluir bomba de condensado.CALIDAD DE EQUIPO Y MATERIALES:Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberán ser completamente nuevos y de fabricación reciente y libres de defectos o imperfecciones. |  |
| Condiciones de Recepción e Instalación | El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando; incluyendo la instalación eléctrica polarizada completa desde el tablero eléctrico más cercano, con caja térmica tipo 3R para intemperie instalada a la par de la unidad condensadora.  Se deberá incluir en su oferta la desinstalación de equipo existente. Se requiere efectuar visita técnica**,** con el objetivo de evaluar las instalaciones donde será montado el equipo, así como los elementos necesarios para cumplir con las presentes especificaciones técnicas. Lugar de instalación: UNIDAD DE PROMOCIÓN DE VIDA SANA YY BIENESTAR (Edificio Ex - Malaria)Deberá entregarse a entera satisfacción de la Unidad solicitante y Administrador del Contrato. El oferente deberá incluir en su oferta compromiso por escrito de la existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años |  |
| Información Técnica Requerida | Con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el Equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio |  |
| Garantía  | El oferente adjudicado deberá presentar una garantía de un año, contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. |  |
| Capacitación | El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. |  |

Firma del Proveedor

Sello del Proveedor

**ANEXO N°4: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

SDC. No.: N°RECOVID-92-RFQ-GO denominado “AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINSAL”.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier SDC de contrato con el Comprador por un período de 2 años contados a partir de la fecha de presentación de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento, (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificativa.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Ofertante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechada el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicar la fecha de la firma]

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

**ANEXO N°5 DECLARACIÓN JURADA**

Señores

Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión

Presente

Atendiendo la invitación recibida para participar en el proceso de Solicitud de Cotización N° RECOVID-92-RFQ-GO denominado “AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINSAL”, para ser entregados en \_\_\_\_\_, detallados en los documentos adjuntos a esta carta.

Al presentar la propuesta como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (persona natural, persona jurídica o asociación, según aplique), declaro bajo juramento, que:

Me comprometo a entregar y proveer los servicios con sujeción a los requisitos que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y por los precios detallados en mi Oferta.

Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte de la orden de Compra, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos.

Me comprometo a no incurrir o denunciar cualquier acto relacionado con prácticas prohibidas que fuere de mi conocimiento durante el desarrollo del proceso.

 Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal, Nombre de la Empresa

o persona natural

(Lugar y fecha)