Carta de la Oferta

**Fecha de presentación de esta Oferta:** *[Indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].*

**SDO N° :** *[Indique el número del proceso de la SDO].*

**Solicitud de Oferta N°:** *[Indique identificación].*

**Alternativa N°:** *[Indique el número de identificación si esta es una Oferta alternativa].*

Para:***[Indique el nombre del Comprador]****.*

1. **Sin reservas:** Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con la IAL 8, y no tenemos reserva alguna al respecto.
2. **Elegibilidad:** Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de intereses, de acuerdo con la IAL 4.
3. **Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta:** No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Comprador sobre la base de la suscripción de una Declaración de Mantenimiento de Oferta/Propuesta en el País del Comprador de acuerdo con la IAL 4.7.
4. **Cumplimiento de las disposiciones:** Ofrecemos proveer los siguientes bienes de conformidad con el Documento de Licitación y de acuerdo con el Cronograma de Entregas establecido en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos: *[proporcione una descripción breve de los Bienes y Servicios Conexos].*
5. **Precio de la Oferta:** El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el artículo (f) a continuación es:

Opción 1, en caso de un solo lote: el precio total es *[indique el precio total de la Oferta en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas].*

O bien,

Opción 2, en caso de múltiples lotes: (a) precio total de cada lote *[inserte el precio total de cada item en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas],* y (b) precio total de todos los ítems (suma de todos los ítems) *[inserte el precio total de todos los items en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas].*

1. **Descuentos:** Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:
2. Los descuentos ofrecidos son: *[especifique cada descuento ofrecido]*.
3. El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados los descuentos se detalla a continuación: *[detalle la metodología que se usará para aplicar los descuentos].*
4. **Período de Validez de la Oferta:** Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la IAL 18.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas establecida en la IAL 22.1 de los DDL (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá teniendo carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.
5. **Garantía de Cumplimiento:** Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con el Documento de Licitación.
6. **Una Oferta por Licitante:** No estamos presentando ninguna otra Oferta como Licitantes individuales, y no estamos participando en ninguna otra Oferta ni como miembros de una APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de la IAL 4.3, sin considerar las Ofertas Alternativas presentadas de acuerdo con la IAL 13.
7. **Suspensión e inhabilitación:** Nosotros, junto con todos nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no dependemos de ninguna entidad o persona, ni somos controlados por ninguna entidad o persona, que esté sujeta a una suspensión o inhabilitación temporal impuesta por el Grupo OFID ni a una inhabilitación impuesta por el Grupo OFID de conformidad con el Acuerdo de Aplicación Mutua de las Decisiones de Inhabilitación, suscrito por el OFID y otros OFIDs de fomento. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes o regulaciones oficiales del País del Comprador ni en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
8. **Empresa o ente de propiedad estatal:** *[Seleccione la opción correspondiente y elimine la otra]. [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]*/*[Somos una empresa o ente de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.6].*
9. **Comisiones, gratificaciones, honorarios:** Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el Proceso de Licitación o la ejecución del Contrato: *[proporcione el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación a la que se haga referencia]*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).

1. **Contrato vinculante:** Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre nosotros hasta que las partes hayan preparado y perfeccionado un contrato formal.
2. **Comprador no obligado a aceptar:** Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta con el costo evaluado más bajo, la Oferta más Conveniente ni ninguna otra Oferta que reciban.
3. **Fraude y Corrupción:** Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en prácticas fraudulentas o corruptas.

**Nombre del Licitante\*:** *[proporcione el nombre completo del Licitante].*

**Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**\*\***:** *[proporcione el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Oferta].*

**Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta:** *[indique el cargo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

**Firma de la persona nombrada anteriormente:** *[indique la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores].*

**Fecha de la firma: El día** *[indique la fecha de la firma]* **del mes** *[indique mes]* **del año** *[indique año].*

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

Formulario de Información sobre el Licitante

*[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos].*

Fecha: *[indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].*

SDO n.°: *[Indique el número del proceso de la SDO].*

Alternativa n.°: *[indique el n.° de identificación, si esta es una oferta por una alternativa].*

Página \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ páginas

|  |
| --- |
| 1. Nombre del Licitante: *[indique el nombre jurídico del Licitante].* |
| 2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada miembro: *[indique el nombre jurídico de cada miembro de la APCA].* |
| 3. País donde está registrado el Licitante en la actualidad o país donde intenta registrarse: *[indique el país donde está registrado el Licitante en la actualidad o país donde intenta registrarse].* |
| 4. Año de registro del Licitante: *[indique el año de registro del Licitante].* |
| 5. Dirección del Licitante en el país donde está registrado: *[indique el domicilio legal del Licitante en el país donde está registrado].* |
| 6. Información del representante autorizado del Licitante:  Nombre: *[indique el nombre del representante autorizado].*  Dirección: *[indique la dirección del representante autorizado].*  Números de teléfono y fax*: [indique los números de teléfono y fax del representante autorizado].*  Dirección de correo electrónico: *[indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado].* |
| 7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: *[marque las casillas que correspondan]*  🞎 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación), o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAL 4.4. e IAL 20.3  🞎 Si se trata de una APCA, carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la IAL 4.1. e IAL 20.4  🞎 Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentación que acredite:   * su autonomía jurídica y financiera, * su operación conforme al Derecho comercial, * que el Licitante no se encuentra bajo la supervisión del Comprador.   8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. *Si se requiere bajo DDL IAL 45.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].* |

Formulario de información sobre los miembros de la APCA

*[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante y por cada uno de los miembros de la APCA].*

Fecha: *[indique día, mes y año de la presentación de la Oferta].*

SDO n.°: *[indique el número del proceso de Licitación].*

Alternativa n.°: *[indique el n.° de identificación, si esta es una oferta por una alternativa].*

Página \_\_\_\_ de \_\_\_\_ páginas

|  |
| --- |
| 1. Nombre del Licitante *[indique el nombre jurídico del Licitante].* |
| 2. Nombre jurídico del miembro de la APCA *[indique el nombre jurídico del miembro de la APCA].* |
| 3. Nombre del país de registro del miembro de la APCA *[indique el nombre del país de registro del miembro de la APCA].* |
| 4. Año de registro del miembro de la APCA: *[indique el año de registro del miembro de la APCA].* |
| 5. Dirección del miembro de la APCA en el país donde está registrado: *[domicilio legal del miembro de la APCA en el país donde está registrado].* |
| 6. Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA:  Nombre: *[indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA].*  Dirección: *[indique la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA].*  Números de teléfono y fax: *[indique los números de teléfono y fax del representante autorizado del miembro de la APCA].*  Dirección de correo electrónico: *[indique la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA].* |
| 7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: *[marque las casillas que correspondan].*  🞎 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación) o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAL 20.3  🞎 Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho comercial y que no se encuentra bajo la supervisión del Comprador, de conformidad con la IAL 4.6  8. Se incluye el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. *Si se requiere bajo DDL IAL 45.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre la titularidad real de cada miembro de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva].* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monedas de acuerdo con la Subcláusula 15 de las IAO | | | | | | | | Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LPN No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Alternativa No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Página N° \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| No. De Ítem | | Descripción de los Bienes | País de Origen  ( Aplica para bienes ) | Fecha de entrega | Cantidad y unidad física | | Precio unitario  Entrega en lugar designado | | Precio Total  por artículo |
| *[indicar el número del artículo]* | | *[indicar el nombre de los Bienes,* ***detallar los ítems ofertados****]* | *[indicar el país de origen de los Bienes]* | *[indicar la fecha de entrega propuesta]* | *[indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida]* | | *[indicar el precio unitario por unidad](Incluir IVA)* | | *[indicar el precio total por artículo]* |
| 1 | |  |  |  | C/U | |  | |  |
| 2 | |  |  |  | C/U | |  | |  |
| 3 | |  |  |  | C/U | |  | |  |
|  | Precio Total (IVA incluido) | | | | |  | | | |
| Nombre del Oferente *[indicar el nombre completo del Oferente]*  Firma del Oferente *[firma de la persona que firma la Oferta]*  Fecha *[Indicar Fecha]* | | | | | | | | | |

Lista de Precios: Bienes a ser entregados con todos los derechos pagados en el lugar de destino convenido.

|  |
| --- |
|  |

Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta

***[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas].***

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

Oferta n.°: *[número del proceso de la SDO].*

Alternativa n.°: *[indique el n.° de identificación si se trata de una oferta por una alternativa].*

Para: *[indique el nombre completo del Comprador].*

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de Oferta.

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de 2 años *contados* a partir de la fecha estipulada para la presentación de ofertas, si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la oferta, a saber:

* + - * 1. si retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado en la Carta de la Oferta, o
        2. si, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, o (ii) no suministramos o nos negamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL, (iii) si no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Oferta expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Licitante seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de la expiración de nuestra Oferta, lo que ocurra primero.

Nombre del Licitante\*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante\*\*:

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].*

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

*[El comprador completará este cuadro, excepto la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Licitante”, que deberá ser completada por el Licitante].*

| **N.**°**de artículo** | **Descripción de los bienes** | **Cantidad** | **Unidad física** | **Lugar de entrega final, según se indica en los DDL** | **Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha más temprana de entrega** | **Fecha límite de entrega** | **Fecha de entrega ofrecida por el licitante *[la proporcionará el Licitante; sin embargo, no puede exceder de la fecha limite]*** |
| *[Indique el n.o del artículo].* | *[Indique la descripción de los Bienes].* | *[Indique la cantidad de los artículos por suministrar].* | *[unidad física de medida* | *[Indique el lugar de entrega].* | *[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].* | *[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].* | *[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].* |
|  | **SILLAS Y SILLONES** |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 | SILLA ERGONOMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO | 38 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 2 | SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS | 3 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 3 | MODULO DE TRES SILLAS | 9 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 4 | MODULO DE CUATRO SILLAS | 50 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 5 | **SILLON** (SILLON DE 1 CUERPO) | 3 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 6 | **SILLON** (SILLON DE 2 CUERPOS) | 7 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 7 | **SILLON** (SILLON DE 3 CUERPOS) | 1 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
|  | **ESCRITORIOS, MESAS Y BANCOS** |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 8 | ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L | 4 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 9 | MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS | 15 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 10 | MESA PARA USO GENERAL, DIFERENTES MEDIDAS | 8 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 11 | MESA DE CENTRO | 4 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 12 | MESA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS | 1 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 13 | BANCO PARA DESVESTIDOR | 14 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
|  | **ANAQUELES, ESTANTES Y ESCALERAS** |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 14 | ANAQUEL METALICO CON PUERTAS METALICAS Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 15 | LOCKER DE DOS COMPARTIMIENTOS CON LLAVE | 32 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 16 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO | 139 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 17 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION GRANDE | 17 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 18 | ESTANTE METALICO TIPO DEXION, VARIAS MEDIDAS | 46 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 19 | ESCALERA METÁLICA PLEGABLE DE 3 ESCALONES | 22 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
|  | **DEPÓSITOS PARA DESECHOS** |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 20 | BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA | 101 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 21 | DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS | 23 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 22 | BASURERO DE ACERO INOXIDABLE DE PEDAL CON TAPADERA | 25 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 23 | BASURERO CON TAPA DE BALANCIN, BOTE CAMPANA DIMENSIONES  (34.5 X 34.5X 64 )CMS | 35 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 24 | BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 105 LITROS | 12 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 25 | BASURERO DE MALLA METALICA (PAPELERO) | 34 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
|  | **OTROS** |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 26 | MONTACARGA HIDRAULICO | 1 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 27 | PANTALLA DE VINILO, RETRÁCTIL, CON TRIPODE PORTATIL | 1 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |
| ITEM 28 | PIZARRA ACRILICA DE UN CUERPO | 2 | C/U | Almacen el Paraiso | 15 días | 75 días |  |

**SILLAS Y SILLONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **1** | **62502045** | **56101504** | **SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS TIPO CAJERO** |
| Descripción y  Características | | 1. Silla ergonómica tipo cajero sin brazos. 2. Con respaldo ergonómico y altura ajustable. 3. Control de elevación y descenso del asiento. 4. Sistema neumático para fijar y mantener la altura. 5. Base de al menos 5 ruedas blandas, de fácil maniobrabilidad y silenciosas de al menos 2”. 6. Estructura tubular. 7. Altura ajustable entre: 45 a 55 cm. 8. Columna de tubo de lámina de acero, acabado cromado. 9. Asiento y respaldo de espuma de poliuretano, forrado de vinilo lavable u otro material de mejor calidad, resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua. 10. Asiento y respaldo de espuma y tapizados. 11. Medidas aproximadas:     1. Respaldo        1. Ancho: (40-50) cm        2. Alto: (45-60) cm.     2. Asiento:        1. Ancho: (40-50) cm.        2. Profundo: (45-55) cm. 12. Soporte de peso máximo aproximado de 250 lbs | |  |
|  | | 1. Garantia 1 año | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **2** | **62502020** | **56101504** | **SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS** |
| Descripción y  Características | | 1. Silla ergonómica ejecutiva con brazos para ambientes administrativos y/o jefaturas. 2. Fabricada de material resistente al fuego, a la rotura, a la abrasión, solidez del color a la luz y a la decoloración causada por el agua. 3. Asiento:    1. Tapizado de tela tipo damasco o similar.    2. Espuma inyectada de poliuretano de 2” de ancho mínimo. 4. Respaldo:    1. Tapizado de tela damasco o similar.    2. Con soporte lumbar ajustable    3. Espuma inyectada de poliuretano de 2” de ancho mínimo. 5. Con ajuste de altura. 6. Sistema sincrónico para ajuste de altura entre (45-55) cm. 7. Base de poliuretano o similar tipo estrella, con 5 rodos de 2” de alto rendimiento. 8. Medidas aproximadas:    1. Respaldo       1. Ancho: (40-50) cm       2. Alto: (45-50) cm.    2. Asiento:       1. Ancho: (45-50) cm.       2. Profundo: (45-50) cm. 9. Soporte de peso mayor 300 lb. | |  |
| Garantia: 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **3** | **62501150** | **42192106** | **MODULO DE TRES SILLAS** |
| Descripción y  Características | | 1. Módulo de 3 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos y administrativos del establecimiento. 2. Módulo de 3 sillas de excelente estabilidad. 3. Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo. 4. Las soldaduras serán corridas y no se permitirán soldaduras punteadas. 5. Módulo fabricado con asientos metálicos, en fibra de vidrio de alta densidad, poliuretano de alta resistencia u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. 6. Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad. 7. Brazos en los extremos, de preferencia fabricados en aluminio inyectado 8. Estructura de soporte fabricada de tubo estructural o aluminio, con tratamiento anticorrosivo previa pintura. 9. Pintado y secado al horno o pintura electrostática o laca automotriz acabado tipo aluminizado. 10. Con refuerzo a la mitad del módulo y en las esquinas de las 4 patas. 11. Tacos antideslizantes de hule grueso de alta duración en todas las patas. 12. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio. 13. Dimensiones aproximadas del asiento:     1. Altura: 40-55 cm.     2. Ancho: 45-50 cm.     3. Profundidad: 45-60 cm. 14. Capacidad de carga por asiento: 250 lb | |  |
| Garantia 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **4** | **62501100** | **42192106** | **MODULO DE CUATRO SILLAS** |
| Descripción y  Características | | 1. Módulo de 4 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos y administrativos del establecimiento. 2. Módulo de 4 sillas de excelente estabilidad. 3. Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo. 4. Las soldaduras serán corridas y no se permitirán soldaduras punteadas. 5. Módulo fabricado con asientos metálicos, en fibra de vidrio de alta densidad, poliuretano de alta resistencia u otro material de mejor calidad, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. 6. Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad. 7. Brazos en los extremos, de preferencia fabricados en aluminio inyectado 8. Estructura de soporte fabricada de tubo estructural o aluminio, con tratamiento anticorrosivo previa pintura. 9. Pintado y secado al horno o pintura electrostática o laca automotriz acabado tipo aluminizado. 10. Con refuerzo a la mitad del módulo y en las esquinas de las 4 patas. 11. Tacos antideslizantes de hule grueso de alta duración en todas las patas. 12. Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio. 13. Dimensiones aproximadas del asiento:     1. Altura: 40-55 cm.     2. Ancho: 45-50 cm.     3. Profundidad: 45-60 cm. 14. Capacidad de carga por asiento: 250 lb | |  |
| Garantia: 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **5** | **62502210** | **56101502** | **SILLON (INDIVIDUAL)** |
| Descripción y  Características | | 1. Sofá individual, para descanso de uso general. 2. Estructura fabricada en madera sólida, pino curado, ciprés, nogal, caoba, o similar. 3. Espuma de alta densidad, poliuretano no menor de 4 pulgadas de espesor. 4. Material de tapizado resistente en microfibra, microcuero, poliéster o vinil, en tonos negro o gris, repelente a líquidos. 5. Material de tapizado en microfibra, microcuero, 6. Con apoya brazos acolchonado. 7. Patas de madera sólida. 8. Capacidad de soportar peso de 120 kg o mayor 9. Dimensiones aproximadas:    1. Largo: (69 - 110) cm (frente)    2. Ancho: (70 - 90) cm (profundidad)    3. Altura: (70-95) cm | |  |
| Garantia: 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **6** | **62502210** | **56101502** | **SILLON ( 2 CUERPOS)** |
| Descripción y  Características | | 1. Sofá de dos cuerpos (2 espacios), para descanso de uso general en salas de estar de personal. 2. Estructura fabricada en madera sólida, pino curado, ciprés, nogal, caoba, o similar. 3. Espuma de alta densidad, poliuretano no menor de 4 pulgadas de espesor. 4. Material de tapizado resistente en microfibra, microcuero, poliéster o vinil, en tonos negro o gris, repelente a líquidos. 5. Con apoya brazos acolchonado. 6. Patas de madera sólida. 7. Capacidad de soportar peso de 250 kg o mayor 8. Dimensiones aproximadas:    1. Largo: (140 - 160) cm (frente)    2. Ancho: (70 - 90) cm (profundidad)    3. Altura: (70-95) cm | |  |
| Garantia 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **7** | **62502210** | **56101502** | **SILLON (3 CUERPOS)** |
| Descripción y  Características | | 1. Sofá de tres cuerpos (3 espacios), para descanso de uso general. 2. Estructura fabricada en madera sólida, pino curado, ciprés, nogal, caoba, o similar. 3. Espuma de alta densidad, poliuretano no menor de 4 pulgadas de espesor. 4. Material de tapizado resistente en microfibra, microcuero, poliéster o vinil, en tonos negro o gris, repelente a líquidos. 5. Con apoya brazos acolchonado. 6. Patas de madera sólida. 7. Capacidad de soportar peso de 250 kg o mayor 8. Dimensiones aproximadas:    1. Largo: (175 - 220) cm (frente)    2. Ancho: (70 - 90) cm (profundidad)    3. Altura: (70-95) cm | |  |
| Garantia 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

**ESCRITORIOS, MESAS, BANCOS Y PERCHEROS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **8** | **62501020** | **56101703** | **ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L** |
| Descripción y  Características | | 1. Escritorio para ser utilizado en áreas administrativas de jefatura. 2. Conformada por cubierta principal y ala auxiliar, con 3 gavetas en total 3. color negro. 4. Patas ajustables con regatones de hule grueso y liso. 5. Ninguna parte del mueble deberá presentar bordes con filo. 6. Estructura cubierta principal y ala de madera aglomerada de 1” de grosor, forrada de melamina y formada por 2 patas. 7. Faldones de 2 cm. de grosor 8. Cubierta principal    1. Con medidas aproximadas:       1. 160 cm. de largo       2. 70 cm. de ancho       3. 75 cm altura,       4. Con pasa cable 9. Ala auxiliar    1. Con medidas aproximadas de:       1. 120 cm largo,       2. 45 cm ancho,       3. 75 cm de altura,    2. Con tres gavetas 10. Una gaveta con chapa y llave | |  |
| Garantia: 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **9** | **62501300** | **56101706** | **MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS** |
| Descripción y  Características | | 1. Mesa redonda para cuatro personas. 2. Para uso en sala de reuniones de personal. 3. Estructura estable para evitar la flexión. 4. Con elemento de protección anti golpes al contorno 5. Estructura de madera u otro material resistente. 6. Superficie de trabajo exenta de irregularidades, forrada de plástico laminado o melamina de fácil limpieza y resistente a líquidos de limpieza de uso hospitalario. 7. Color gris o negro 8. Resistencia de peso aproximado 120 Kg. 9. Incluye 4 sillas acolchonadas, ergonómicas, giratorias, de altura ajustable, con brazo, con 5 rodos, Capacidad de carga por asiento: 250 lb cada una de las sillas, color negro. 10. Dimensiones aproximadas de la mesa en un rango de: 11. Diámetro: (1.00 -1.20) m 12. Altura: (0.8 – 0.9) m. | |  |
| Garantia 1 año. | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **10** | **62501335** | **56101719** | **MESA PARA USO GENERAL, DIFERENTES MEDIDAS** |
| Descripción y  Características | | 1. Mesa para uso general del personal en la sala de estar. 2. Mesa de estructura metálica y área de trabajo de madera con dimensiones:    1. Largo: (70-100) cm (frente)    2. Ancho: (40-55) cm (fondo)    3. Altura: (65-85) cm 3. Elaborada de lámina de 1/32 original y lámina de 3/64 en las patas. 4. Cubierta de durapanel o madera aglomerada de 1’’ y forrado con formica color negro o gris. 5. Tapacantos de hule 6. Incluye las cuatro sillas, que hagan juego con la mesa tanto en dimensiones, color y material de construcción, tapizadas color negro o gris. | |  |
| Garantia 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | | **CÓDIGO**  **MINSAL** | | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **11** | | **62501205** | | **56101519** | | **MESA DE CENTRO ( REDONDA)** |
| Descripción y  Características | | | | 1. Mesa de centro redonda para uso general en salas de espera. 2. Estructura o marco de metal o madera solida: roble, ciprés, nogal, caoba. 3. Superficie de cubierta plana, exenta de irregularidades de al menos 2.50 cm (1”) de espesor, de material resistente, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso típico 4. Con terminado en laminado plástico (melamina), o barniz 5. Estructura estable para evitar la flexión. 6. Dimensiones aproximadas:    1. Diámetro: 40 – 70 cms    2. Alto: 40 – 55 cms | | |  |
| Garantia 1 año | | | | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | | | | |  |
| Marca | | | | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | | | | |  |
| País de origen | | | | | | |  |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | | **CÓDIGO**  **ONU** | | **NOMBRE** | | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **12** | **62501250** | | **56101706** | | **MESA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS** | |
| Descripción y  Características | | | 1. Mesa ovalada de 8 puestos 2. Cubierta en aglomerado de madera de al menos 2.50 cm (1”) de espesor, con terminado en laminado plástico (melamina) en su cara superior, inferior y canto. color negro o gris de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso típico. 3. Estructura estable para evitar la flexión. 4. Con al menos dos aberturas con tapa, una a cada extremo para pasar cables. 5. Debe incluir una caja de conexión con al menos dos tomas de corriente doble tipo NEMA 5-15R instalados al centro de la mesa con tapa abatible. 6. Cuerpo del marco construido en acero con tratamiento anticorrosivo, pintura color negro. 7. Superficie de trabajo exenta de irregularidades. 8. Base de perfiles rectangulares de acero. 9. Resistencia de peso aproximado 120 Kg. 10. Incluye 8 sillas acolchonadas, ergonómicas, giratorias, de altura ajustable, con brazo, con 5 rodos. Capacidad de carga por asiento: 250 lb cada una de las sillas, color negro. | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | | | | |  |
| Marca | | | | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | | | | |  |
| País de origen | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **13** | **62500364** | **56121006** | **BANCO PARA DESVESTIDOR** |
| Descripción y  Características | | 1. Banco para desvestidor con dimensiones aproximadas:    1. Largo: (65-70) cm    2. Alto: (40-45) cm    3. Ancho: (45-50) cm 2. Estructura construida de tubo cuadrado de al menos 1”, calibre 18. 3. Asiento recubierto de madera de al menos 1” de espesor, o acolchonado tapizado en material resistente en microfibra, microcuero, poliéster o vinil, en tonos negro o gris, repelente a líquidos. 4. Acabado completo de pintura anticorrosiva en las partes no recubiertas. 5. Patas con tacos antideslizantes de larga duración. | |  |
| Garantia 1 año. | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

**ANAQUELES, ESTANTES Y ESCALERAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **14** | **62504250** | **46171509** | **ANAQUEL METALICO CON PUERTAS METALICAS Y CHAPA DE SEGURIDAD** |
| Descripción y  Características | | 1. Mueble metálico de dos puertas, con chapa y llave. 2. Con cuatro entrepaños regulables. 3. Capacidad de carga mínima por estante de 130 lb (60 Kg) 4. Fabricado en lámina de acero calibre 22, rolado en frio (CR). 5. Auto soportado al piso con faldón del mismo material. 6. Conjunto nivelable. 7. Estructura reforzada para evitar la flexión. 8. Con pintura anticorrosiva tipo epoxi al horno con acabado de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario., color negro o gris. 9. Dimensiones Aproximadas:    1. Alto: 1.80 a 2,00 m    2. Fondo: 0.50 a 0,60 m    3. Frente: 0.90 a 1,00 m. | |  |
| Garatia 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **15** | **62504139** | **56101520** | **LOCKER DE DOS COMPARTIMIENTOS CON LLAVE** |
| Descripción y  Características | | 1. Locker metálico, de dos compartimentos. 2. 2 Puertas con portacandado y porta etiquetas. 3. Con rejillas de ventilación 4. Estructura metálica resistente. 5. Pintado al horno en pintura en polvo color gris y tratamiento previo con anticorrosivo 6. Dimensiones aproximadas    1. 40 cm de ancho    2. 90 cm de profundidad.    3. 180 cm de altura | |  |
| Garantía 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **16** | **62504050** | **24102004** | **ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO** |
| Descripción y  Características | | 1. Estante metálico para colocar material, medicamentos y otros insumos 2. Estructura en ángulo ranurado tipo “Dexion”, perfil mínimo de 1½” X 1½”, de lámina de acero estructural calibre 14 o menor y entrepaños de lámina de acero calibre 20 o menor. 3. No. de entrepaños: 5 o más, distribuidos proporcionalmente 4. Pintado al horno en pintura en polvo color gris 5. Dimensiones aproximadas en un rango de:    1. Largo: 0.90 - 1.10 m.    2. Ancho: 0.40 - 0.50 m.    3. Alto: 2.0 - 2.20 m. | |  |
| Garantia 1 año. | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **17** | **62504100** | **24102004** | **ESTANTE METALICO TIPO DEXION GRANDE** |
| Descripción y  Características | | 1. Estante metálico para colocar material, medicamentos y otros insumos 2. Estructura en ángulo ranurado tipo “Dexion”, perfil mínimo de 1½” X 1½”, de lámina de acero estructural calibre 14 o menor y entrepaños de lámina de acero calibre 20 o menor. 3. No. de entrepaños: 5 o más, distribuidos proporcionalmente 4. Pintado al horno en pintura en polvo color gris 5. Dimensiones aproximadas en un rango de:    1. Largo: 0.90 - 1.10 m.    2. Ancho: 0.55 – 0.65 m.    3. Alto: 2.0 - 2.20 m. | |  |
| Garantia 1 año. | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **18** | **62504005** | **24102004** | **ESTANTE METALICO TIPO DEXION, VARIAS MEDIDAS** |
| Descripción y  Características | | 1. Estante metálico doble para colocar material, medicamentos y otros insumos 2. Estructura en ángulo ranurado tipo “Dexion”, perfil mínimo de 1½” X 1½”, de lámina de acero estructural calibre 14 o menor y entrepaños de lámina de acero calibre 20 o menor. 3. No. de entrepaños: 5 o más, distribuidos proporcionalmente 4. Pintado al horno en pintura en polvo color gris 5. Dimensiones aproximadas en un rango de:    1. Largo: 0.90 - 1.10 m.    2. Ancho: 0.75 – 1.0 m.    3. Alto: 2.0 - 2.20 m. | |  |
| Garantia 1 año- | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **19** | **70305035** | **30191505** | **ESCALERA METÁLICA PLEGABLE DE 3 ESCALONES** |
| Descripción y  Características | | 1. Escalera metálica plegable de 3 escalones 2. Peldaños antideslizantes 3. Estructura metálica resistente. 4. Capacidad de carga de 150 Kg. 5. Agarre plastificado plegable para mayor estabilidad 6. Dimensiones aproximadas de peldaños    1. 35 cm de ancho    2. 25 cm de profundidad.    3. Altura de 70 cm – 100 cm al último peldaño.    4. con patas antideslizantes. | |  |
| Garantia: 6 meses | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

**DEPÓSITOS PARA DESECHOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **20** | **80602017** | **47121702** | **BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA** |
| Descripción y  Características | | 1. Basurero para desechos comunes 2. Construido de plástico resistente, libre de Bisfenol A (BPA) 3. Funcionamiento de pedal con tapadera 4. Capacidad de 20-30 litros 5. Con pedal resistente. 6. Dimensiones:    1. Diámetro aproximado 25 a 30 cm    2. Altura aproximada 40 a 50 cm | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **21** | **60605052** | **47121702** | **DEPOSITO DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS** |
| Descripción y  Características | | 1. Depósito para desechos bioinfecciosos 2. Construido de plástico resistente, libre de Bisfenol A (BPA). 3. De color rojo y con etiqueta de identificación de desechos peligrosos. Según Norma Técnica para el manejo de desechos bioinfecciosos NSO 13.25.01:07 4. Funcionamiento de pedal con tapadera 5. Capacidad de 20-30 litros 6. Con pedal resistente. 7. Dimensiones:    1. Diámetro aproximado 25 a 30 cm    2. Altura aproximada 40 a 50 cm | |  |
| Garantia 3 meses | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **22** | **60605052** | **47121702** | **BASURERO DE ACERO INOXIDABLE DE PEDAL CON TAPADERA** |
| Descripción y  Características | | 1. Basurero metálico, de acero inoxidable o acero con acabado cromado. 2. Funcionamiento de pedal con tapadera. 3. Capacidad de 20-30 litros 4. Con pedal resistente. 5. Dimensiones:    1. Diámetro aproximado 25 a 30 cm    2. Altura aproximada 40 a 50 cm | |  |
| Garnatia 3 meses | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **23** | **80602007** | **47121702** | **BASURERO CON TAPA DE BALANCIN, BOTE CAMPANA DIMENSIONES**  **(34.5 X 34.5X 64 )CMS** |
| Descripción y  Características | | 1. Basurero para desechos comunes 2. Construido de plástico resistente, libre de Bisfenol A (BPA) o metálico de lámina de acero, con acabado de pintura al horno. 3. Con tapadera tipo campana con balancín 4. Capacidad de 20-30 litros 5. Dimensiones aproximadas:    1. Ancho y profundo de 30 a 40 cm (Largo y frente)    2. Altura 60 a 70 cm | |  |
| Garantia 3 meses | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **24** | **80602013** | **47121702** | **BASURERO PLASTICO CON TAPADERA, CAPACIDAD 105 LITROS** |
| Descripción y  Características | | 1. Basurero para desechos comunes. 2. Construido de plástico resistente, libre de Bisfenol A (BPA). 3. Rígido de uso pesado, resistente a la interperie. De preferencia con dos ruedas traseras 4. Con tapadera plana para sellado. 5. Agarradera para facilitar su manejo 6. Capacidad de 105 litros 7. Dimensiones aproximadas:    1. Diámetro entre 50 - 68 cm    2. Altura entre 60 - 95 cm | |  |
| Garantia 3 meses | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **25** | **80602012** | **47121702** | **BASURERO DE MALLA METALICA(PAPELERO)** |
| Descripción y  Características | | 1. Basurero metálico desechos comunes, papelera. 2. Forma cilíndrica 3. Fabricado en malla metálica de acero de alta resistencia, fondo con base metal sólido y bordes redondeados 4. Rígido de uso pesado. 5. Con acabado de pintura en polvo o de mejor calidad, color negro o gris 6. No deberá presentar bordes con filo. 7. Capacidad de 16 litros o mayor 8. Dimensiones aproximadas:    1. Diámetro entre 25 - 35 cm    2. Altura entre 30 - 35 cm | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

**OTROS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **26** | **61301005** | **24101602** | **MONTACARGA HIDRAULICO** |
| Descripción y  Características | | 1. Montacarga manual tipo hidráulico (Pallets), para el uso en almacenaje y transporte de cargas. 2. De fácil manejo, y sistema de seguridad. 3. Capacidad de carga 2200 kg (2 toneladas) o mayor. 4. Fabricado en material resistente, acero pesado, acero inoxidable. 5. Acabado pintura esmalte de alta resistencia 6. Sistema de elevación mediante bomba hidráulica de elevación rápida, equipada con válvula de sobrecarga y émbolo cromado. 7. Elevación puede ser accionada mediante timón y el descenso mediante válvula palanca que permita un descenso uniforme y controlable por medio de válvula. 8. Con mecanismo de seguridad, bloqueo por manija o pin, para detener el actuador si el operario no acciona directamente el control. 9. Equipada con dos ruedas de maniobra (timón) y dos rodillos delanteros. 10. Altura máxima aproximada de elevación de uñetas (horquillas): 120 – 200 mm 11. Altura mínima aproximada de elevación de uñetas (horquillas): 85 - 185 mm 12. Dimensiones aproximadas de uñetas: 13. Largo: 900 - 1400 mm 14. Ancho: 45 -60 mm 15. Ancho total aproximado: 450 – 700 mm 16. Radio de giro mayor a 90° 17. Rodillos delanteros dimensiones aproximadas: 18. Diámetro: 60 – 75 mm 19. Espesor: 40 – 65 mm 20. Ruedas de maniobra (timón) dimensiones aproximadas: 21. Diámetro: 120 – 190 mm 22. Espesor: 40 – 85 mm. 23. Color a elegir: amarillo, rojo o naranja | |  |
| Garantia 1 año. | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **27** | **80515021** | **45111603** | **PANTALLA DE VINILO, RETRÁCTIL, CON TRIPODE PORTATIL** |
| Descripción y  Características | | 1. Pantalla de proyección portátil, para interiores, de un solo cuerpo para ser usado en sala de proyección. 2. Fabricada en vinilo, color blanco mate., plegable (retráctil) 3. Con soporte al suelo tipo trípode portátil. 4. Altura ajustable. 5. Marco de trípode de metal resistente con acabado anticorrosivo, aluminizado o superior calidad. 6. Bordes sin filo y redondeados. 7. Ángulo de visión mínimo 120° antireflex. 8. Dimensiones de referencia para pantalla formato de imagen 16:9 (en aproximadamente 70 pulgadas diagonal)    1. Ancho o frente aproximado: (150- 190) cm    2. Altura: 80 cm o mayor | |  |
| Garantia 1 año | | | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| **28** | **80103521** | **44111905** | **PIZARRA ACRILICA DE UN CUERPO** |
| Descripción y  Características | | 1. Pizarra acrílica de un solo cuerpo para ser usado en sala de reuniones. 2. Pizarra acrílica de fondo blanco para marcadores de pizarra de borrado en seco, enmarcado con perfil de aluminio 3. Marco de metal sometido a tratamiento anticorrosivo 4. Resistente al uso constante de productos de limpieza hospitalario. 5. Con porta borrador de metal 6. Mecanismo que permita empotrarlo a la pared. 7. Bordes sin filo y redondeados. 8. Dimensiones de referencia aproximadas:    1. Ancho: (120-130) cm    2. Altura: (70-80) cm    3. Profundidad: (3-5) cm 9. Incluir soportes para empotrar la pizarra a la pared. | |  |
| Tiempo de entrega | | | |  |
| Marca | | | |  |
| Modelo (si aplica) | | | |  |
| País de origen | | | |  |