**FORMULARIOS DE LA OFERTA.**

**Formulario 01 - Formulario de Información sobre el Oferente**

*Licitación Pública Nacional n.°:* ***MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00137*.**

*Título de la Licitación:* ***“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA Y ACERO INOXIDABLE HECHOS A LA MEDIDA PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA”.***

Fecha: **[insertar la fecha]**

Señores

**Ministerio de Salud.**

**Presente.-**

De mi consideración:

1. Nombre jurídico del Oferente: *[indicar el nombre jurídico del Oferente].*

2. Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro: *[indicar el nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro de la APCA, identificando al socio Representante]*

3. *[País donde está constituido el Oferente en la actualidad] o [Nombre del País de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]*

4. *[Año de constitución del Oferente] o [año de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el año de constitución]*

5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido: *[indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido]*

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado]*

Dirección: *[indicar la dirección del representante autorizado]*

Números de teléfono: *[indicar números de teléfono del representante]*

Dirección de correo electrónico: *[indicar dirección de correo electrónico del representante]*

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos:

* Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.
* Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 02 - Formulario de la Oferta.**

*Licitación Pública Nacional n.°:* ***MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00137.***

*Título de la Licitación:* **“*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA Y ACERO INOXIDABLE HECHOS A LA MEDIDA PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA*”.**

Fecha: **[insertar la fecha]**

Señores

**Ministerio de Salud.**

**Presente.-**

De mi consideración:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, incluso sus Aclaraciones y Enmiendas;
2. Ofrecemos proveer los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes *[indicar una descripción breve de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.*
3. El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: US$. **[indique el monto en cifras y en letras]** dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA.
4. Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento, caso contrario detallar NO APLICA]*.

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[NO APLICA];*

(e) Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la Presentación de las Ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y la Cláusula 17 de las CGC;

(g) Los suscriptos, incluyendo todos los proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles.;

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO;

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas y proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO;

(j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: *[indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |

*[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”]*

(k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

* 1. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la **oferta considerada como la más ventajosa** ni ninguna otra oferta que reciban.
  2. Nos abstendremos de adoptar conductas para que los funcionarios del Contratante, induzcan o alteren los resultados del procedimiento, de la evaluación de las Ofertas u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
  3. manifestamos bajo declaración jurada que no nos encontramos en los supuestos de las Cláusula 4 de las IAO.

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 03 - Formularios de Listas de Precios.**

*Licitación Pública Nacional n.°:* ***MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00137.***

*Título de la Licitación:* ***“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA Y ACERO INOXIDABLE HECHOS A LA MEDIDA PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA”.***

**Fecha:** (fecha de presentación de la oferta)

| **Art.** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unitario**  **(IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **MUEBLES DE MADERA** HECHOS A LA MEDIDA, PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA | c/u | 1 | *US$* | *US$* |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE** HECHOS A LA MEDIDA, PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA | c/u | 1 | *US$* | *US$* |
|  |  |  |  | **TOTAL** | ***US$*** |

*El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.*

*[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]*

*Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA.*

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas.**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.**

**ALCANCE**

El trabajo descrito en esta sección incluye la fabricación de todos los muebles abajo descritos, mostrados en los planos e indicados dentro del suministro de los bienes; con el número y con las características indicadas en ellos.

El oferente deberá considerar en su oferta, suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra que sean necesarios para la correcta elaboración, instalación, y buen funcionamiento de los muebles, aun cuando no estén específicamente mencionados aquí, ni mostrados en los planos.

Sera obligación del oferente, verificar y ajustar las medidas de los espacios designados en los planos contractuales para los muebles con las medidas resultantes por el proceso de construcción del Hospital, con previa autorización del Administrador de Contrato.

Sin limitar la generalidad de lo dicho, se requieren:

* Muebles fijos de acero inoxidable con poceta de acero inoxidable
* Muebles con estructura de madera de cedro y cubierta de recubrimiento acrílico y/o cuarzo.

| **ART.** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **81207202** | **56122003** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA ESTRABLECIMIENTOS DE SALUD** | | **1** |
| **MUEBLES DE MADERA** | | | | | |
| **Tipo de bien** | | **MOBILIARIO** | | **MARCA:**  **MODELO:**  **PAIS DE ORIGEN:** | |
| **DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELECTRICAS Y MECÁNICAS.** | | | |
| **MUEBLES FABRICADOS EN MADERA DE CEDRO CURADA TRATADA Y SECADA AL HORNO**, según el detalle siguiente:   1. M-L2 Tres (3) unidades. Mueble de esquina con estructura de madera de cedro (curada, tratada y secada al horno); cuerpo a base de plywood fenólico antihumedad de 3/4" de espesor, forrado con lámina wilsonart (color blanco); interior de mueble pintado a dos manos; cubierta y salpicadero de piedra sintetizada, ice white, espesor de 1.50 mm; incluye lavabo rectangular bajo cubierta y grifo; puertas de plywood fenólico de ¾” de espesor. Forrado con laminado wilsonart blanco. Según detalles en planos. Dimensiones aproximadas ±2 cm:    1. Largo a cada lado: 90 cm    2. Altura: 100 cm.    3. Salpicadera: 10 cm    4. Altura total: 110 cm. (Incluye salpicadera). 2. M-07 Cinco (5) unidades. Banco vestidero, fabricado en madera de cedro, cepillada, curada y secada al horno. Barnizada en color natural, con estructura metálica de tubo cuadrado de 2x2 pulgadas chapa 14, dos manos de anticorrosivo y una mano en color negro.   Según detalles en planos. Dimensiones aproximadas ±2 cm:   * 1. Ancho/Fondo: 34 cm.   2. Largo/Frente: 90 cm.   3. Altura: 40 cm. | | | |  | |
| **CONDICIONES PARA LOS MUEBLES DE MADERA:** | | | |  | |
| Comprende todo el suministro de muebles, la cerrajería y otros herrajes necesarios según se muestran en los planos o se describen en las presentes especificaciones o ambas. Los dibujos mostrados en los planos para las obras de carpintería deben considerarse diagramáticos, ya que no indican todos los trabajos y accesorios que puedan ser requeridos para completar el adecuado trabajo. Tales como:   * 1. Todo el clavado será preciso y el trabajo cuidadosamente armado, contorneado y ajustado en posición, y será alisado a mano.   2. Todas las uniones serán al ras y lisas después de ser pegadas.   3. Todas las superficies serán niveladas y parejas, sin marcas de herramientas.   4. La superficie visible total será lijada paralelamente, quedando perfectamente lisa para la aplicación del acabado respectivo.   5. Se respetarán las dimensiones indicadas en los planos y resultantes de las medidas verificadas en la obra.   6. Todas las piezas de madera deberán ser correctamente alineadas y colocadas según los planos y no se permitirá irregularidades de superficie. | | | |  | |
| **ACCESORIOS INCLUIDOS** | | | |  | |
| Para los muebles que incluyen poceta deberá considerar el suministro e instalación de grifería, válvulas, tubo de abasto, desagües, sifones y todo lo necesario para la correcta instalación de los muebles. | | | |  | |
| **INSTALACIÓNES.** | | | |  | |
| Se deberá realizar el montaje, las conexiones de los diferentes suministros, agua, eléctricos, datos, drenajes etc. según detalle:   1. La instalación de los bienes en el destino final, se realizará previa orden de inicio del Administrador de contrato, quien coordinara que sean trasladados hasta tiene la ubicación siguiente: Barrio San Antonio, Avenida Santa María, municipio de Nejapa, San Salvador Oeste, terreno en el que se desarrolla el Hospital de Nejapa. 2. Previo a la ejecución de los trabajos de instalación, deberán haberse aprobado los planos de detalle y taller, de cada uno de los muebles, así como las guías de arrastre para llevar hasta el lugar de destino final los mismos, por parte del Administrador de contrato o en coordinación con los especialistas, verificando que las condiciones reales del proyecto permitan su ejecución. 3. Así mismo el oferente adjudicado deberá presentar programa de actividades con las fechas estimadas, horas laborales, y personal que ingresará a la institución para realizar los trabajos de instalación, ambas propuestas serán aprobadas por el Administrador de contrato. 4. Al contratista se le asignará un espacio para colocación de materiales y herramientas, las cuales será responsabilidad del mismo su correcto almacenaje y protección durante dure el periodo de trabajos de instalación. 5. Sera responsabilidad del contratista mantener limpia el área de trabajo debiendo remover y retirar de manera inmediata y por su cuenta el desperdicio o desechos que generen sus trabajos. 6. El contratista deberá proporcionar los medios para transporte, elevación, y manejo de equipos y materiales, así como herramientas y equipo de protección para el personal que ejecutará los trabajos. 7. Es obligación del contratista cuidar y proteger las instalaciones existentes dentro y cercanas al lugar donde se realizarán las instalaciones, así como de mobiliario o equipos si los hubiere. 8. Los daños que sean ocasionados por el personal del contratista, a las instalaciones existentes, será reparado o sustituido, por este sin costo alguno para el propietario. | | | |  | |
|  | |
| **PLAZO DE ENTREGA** | | | |  | |
| **Sesenta (60) días calendario**.  Incluye tiempo de fabricación, traslado, suministro, instalación y recepción final.  Realizará todo lo necesario para dejar los muebles funcionando a satisfacción del administrador de contrato. | | | |  | |
| **GARANTÍA** | | | |  | |
| **Un (1) año**, **contra desperfectos de fabricación;** el período de la garantía iniciará a partir de la puesta en funcionamiento final a satisfacción del administrador de contrato y dicha fecha deberá constar en acta de recepción. | | | |  | |

| **ART.** | **CÓDIGO**  **MINSAL** | **CÓDIGO**  **ONU** | **NOMBRE** | | **CANTIDAD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **81207202** | **56122003** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA ESTRABLECIMIENTOS DE SALUD** | | **1** |
| **MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE** | | | | | |
| **Tipo de bien** | | **MOBILIARIO** | | **MARCA:**  **MODELO:**  **PAIS DE ORIGEN:** | |
| **DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELECTRICAS Y MECÁNICAS.** | | | |
| **MUEBLES METÁLICOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304,** según el detalle siguiente**:**   1. **M-01** Dos (2) unidades. Mueble para recepción en “C” con recibidor, estructura interna en tubo cuadrado de 1" calibre 18, cubierta en lámina espesor calibre 18 (1.20 mm) forrado en extremos en lámina espesor de 1.20 mm. Fondo de doble forro en todo lo largo del mueble y cajón simulado para ocultar cableado eléctrico y de red. Incluye dieciocho (18) gavetas con manecillas metálicas soldadas al cajón, distribuidas simétricamente. Cubierta elevada como recibidor fabricado en el mismo material del mueble. Según detalle en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:    1. Ancho/Fondo: 166 cm.    2. Ancho/Fondo de superficie de trabajo: 67 cm    3. Largo/Frente: 340 cm.    4. Altura: 92 cm.    5. Recibidor con altura de 18 cm.    6. Altura total del mueble: 110 cm. 2. **M-02** Un (1) Mueble para almacenamiento tipo alacena de tres repisas, dos puertas abatibles con manecillas metálicas soldadas a cada puerta, fabricado en estructura de tubo cuadrado de 1" calibre 18, cubierta elaborada en lámina de acero inoxidable calibre 18 (1.20 mm). Incluye sócalo de 10 cm. Según detalle en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:    1. Ancho/Fondo: 70 cm.    2. Largo/Frente: 140 cm.    3. Altura de sócalo: 10 cm    4. Altura total: 200 cm. (Zócalo incluido). 3. **M-02A** Un (1) Mueble para almacenamiento tipo alacena de tres repisas, dos puertas abatibles con manecillas metálicas soldadas a cada puerta, fabricado en estructura de tubo cuadrado de 1" calibre 18, cubierta elaborada en lámina de acero inoxidable calibre 18 (1.20 mm). Incluye sócalo de 10 cm. Según detalle en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:    1. Ancho/Fondo: 70 cm.    2. Largo/Frente: 120 cm.    3. Altura zócalo; 10 cm    4. Altura total: 200 cm. (Zócalo incluido). 4. **M-03** Dos (2) unidades. Mueble estación de enfermería incluye poceta y alacena. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Mueble incorpora poceta izquierda de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio y manija corta; una puerta abatible, con manecilla metálica soldada; espacio para escritorio de 60 cm de ancho; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material. Incluye almacenamiento superior tipo alacena compuesto por tres repisas con puertas distribuidas simétricamente, y manecillas metálicas soldadas a cada puerta. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm    1. Ancho/Fondo: 60 cm.    2. Altura: 85 cm    3. Salpicadera: 10 cm    4. Ancho /Fondo alacena: 30 cm    5. Altura alacena: 60 cm    6. Largo/Frente de mueble y alacena: 130 cm. 5. **M-03A** Dos (2) unidades. Mueble estación de enfermería, incluye poceta y alacena. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Mueble incorpora poceta izquierda de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio y manija corta; una puerta abatible bajo la poceta; nueve gavetas todas con refuerzo interno, puerta y gavetas con manecilla metálica soldada; espacio para escritorio de 60 cm de ancho; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material. Incluye almacenamiento superior tipo alacena compuesto por tres repisas, puertas con manecillas metálicas soldadas a cada puerta, y distribuidas simétricamente. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm    1. Ancho/Fondo: 60 cm.    2. Altura: 85 cm    3. Salpicadera: 10 cm    4. Ancho /Fondo alacena: 30 cm    5. Altura alacena: 60 cm    6. Largo/Frente de mueble y alacena: 230 cm. 6. **M-03B** Un (1) Mueble estación de enfermería incluye poceta y alacena. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Mueble incorpora poceta izquierda de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio y manija corta; una puerta abatible; nueve gavetas todas con refuerzo interno, puerta y gavetas con manecilla metálica soldada; espacio para escritorio de 80 cm de ancho; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material. Incluye almacenamiento superior tipo alacena compuesto por tres repisas, con puertas distribuidas simétricamente, con manecillas metálicas soldadas a cada puerta. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm    1. Ancho/Fondo: 80 cm.    2. Altura: 85 cm    3. Salpicadera: 10 cm    4. Ancho /Fondo alacena: 30 cm    5. Altura alacena: 60 cm    6. Largo/Frente de mueble y alacena: 300 cm. 7. **M-04** Dos (2) unidades. Mueble estación de enfermería incluye poceta y alacena. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Mueble incorpora poceta izquierda de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio y manija corta; y almacenamiento inferior de una repisa con refuerzo interno, y cinco puertas abatibles con manecillas metálicas soldadas; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material. Incluye almacenamiento superior tipo alacena compuesto por dos repisas con siete puertas distribuidas simétricamente, y manecillas metálicas soldadas en cada puerta. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm    1. Ancho/Fondo: 60 cm.    2. Altura: 90 cm    3. Salpicadera: 10 cm    4. Ancho /Fondo alacena: 30 cm    5. Altura alacena: 60 cm    6. Largo/Frente de mueble y alacena: 240 cm. 8. **M-04A** Un (1) Mueble estación de enfermería incluye poceta y alacena. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Mueble incorpora poceta izquierda de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio y manija corta; almacenamiento inferior con una repisa con refuerzo interno, y seis puertas abatibles con manecillas metálicas soldadas; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material. Incluye almacenamiento superior tipo alacena compuesto por dos repisas con ocho puertas distribuidas simétricamente, y manecillas metálicas soldadas en cada puerta. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:    1. Ancho/Fondo: 60 cm.    2. Altura: 90 cm    3. Salpicadera: 10 cm    4. Ancho /Fondo alacena: 30 cm    5. Altura alacena: 60 cm    6. Largo/Frente de mueble y alacena: 290 cm. 9. **M-04B** Un (1) Mueble estación de enfermería incluye poceta y alacena. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Mueble incorpora poceta izquierda de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio y manija corta; Almacenamiento inferior con una repisa con refuerzo interno, y cuatro puertas abatibles con manecillas metálicas soldadas; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material. Incluye almacenamiento superior tipo alacena compuesto por dos repisas con seis puertas distribuidas simétricamente, y manecillas metálicas soldadas en cada puerta. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:    1. Ancho/Fondo: 60 cm.    2. Altura: 90 cm    3. Salpicadera: 10 cm    4. Ancho /Fondo alacena: 30 cm    5. Altura alacena: 60 cm    6. Largo/Frente de mueble y alacena: 200 cm. 10. **M-05** Cuatro (4) unidades. Mueble estación de enfermería incluye poceta. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Poceta derecha integrada de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio de manija corta y con escurridero; Almacenamiento inferior con cuatro gavetas y una puerta abatible, gavetas y puertas con manecillas metálicas soldadas en cada una, todas con refuerzo interno; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material del mueble. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 55 cm.     2. Altura: 90 cm     3. Salpicadera: 10 cm     4. Largo/Frente: 120 cm. 11. **M-05A** Dos (2) unidades. Mueble estación de enfermería incluye poceta. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Poceta derecha integrada de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio de manija corta y con escurridero; almacenamiento inferior con cuatro gavetas y una puerta abatible, gavetas y puerta con manecillas metálicas soldadas en cada una, todas reforzadas internamente; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material del mueble. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 55 cm.     2. Altura: 90 cm     3. Salpicadera: 10 cm     4. Largo/Frente: 130 cm. 12. **M-05B** Dos (2) unidades. Mueble estación de enfermería incluye poceta. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Poceta derecha integrada de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio con manija corta y con escurridero; almacenamiento inferior con cuatro gavetas y una puerta abatible, gavetas y puerta con manecillas metálicas soldadas en cada una, todas con refuerzo interno; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material del mueble. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 60 cm.     2. Altura: 90 cm     3. Salpicadera: 10 cm     4. Largo/Frente: 155 cm. 13. **M-05D** Un (1) Mueble estación de enfermería incluye poceta. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Poceta derecha integrada de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio de manija corta y con escurridero; almacenamiento inferior con cuatro gavetas y una puerta abatible, gavetas y puertas con manecillas metálicas soldadas en cada una, todas con refuerzo interno; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material del mueble. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 65 cm.     2. Altura: 90 cm     3. Salpicadera: 10 cm     4. Largo/Frente: 120 cm. 14. **M-05E** Un (1) Mueble estación de enfermería incluye poceta. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 0.8mm. Poceta derecha integrada de 50x50cm con profundidad de 23 cm, con grifo cuello de ganso giratorio con manija corta y con escurridero; almacenamiento inferior con cuatro gavetas y una puerta abatible, gavetas y puerta con manecillas metálicas soldadas en cada una, todas con refuerzo interno; salpicadero a lo largo de todo el mueble de 10 cm de altura, del mismo material del mueble. Según detalles en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 65 cm.     2. Altura: 90 cm     3. Salpicadera: 10 cm     4. Largo/Frente: 130 cm. 15. **M-06** Un (1) Mueble estación de enfermería tipo escritorio con gavetas, estructura interna en tubo cuadrado de 1" calibre 18, cubierta en lámina espesor calibre 18 (1.20 mm) forrado en extremos en lámina espesor de 1.20 mm. Con estructura de refuerzo a lo largo del mueble con elemento metálico de 20 cm. Incluye ocho gavetas, repartidas simétricamente a los extremos, con manecillas metálicas soldadas al cajón. Según detalle en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 70 cm.     2. Largo/Frente: 330 cm.     3. Altura: 85 cm.     4. Gavetas de dimensiones 70x50 cm (AxL). Profundidad o altura variable. 16. **M-08** Un (1) Lavabo quirúrgico de dos estaciones, mueble suspendido empotrado a pared, fabricado en lámina espesor calibre 16 (1 mm) acabado satinado, poceta en una sola pieza, con bordes redondeados; activación de válvulas de suministro de agua por medio de pedal al piso, con cuello de ganso giratorio y manija para cada estación, cuerpo principal del grifo en acero inoxidable. Incluye dosificador automático de jabón en acero inoxidable capacidad de 1200 ml, y salpicadero de al menos 30 cm. Según detalle en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 55 cm.     2. Largo/Frente: 120 cm.     3. Profundidad de poceta: 80 cm     4. Salpicadero altura: 30 cm     5. Altura total: 125 cm. (Sin incluir espacio suspensión zócalo inferior) 17. **M-09B** Dos (2) unidades. Mueble tipo alacena aérea empotrado en pared. Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1” calibre 18, cubierta en lámina de acero inoxidable calibre 18 (espesor 1.20mm). Forrado en los extremos en lámina espesor de 1.2 mm. Con 5 puertas cada una con tres repisas todas con refuerzo interno; puertas distribuidas simétricamente, y manecillas metálicas soldadas en cada puerta. Según detalles en plano. Seis entrepaños sin puerta, a un extremo. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 60 cm.     2. Altura: 90 cm     3. Salpicadera: 10 cm     4. Ancho /Fondo alacena: 30 cm     5. Altura alacena: 60 cm     6. Largo/Frente de mueble y alacena: 200 cm. 18. **M-12** Un (1) Mueble con poceta integrada con la cubierta, estructura de tubo cuadrado de 1" calibre 18, cubierta elaborada en lámina de acero inoxidable calibre 18 (1.20 mm). Poceta al centro de 44x44cm con profundidad de 25 cm, con grifo cuello de ganso giratorio y manija corta; salpicadero de 10 cm a lo largo de todo el muble. Dos puertas con manecilla metálica soldada a cada puerta. Según detalle en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 53 cm.     2. Largo/Frente: 105 cm.     3. Salpicadera altura: 10 cm     4. Altura: 85 cm. 19. **M-12A** Un (1) Mueble con poceta integrada con la cubierta, estructura de tubo cuadrado de 1" calibre 18, cubierta elaborada en lámina de acero inoxidable calibre 18 (1.20 mm). Poceta al centro de 44x44cm con profundidad de 25 cm, con grifo cuello de ganso giratorio y manija corta giratorio y manija corta; salpicadero de 10 cm a lo largo de todo el mueble. Dos puertas con manecilla metálica soldada a cada puerta. Según detalle en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 70 cm.     2. Largo/Frente: 130 cm.     3. Salpicadera altura: 10 cm     4. Altura: 85 cm. 20. **M-15** Un (1) Mueble para recepción en “L” con recibidor, estructura interna en tubo cuadrado de 1" calibre 18, cubierta en lámina espesor calibre 18 (1.20 mm) forrado en extremos en lámina espesor de 1.20 mm. Fondo de doble forro en todo lo largo del mueble y un cajón simulado para ocultar cableado eléctrico y de red. Incluye nueve gavetas distribuidas simétricamente, con manecillas metálicas soldadas a cada cajón. Cubierta elevada como recibidor fabricado en el mismo material del mueble. Según detalle en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 170 cm.     2. Largo/Frente: 226 cm     3. Altura: 80 cm.     4. Recibidor con altura de 21 cm.     5. Ancho/fondo de superficie de trabajo: 60 cm     6. Altura total del mueble: 101 cm. 21. **MUEBLE ARTESA**: Dos (2) unidades. Mueble para baño infantes de una poceta con charola y cambiador incorporado, fabricado en lámina espesor calibre 18 (1.25 mm) acabado satinado. Poceta izquierda en una sola pieza, con bordes redondeados, de 67 x 56 cm profundidad 20 cm, incluye charola perforada desmontable de lámina de acero espesor calibre 18; válvula mezcladora para agua caliente/fría con cuello de ganso giratorio. Incluye regadera manual de chorro fijo altura deslizable, sistema anti calcáreo, longitud de manguera de 150 cm. Cubierta con cambiador de 81 cm de largo, del mismo material del mueble incluye colchoneta de núcleo de espuma poliuretano de 24 kg/cm2 de resistencia y de 4 cm de espesor, tapizado en material impermeable e hipoalergénico color azul. Nivelador ajustable en patas. Salpicadero y respaldo perimetral de lámina del mismo material del mueble. Almacenamiento inferior con entrepaños de lámina calibre 20. Según detalle en plano. Dimensiones aproximadas ±2 cm:     1. Ancho/Fondo: 70 cm.     2. Largo/Frente: 182 cm.     3. Profundidad de poceta: 20 cm     4. Salpicadero/Respaldo altura: 10 cm     5. Altura total: 100 cm. (Zócalo incluido). | | | |  | |
| **CONDICIONES PARA LOS MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE:**  Comprende todo el suministro de muebles, refuerzos, conexiones, cerrajería y otros herrajes necesarios según se muestran en los planos o se describen en las presentes especificaciones o ambas. Los dibujos mostrados en los planos para la fabricación deben considerarse diagramáticos, ya que no indican todos los trabajos y accesorios que puedan ser requeridos para completar el adecuado trabajo. Tales como:   * 1. Los muebles deberán estar fabricados con materiales de alta resistencia y calidad, diseñados para garantizar durabilidad y ergonomía para la funcionalidad en su uso específico. La estructura de cada mueble deberá estar fabricada con materiales resistentes, asegurando estabilidad y soporte adecuado para su uso previsto.   2. Las superficies estarán recubiertas con acabados de alta calidad que ofrecen resistencia a la humedad. En los casos de mobiliario destinado a almacenamiento, se incorporan sistemas de cierre seguro que garantizan la integridad del contenido.   3. Las dimensiones y proporciones han sido calculadas para optimizar el espacio y facilitar el acceso, manteniendo un equilibrio entre diseño y funcionalidad. En aquellos muebles que incluyen elementos móviles, como cajones o puertas abatibles, se han integrado mecanismos de apertura y cierre suaves para mejorar la experiencia del usuario y prolongar la vida útil del mueble.   4. Los materiales empleados deberán cumplir con normativas de seguridad y calidad, asegurando que no representen riesgos para los usuarios. Asimismo, la fabricación sigue criterios de sustentabilidad, minimizando el impacto ambiental sin comprometer la resistencia y el diseño.   5. Ningún borde deberá ser afilado, ni presentar defectos en su fabricación tales como soldaduras punteadas.   6. Los acabados tales como sellado perimetral o de juntas deberá ser con material resistente al moho y bacterias   7. La grifería utilizada en los muebles detallados, deberá ser de alta calidad monomando con cuerpo, maneta y caño tipo cisne alto de acero inoxidable 304, distancia de salida (diámetro de curvatura) de aproximadamente 200mm. | | | |  | |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA (muebles de acero inoxidable)** | | | |  | |
| Con la oferta deberá presentar Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 norma AISI, equivalente o superior, donde se pueda comprobar la composición química del acero inoxidable utilizado para la fabricación de los muebles de acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa:   |  |  | | --- | --- | | **Elemento** | **AISI 304 (Valores máximos)** | | Carbono (C) | 0.08% | | Manganeso (Mn) | 2% | | Fosforo (P) | 0.045% | | Silicio (Si) | 1% | | Cromo (Cr) | (18-20)% | | Níquel (Ni) | (8-11)% | | Molibdeno (Mo) | -- | | | | |  | |
| **ACCESORIOS INCLUIDOS** | | | |  | |
| Para los muebles que incluyen poceta deberá considerar el suministro e instalación de grifería, válvulas, tubo de abasto, desagües, sifones y todo lo necesario para la correcta instalación de los muebles. | | | |  | |
| **INSTALACIÓNES (acero inoxidable).** | | | |  | |
| Se deberá realizar el montaje, las conexiones de los diferentes suministros, agua, eléctricos, datos, drenajes etc. según detalle:   1. La instalación de los bienes en el destino final, se realizará previa orden de inicio del Administrador de contrato, quien coordinara que sean trasladados hasta tiene la ubicación siguiente: Barrio San Antonio, Avenida Santa María, municipio de Nejapa, San Salvador Oeste, terreno en el que se desarrolla el Hospital de Nejapa. 2. Previo a la ejecución de los trabajos de instalación, deberán haberse aprobado los planos de detalle y taller, de cada uno de los muebles, así como las guías de arrastre para llevar hasta el lugar de destino final los mismos, por parte del Administrador de contrato o en coordinación con los especialistas, verificando que las condiciones reales del proyecto permitan su ejecución. 3. Así mismo el oferente adjudicado deberá presentar programa de actividades con las fechas estimadas, horas laborales, y personal que ingresará a la institución para realizar los trabajos de instalación, ambas propuestas serán aprobadas por el Administrador de contrato. 4. Al contratista se le asignará un espacio para colocación de materiales y herramientas, las cuales será responsabilidad del mismo su correcto almacenaje y protección durante dure el periodo de trabajos de instalación. 5. Sera responsabilidad del contratista mantener limpia el área de trabajo debiendo remover y retirar de manera inmediata y por su cuenta el desperdicio o desechos que generen sus trabajos. 6. El contratista deberá proporcionar los medios para transporte, elevación, y manejo de equipos y materiales, así como herramientas y equipo de protección para el personal que ejecutará los trabajos. 7. Es obligación del contratista cuidar y proteger las instalaciones existentes dentro y cercanas al lugar donde se realizarán las instalaciones, así como de mobiliario o equipos si los hubiere. 8. Los daños que sean ocasionados por el personal del contratista, a las instalaciones existentes, será reparado o sustituido, por este sin costo alguno para el propietario. | | | |  | |
|  | |
| **PLAZO DE ENTREGA** | | | |  | |
| **Sesenta (60) días calendario**.  Incluye tiempo de fabricación, traslado, suministro, instalación y recepción final.  Realizará todo lo necesario para dejar los muebles funcionando a satisfacción del administrador de contrato. | | | |  | |
| **GARANTÍA** | | | |  | |
| **Un (1) año**, **contra desperfectos de fabricación;** el período de la garantía iniciará a partir de la puesta en funcionamiento final a satisfacción del administrador de contrato y dicha fecha deberá constar en acta de recepción. | | | |  | |

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 05 - Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas.**

***LPN n.°* *MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00137*.**

**“*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA Y ACERO INOXIDABLE HECHOS A LA MEDIDA PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA*”**

| **n.° de Art.** | **Descripción de los Bienes** | **Cantidad** | **Lugar de destino convenido** | **Fecha de Entrega** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha más Temprana de Entrega** | **Fecha Límite de Entrega** | **Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente *[a ser proporcionada por el Oferente]*** |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA HECHOS A LA MEDIDA PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA | 1 | Hospital Nacional de Nejapa | *50* *días calendarios a partir de la distribución del contrato.* | *60 días calendarios a partir de la distribución del contrato.* | *[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]* |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE HECHOS A LA MEDIDA PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA | 1 | Hospital Nacional de Nejapa | *50* *días calendarios a partir de la distribución del contrato.* | *60 días calendarios a partir de la distribución del contrato.* | *[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]* |

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 06 - Declaración de Mantenimiento de la Oferta.**

*[Si se solicita****, el Oferente*** *completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes].*

*Licitación Pública Nacional n.°:* ***MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00137*.**

*Título de la Licitación:***“*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA Y ACERO INOXIDABLE HECHOS A LA MEDIDA PARA EL HOSPITAL DE NEJAPA*”**

Fecha: *[indique la fecha]*

A: ***MINISTERIO DE SALUD***

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de ***1 año*** para literales (a) y (b) y ***3 años*** *para literal (c),* contados a partir de la fecha de apertura de ofertas,si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:
3. retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

1. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.
2. Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula correspondiente de las IAO.]

Firmada: *[firma del representante autorizado].* En capacidad de *[indique el cargo]*

Nombre: *[indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]*

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: *[indique el nombre la entidad que autoriza]*

Fechada el *[indique el día]* día de *[indique el mes]* de [*indique el año]*

**Formulario 07 - Autorización del Fabricante (NO APLICA)**

**Formulario 08 - Facturación Promedio Anual**

Mi representada tiene una facturación promedio anual por *[venta de los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos: (detallar)/prestación de servicios como: (detallar)]* por el período del *(indicar fecha) al \_(indicar fecha)\_\_, de \_(indicar monto),* adjunto documentos de respaldo. Presentamos los Estados Financieros de los años 2022, 2023 y 2024, para verificar el dato proporcionado de la Facturación Promedio de los tres años.

Atentamente,

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 09 - Experiencia Específica del Oferente.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| **No** | | **CONTRATANTE (\*)** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **UBICACIÓN** | **VALOR USD** | | **FECHAS EJECUCIÓN** | | **PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN – NOMBRE DEL SOCIO (\*\*)** |
| **ORIGINAL** | **FINAL** | **ORIGINAL** | **FINAL** |
| A) CONTRATOS EJECUTADOS DE [VENTA DE LOS SIGUIENTES BIENES: (DETALLAR)/PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO: (DETALLAR)] | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US $) | | | |  | | | | | |

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_